===========================================
Viel Spaß mit der ToH Firmware wünscht euch
Planet_Hemp/us/Padawan/HUMI_USER
Euer ToH Team
===========================================

Fehlerbehebungen/Änderungen der ToH3.2:
=======================================
- Unterstützung deutscher PayTV Karten
- Verschiebe-Funktion für Kanäle in den Settings
- Erweiterte EPG Anzeige
- Erweitertes EPG für einige deutschsprachige Sender

Verschiebe-Funktion für Kanäle in den Settings
----------------------------------------------
a) Modul ToH->EPG aufrufen
b) Settings-Ansicht anwählen und zu den zu verschiebenden Kanälen blättern
c) mit OK den Editiermodus einschalten
d) mit Pfeil hoch/runter positionieren und mit Pfeil links die zu versch. Kanäle selektieren
   (Die Reihenfolge bestimmt die Verschiebe-Reihenfolge!)
e) zur Zielposition positionieren
f) Mit grüner Taste werden die Kanäle verschoben, mit roter Taste gelöscht.

Achtung:
Die Speicherung der Änderungen erfolgt erst beim nächsten Abschalten in den Standby-Modus.

Erweiterte EPG Anzeige
----------------------
EPG-Speicher für Jetzt/Nächste wurde etwas vergrößert.
Dadurch gehen EPG-Infos nicht so schnell verloren, wenn man viel umschaltet.


Erweitertes EPG für einige deutschsprachige Sender
--------------------------------------------------
a) Voraussetzungen:
- Das Konvertier- und Uploadprogramm MG2TOH.EXE

- Das Feature geht leider nicht mit jedem Humi, sondern nur bei den
HW-Serien mit mehr RAM-Speicher. Vermutlich sind nur die 5400er des
letzten halben Jahres vor der Markteinführung der Z-Versionen ohne diesen
RAM-Speicher ausgeliefert worden. Bei allen alten 5400ern und der
Z-Versionen müsste der RAM-Speicher vorhanden sein.
Wenn der RAM-Speicher nicht vorhanden ist, dann bricht MG2TOH den Upload ab.


b) Bisher implementierte EPG-Datenquellen:
- Download der Movie-Guide-Dateien von PW (Dateiformat: mguide_d_s_mm_jj.txt)
    oder
- Export der EPG-Daten auf dem Programm TVGenial (www.TVGenial) in MS-Word und
  Speicherung dieser Daten in eine TXT-Datei.


c) Konvertierung und Upload der EPG-Daten:

MG2TOH TVG.txt mguide_d_s_12_03.txt COM1

Wobei TVG.txt  die exportierten Daten aus TVGenial und mguide_d_s_12_03.txt
die aktuellen Daten von PW sind. An COM1 ist der Humax angeschlossen.


d) Benutzung/Einschränkungen nach dem Upload:

- Die EPG-Daten sind nur im zusätzlichen EPG-Modul sichtbar.
- Filminfo-Abruf: OK-Taste, Pfeil hoch/runter, ?-Taste
- Alle EPG-Daten gehen verloren, wenn der Humi vom Stromnetz  getrennt wird.
  Standby ist aber kein Problem.

Achtung:
Falls geladene EPG-Daten eines Senders nicht angezeigt werden, dann liegt es
bestimmt an der erfolglosen Identifizierung des Senders:
Channel-ID, Net-ID und Ts-ID in den Settings müssen mit den Daten auf
www.lyngsat.com übereinstimmen.



Fehlerbehebungen/Änderungen der ToH3.1:
=======================================
- Neue Dolby Digital Routine zur Beseitigung der DropOuts
- Neue DiSEqC Funktion zum gleichzeitigen Betreiben eines DiSEqC Switch mit bis zu 4 DiSEqC Motoren
- TPS Audio Bugfix
- Pink Plus Bugfix
- Audio Bugfix für Audiokanäle
- Parserproblem auf X-Free beseitigt
- A/V PID Einstellung korrigiert (V+APID konnte nicht geändert werden in der PMCT)
- Bugfix um in den Portalmode zu gelangen, solange das Info- oder Zeit Fenster noch angezeigt wird
- PIN Eingabe Problem mit Portalmode beseitigt
- Neuer +CAM-Parser
- CASID für CARD/PMCT (neuer Modus für CAID Preselect über Config Menu und PMCT)
- Bugfixes am Detail Automatic Channel Suchlauf (FEC)
- Amos 4°E=Amos 4°W, User 21= User 11
- Die DD Option im Direkt Portal ist falsch, es wird jetzt direkt auf den MPEG Ton geschaltet
- STB Upgrade aus Menu gelöscht
- Es ist jetzt möglich Makros für die folgenden Tasten mit virtuellem Key Code zu erzeugen:
  0+RADIO  0x2D
  0+MENU   0x2E
  0+PMINUS 0x2F
  0+PPLUS  0x30
  0+UP     0x31
  0+LEFT   0x32
  0+RIGHT  0x34
  0+DOWN   0x35
  0+ASK    0x37
  0+MUTE   0x38
  0+WHITE  0x39
  0+YELLOW 0x3A
  0+RED    0x3C
  0+GREEN  0x3D
  0+BLUE   0x3E
  0+VPLUS  0x3F
  0+VMINUS 0x36
- Ereignis Reservierung für Direkt Portal Subchannels
  - schalte auf "Direkt Portal"
  - drücke die rote Taste und dann die weiße Taste
  - Eingabe der Reservierungsdaten
- Neue Funktion in der Spalte AutoPID um eine PCR-PID Aktualisierung zu vermeiden: noPCR
- Umstrukturierung der Menus
- Verschiedene kleine Bugfixes


Portal-Mode:
------------	
o Ereignis Reservierung für Direkt Portal Subchannels

  Wie? 
  1. aufs Direkt Portal schalten
  2. Rote Taste drücken 
  3. Weiße Taste drücken und Reservierung der Unterkanäle mit Startzeit vornehmen 

o Bugfix um in den Portalmode zu gelangen, solange das Info- oder Zeit Fenster noch angezeigt wird

  Bildregiefunktion (gelbe Taste) kann sofort auf Direkt-Portal gedrückt werden,
  ohne erst abzuwarten, bis die Infobox ausgeblendet wird. 

+CAM:
-----
o CASID für CARD/PMCT (neuer Modus für CAID Preselect über Config Menu und PMCT)

  Im ToH-Config-Menü kann bestimmt werden, ob die CAS-Kennungen wie gewohnt
  von der Karte genommen werden sollen, oder über die PMCT ermittelt werden.
  Folgende Auswahlmöglichkeiten sind derzeit unter "CAS Preselect"  möglich: 

	CARD|CAS1|CAS2|CAS3|CAS4|CAS5|CAS6

  In der PMCT-Anzeige sind demnach folgende neuen Einträge hinzugekommen:

  CAS1 0000 1800 1762 0500 0100 0B00 4A60
  CAS2 0000 0000 0500 0100 1800 0B00 4A60
  CAS3 0000 0000 0100 1800 0B00 4A60 0000
  CAS4 0000 0000 0500 1800 0B00 4A60 0000
  CAS5 0000 0000 0100 0500 0B00 4A60 0000
  CAS6 0000 0000 0500 0100 1800 0000 0000

  Diese Einträge in der CSV-Datei für  PMCTEdit  sind folgender maßen zu pflegen:

  CAS1 ,0022,0000,1800,1762,0500,0100,0B00,4A60
  CAS2 ,0023,0000,0000,0500,0100,1800,0B00,4A60
  CAS3 ,0024,0000,0000,0100,1800,0B00,4A60,0000
  CAS4 ,0025,0000,0000,0500,1800,0B00,4A60,0000
  CAS5 ,0026,0000,0000,0100,0500,0B00,4A60,0000
  CAS6 ,0027,0000,0000,0500,0100,1800,0000,0000

  Ändert man im ToH-Config-Menü die Zuordnung für die CAS-Kennung, so muss ein
  CAM-Reset erfolgen, z.B. über 0-RCL. 


OSD-Menü:
---------
o Umstrukturierung der Menüs

  Das Menü wurde weiter optimiert. Pacman und Schach findet man jetzt unter Anwendungen.
  Außerdem ist eine "About" hinzugekommen. 

  Kleiner Bugfixes in der Info-Channel-Anzeige. 


LNB-Steuerung und DiSEqC:
-------------------------
o Neue DiSEqC Funktion zum gleichzeitigen Betreiben eines DiSEqC Switch mit bis zu 4 DiSEqC Motoren

  Wie bereits in der ToH 3.0 vorhanden, wurde die Cascade-Steuerung in der vorliegenden
  Version erweitert. Die Cascade-Steuerung unterliegt noch Erfahrungsberichten und es
  ist abzuwarten, inwieweit sie verbesserungswürdig ist. 

  Damit die Cascade-Steuerung funktioniert, ist im ToH-Config-Menü die Auswahl
  "Send DiSEqC twice for cascade" auf "ON" zu setzen. 

  Beim Wechsel auf ein anderes Antennensystem ist ToH 3.1 in der Lage 2 Kaskaden
  zu durchbrechen. 

  Beispiel 1

  5400er -> 0/12V-Schalter -+-> LNB 
                            |  
                            +-> SG-2100 DiSEqC HH Motor  -> LNB




  Ab ToH 3.1 ist es nun auch möglich, motorisierte Systeme auf DiSEQc-Schaltern zu
  betreiben. Wurde in der Vergangenheit eine Antenneneinstellung mit "motorisiert"
  vorgegeben, war die DiSEqC-Steuerung deaktiviert. Ist "Send DiSEqC twice for cascade"
  auf "ON", kann nun auch ein DiSEQc-Befehl zugeordnet werden.


  Beispiel 2

  5400er -> DiSEqC-Schalter (SUR 210 F)-+-> LNB 
                                        |  
                                        +-> SG-2100 DiSEqC HH Motor  -> LNB



  Beispiel 3

  5400er -> DiSEqC-Multiswitch (Teka DiSEqC 2.0) ---+-> LNB A 
                                                    |
                                                    +-> SG-2100 DiSEqC HH Motor  -> LNB B 
                                                    |
                                                    +-> LNB C 
                                                    |
                                                    +-> LNB D 

  Beispiel 4


            5400 -> optionswitch (SUR 210 F)---+---> | DiSEqC-multiswitch (SMS 9800 NF) +-> LNB A
                                               | +-> |                                  | 
                                               | |                                      +-> LNB B
       5400 -> optionswitch (SUR 210 F)------+-|-+
                                             | +-----------------------------> |                                    
                                             +--> SG-2100 DiSEqC HH motor ---> | DiSEqC-multiswitch (SMS 9800 NF) +-> LNB A (C)
                                                                                                                  | 
                                                                                                                  +-> LNB B (D, for motor)) 

  Wenn kein cascadiertes System vorhanden ist, sollte "Send DiSEqC twice for cascade" auf "OFF" stehen.
  Der Cascade-Switch bietet allerdings noch den Vorteil, dass der Rotorspiegel beim Einschalten des
  Receivers kontrolliert wird, ob er auf der zutreffenden Position steht.
  Also Ausprobieren was am Besten funktioniert.



Für unsere Makro-Experten:
--------------------------
  Es ist nun möglich, eine Shift-Taste für die Macro-Steuerung zu verwenden.
  Die Shift-Taste ist die 0-Taste auf der Fernbedienung. Folgende Kommandos sind möglich:



  0+RADIO		0x2D
  0+MENU		0x2E
  0+PMINUS		0x2F 
  0+PPLUS		0x30 
  0+UP			0x31
  0+LEFT		0x32
  0+RIGHT		0x34 
  0+DOWN		0x35
  0+ASK			0x37
  0+MUTE		0x38 
  0+WHITE		0x39 
  0+YELLOW		0x3A 
  0+RED			0x3C 
  0+GREEN		0x3D 
  0+BLUE		0x3E 
  0+VPLUS		0x3F 
  0+VMINUS		0x36 
   

DolbyDigital
------------

o Neue Dolby Digital Routine zur Beseitigung der DropOuts

  Die AC-3-Routine wurde neu geschrieben um Probleme (Aussetzer) auf den Direkt-Kanälen
  zu beseitigen.  




Fehlerbehebungen/Änderungen der ToH3.0:
=======================================
- Anpassung der meisten ToH Menus an das Design der original Humax Menus.
  (der Rest folgt)
- Neues Config Menu.
- Erweiterte KanalInfo-Anzeige mit Anzeige der Signalstärke und -qualität.
- Neuer Audio Video Benutzermodus.
- YUV wurde als weiterer Videoausgang hinzugefügt.
  (hierfür wird eine kleine separate Schaltung benötigt)
  (Danke an Cybergent und oldowl vom www.beisammen.de Forum)
- Die Ausgangspegel für RGB/YUV können geregelt werden.
- Die Bildschirmmodi wurden um 16:9/4:3 automatische Umschaltung erweitert.
- Ein neuer Modus zum Auswählen von PPV Unterkanälen wurde implementiert (Portalmode).
- Direkter Kartenzugriffs Modus (ermöglicht Premiere PIN Änderungen vom PC oder das Auslesen von benutzereigenen Daten).
- Time Offset (TO) in der PMCT wurde wieder aktiviert.
- Neue Verwaltung der Motor Steuerung.
- KanalInfo-Anzeige bleibt während Motoraktivitäten sichtbar.
- Bis zu 49 Motor Positionen verfügbar.
- Alle Orbital Positionen mit Grad Anzeige.
- Alle Satelliten Position wurden mit den SatcoDX-Transpondertabellen überarbeitet.
- Neue Hilfeanzeige mit den meisten Kanal relevanten Informationen.
- Option für transparenten Hintergrund
- Beim Auswählen eines Kanals über die Kanalliste ist es nun möglich die Kanalliste
  mit OK nach dem Umschalten zu schliessen.
- R/L Kanalauswahlmöglichkeit über die PMCT für Kanäle im 2 Kanal Tonmodus.
- Möglichkeit DiSEqC Kommandos 2x zu senden.
- O-EPG um direkt in das ToH EPG modul zu gelangen.
- Pacman

- Anpassung der meisten ToH Menus an das Design der original Humax Menus.
  (der Rest folgt)
Die Gestaltung der meisten ToH Menus wurde an die Standard Oberfläche des Humax angepasst.
Einige Menus müssen noch angepasst werden, die wird in zukünftigen Version passieren.

- Neues Config Menu.
Es wurde ein neues Config Menu unterhalb des Eintrags ToH im Hauptmenu eingefügt, über den
die meisten verfügbaren ToH Funktion gesteuert werden können.

- Erweiterte KanalInfo-Anzeige mit Anzeige der Signalstärke und -qualität.
In KanalInfo-Anzeige wird die Signalstärke und -qualität angezeigt. Es ist ein neues Symbol
hinzugekommen, welches erscheint, wenn es sich bei dem Kanal um ein Premiere Portal handelt.

- Neuer Audio Video Benutzermodus.
Mit dieser Version ist es möglich bis zu drei unabhängige Audio Video Einstellungen zu
speichern. Auf diese Weise ist es z.B. möglich eine Einstellung für YUV an einem Projektor
zu haben und eine weitere Einstellung mit RGB oder FBAS für einen Fernseher. Die einzelnen
Benutzermodi können über die blaue UHF Taste ausgewählt werden. Drückt man OK nach der Auswahl
eines der drei verfügbaren Einstellungen, können über die A/V Ausgangseinstellungen Änderungen
für diesen Benutzermodus vorgenommen werden. Alle Änderungen werden in den Settings gespeichert.

- YUV wurde als weiterer Videoausgang hinzugefügt.
  (hierfür wird eine kleine separate Schaltung benötigt)
In dieser Version ist eine direkte Unterstützung für YUV Ausgabe. Diese Ausgabe ist genau wie
die anderen Modi über die A/V Ausgangseinstellungen auswählbar (RGB/FBAS/S-Video/YUV).
Für eine korrekte Wiedergabe ist eine kleine Zusatzschaltung für den Scartausgang notwendig,
um den CompositeSync mit dem Y-Signal zu mischen. Die Schaltung ist in der beiliegenden Datei
Humax_YUV.jpg abgebildet.

- Die Ausgangspegel für RGB/YUV können geregelt werden.
Die Ausgangspegel für RGB und YUV können über die A/V Ausgangseinstellungen geregelt und
gespeichert werden.

- Die Bildschirmmodi wurden um 16:9/4:3 automatische Umschaltung erweitert.
Alle z.Zt. möglichen Bildschirmmodi können über die A/V Ausgangseinstellungen ausgewählt werden.

- Ein neuer Modus zum Auswählen von PPV Unterkanälen wurde implementiert (Portalmode).
Ein neuer Bildregie Modus (Portalmode) wurde speziell für die PPV Unterkanäle von Premiere
hinzugefügt. Für dieses Thema liegt eine eigene Dokumentation bei (siehe Potalmode.html).

- Direkter Kartenzugriffs Modus, in Kooperation mit Mickey.
Es wurde ein spezieller Kartenzugriffsmodus hinzugefügt, um Kartenkommandos von einem PC direkt
an die Karte zu übermitteln. So ist es möglich z.B. die PIN bei einer Premiere Karte über ein
spezielles Programm zu ändern. Weitere Informationen zu dieser Funktion werden folgen.

- Time Offset (TO) in der PMCT wurde wieder aktiviert.
Diese Funktion war in alten Versionen bereits vorhanden und wurde nun erneut reaktiviert. Über
einen PMCT Eintrag für den Kanal kann die Zeitaktualisierung aktiviert/deaktiviert werden.

- Neue Verwaltung der Motor Steuerung.
Die DiSEqC Motorsteuerung wurde überarbeitet. Der Null Punkt Rücklauf zu Astra beim Einschalten
wurde entfernt. Ebenfalls wurde die Autofocus Funktion überarbeitet.

- KanalInfo-Anzeige bleibt während Motoraktivitäten sichtbar.
Die KanalInfo-Anzeige wird während der kompletten Motorbewegung eingeblendet, um Signaländerungen
während der Bewegung erkennen zu können.

- Bis zu 49 Motor Positionen verfügbar.
Es ist jetzt möglich bis zu 49 verschiedene Satelliten Positionen zu speichern. Die Positionen,
die mit einem Stern gekennzeichnet sind müssen selbst positioniert werden. Sie dienen zur Übersicht.

- Alle Orbital Positionen mit Grad Anzeige.
Alle Satelliten Positionen werden mit Grad Angabe angezeigt. Diese Angaben erscheinen ebenfalls
während der Motorbewegungen.

- Alle Satelliten Position wurden mit den SatcoDX-Transpondertabellen überarbeitet.
Die Transponderlisten wurden auf den aktuellen Stand gebracht um ein korrekten Autoscan zu
ermöglichen.

- Neue Hilfeanzeige mit den meisten Kanal relevanten Informationen.
Alle nützlichen Informationen werden in dem Hilfefenster (Taste ?) angezeigt. Die Anzeige
kann mit den Cursortasten hoch/runter verschoben werden.

- Option für transparenten Hintergrund
Die Auswahl des Hintergrundbildes wurde um die Funktion Durchsichtigkeit ergänzt. Auf diese
Weise ist es möglich Änderungen an den Einstellungen direkt am TV Bild zu sehen (z.B.
Ausgangspegeleinstellungen RGB/YUV).

- Beim Auswählen eines Kanals über die Kanalliste ist es nun möglich die Kanalliste
  mit OK nach dem Umschalten zu schliessen.
Über das Config Menu kann ausgewählt werden, ob die Kanalliste nach der Auswahl eines Kanals
mit OK offen bleiben oder geschlossen werden soll.

- R/L Kanalauswahlmöglichkeit über die PMCT für Kanäle im 2 Kanal Tonmodus.
Diese Funktion wurde für die Sender hinzugefügt, die dauerhaft im Zweikanal Tonmodus senden.
Beim Umschalten auf einen solchen Sender kann eingestellt werden, ob nur ein Kanal R/L
standardmässig aktiv sein soll. Die Einstellung wird über die PMCT in ToH EPG Modul vorgenommen.
Die Auswahl erfolgt über das 2. Byte IdentExt in der PMCT:
D0 = Prüfe-DD 
D1 = keine DD-Prüfung
A0 = L/R (Standard)
A1 = Linker Audiokanal
A2 = Rechter Audiokanal

- Möglichkeit DiSEqC Kommandos 2x zu senden.
Bei Leuten, die einen 12V- oder Optionsschalter in Kaskade zusammen mit einem Multiswitch benutzen,
kann es passieren, dass die Kommandos die Schalter in der falschen Reihenfolge erreichen. Mit dieser
Option im Config Menu ist es möglich das DiSEqC Kommando zweimal zu senden. Einmal vor der 12V
Umschaltung und einmal nachher, so wird das Problem vermieden kein Signal zu erhalten.

- O-EPG um direkt in das ToH EPG modul zu gelangen.
In dieser Version liegt das original Humax EPG wieder auf der EPG Taste der Fernbedienung.
Das ToH EPG Modul kann mit 0+EPG aufgerufen werden.

- Pacman
Kein Kommentar. Einfach spielen :-)

===========================================
Viel Spaß mit der ToH Firmware wünscht euch
Planet_Hemp/us/Padawan/HUMI_USER
Euer ToH Team
===========================================
