El primer número es la velocidad al escribir en un CD-R, el segundo número es el valor cuando se reescribe en un CD-RW y el último número es el valor de lectura del disco.
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