;NECM1.CON NEC M,TSVGA or TSWIN,PCMCIA,MULTI
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM X=D400-D4FF
BUFFERS=30
FILES=10
DOS=HIGH,UMB
DEVICE=C:\DOS\SETVER.EXE
DEVICEHIGH=C:\CARDSOFT\SSCIRRUS.EXE
DEVICEHIGH=C:\CARDSOFT\CS.EXE
DEVICEHIGH=C:\CARDSOFT\CSALLOC.EXE C:\CARDSOFT\CSALLOC.INI 
DEVICEHIGH=C:\CARDSOFT\CARDID.EXE
INSTALL=C:\CARDSOFT\CS_APM.EXE

