             Driver do Synaptics Touchpad para Windows 95/98/ME
                        Instruções de instalação
                         Versão 5.4.10
                              
1. Instalação do driver do Synaptics TouchPad
---------------------------------------------

Este driver requer o Windows 95/98/ME.

Procedimento de instalação:
---------------------------
Primeiro, se você tiver um TouchPad novo, conecte-o e reinicie o Windows.
O Windows detectará o novo TouchPad e instalará um driver de mouse
padrão para manuseá-lo. Você não pode instalar o driver do Synaptics TouchPad
até que este processo esteja finalizado e o TouchPad esteja funcionando
normalmente como recurso de ponteiro.

Execute "Setup.exe". Este programa instalará automaticamente o driver do 
Synaptics TouchPad para manuseio de todos os recursos de ponteiro PS/2 e Serial
que acompanham o computador.

Você precisa reiniciar o Windows depois de completada a instalação. Se o driver 
foi instalado corretamente, depois de reiniciar o Windows, você verá o ícone 
TouchPad na barra de tarefas, próximo ao relógio.  Também aparecerá uma caixa de 
diálogo denominada "Informações sobre o TouchPad". Você pode evitar o 
aparecimento desta caixa de diálogo no futuro, selecionando a caixa de 
verificação "Pare de me mostrar esta mensagem". 

Para ajudar a utilizar o TouchPad, selecione "Fale me mais..." na caixa de 
diálogo "Informações sobre o TouchPad", ou clique duas vezes no Ícone do TouchPad 
na barra de tarefas e clique no botão "Ajuda".

Se você quiser alterar um ou mais recursos de ponteiro utilizando o driver padrão 
da Microsoft ou de terceiros, você deve ativar o painel de controle do Mouse e 
selecionar a guia "Geral". Depois disso, selecione o ponteiro que você deseja e 
clique em "Alterar...". Você pode selecionar um driver diferente para manusear 
aquele ponteiro.