             TouchPad di Synaptics - Driver per Windows 95/98/ME
                        Note di installazione
                         Version 5.4.10

1. Installazione del driver per TouchPad di Synaptics
-----------------------------------------------------

Il driver richiede Windows 95/98/ME.

Procedura di installazione:
---------------------------
Innanzitutto, collegare il nuovo TouchPad al computer e riavviare Windows. 
Windows rileverà il nuovo TouchPad e installerà un driver standard per mouse 
per gestirlo. È possibile installare il driver per TouchPad di Synaptics solo al 
termine della procedura, quando il TouchPad funziona come un normale dispositivo 
di puntamento.

Eseguire "Setup.exe". Questo programma installerà automaticamente il driver per 
TouchPad di Synaptics in grado di gestire tutti i dispositivi di puntamento PS/2 
e seriali connessi al computer.

Al termine dell'installazione sarà necessario riavviare Windows. Se il driver è 
stato installato correttamente, dopo il riavvio di Windows l'icona di TouchPad 
apparirà nella barra delle applicazioni vicino all'orologio. Inoltre, verrà 
visualizzata la finestra di dialogo "Informazioni su TouchPad"; per impedire che 
la finestra continui ad apparire anche in seguito, selezionare la casella di 
controllo "Non mostrare più questo messaggio".

Per ottenere assistenza durante l'utilizzo di TouchPad, scegliere l'opzione 
"Informazioni aggiuntive..." nella finestra di dialogo "Informazioni su 
TouchPad", oppure fare doppio clic sull'icona TouchPad nella barra delle 
applicazioni e fare clic sul pulsante "Guida".

Se si desidera modificare uno o più dispositivi di puntamento per passare 
all'utilizzo di un driver standard di Microsoft o di terze parti, è necessario 
selezionare l'utilità Mouse dal Pannello di controllo e scegliere la scheda 
"Generale". Selezionare, quindi, il dispositivo di puntamento che si desidera 
modificare e fare clic sul pulsante "Cambia..."; sarà possibile scegliere un 
altro driver per la gestione del dispositivo.
