Modelo Perfil de Proyecto Escolar de Baterías de Letrinas de Pozo Ventilado.
1.-
Nombre del Proyecto: 
Instalación de Baterías de Letrinas de Pozo Ventilado en la 






Escuela Buenos Aires._____________________________

Nombre del Comité o grupo de interés:__Maestros__COEDUCAS___COCODE_ 
Ubicación del Proyecto:  
Aldea:__________Caserío: ____________ Cantón: __________ Otro​​​​__________
Municipio:_____________________ Departamento: _______________________

Población Beneficiada en la Escuela:

Niñas Escolares: ________Niños Escolares:________Total Escolares:__________

Población de la Comunidad:

Mujeres:_______________Hombres:_____________Total Población:__________

Servicios Públicos en la Comunidad:

Carretera:___________ Energía Eléctrica:__________Agua Potable:___________

2.-
Justificación del Proyecto:

Dotar de un mejor saneamiento e higiene a la población escolar de alumnos y maestros.__________________________________________________________

3.-
Objetivo:


Que la comunidad escolar de la Escuela Buenos Aires, cuente con un mejor saneamiento e higiene y transfieran buenos hábitos de salud, a su hogar como efecto multiplicador de un ambiente saludable y bienestar.______________________________________________
4.-
Meta:


Construir dos baterías separadas, de tres letrinas cada una, del modelo de pozo ventilado,  que ayude a la sostenibilidad de las niñas en la escuela, especialmente durante sus períodos mensuales._______________________________________________________________ 

5.-
Oferta:


Actualmente el Plan de Agua y Saneamiento del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con el patrocinio de UNICEF y/o otros entidades, involucradas en el saneamiento de las comunidades, están apoyando este tipo de proyectos.____________________________
6.-
Demanda:


La comunidad escolar de maestros, los alumnos, las COEDUCAS y COCODES, están preocupados, porque el saneamiento y la higiene en la escuela y en la comunidad no son propicios para un ambiente saludable.________________________________________ 
7.-
Descripción del Proyecto:


Consiste en la colocación de seis tazas de letrinas de fibra de vidrio con plancha y separador de orina de un metro por un metro; pegada con pasta de cemento sobre un brocal  o cimiento de piedra, ambos sobre un hoyo en la tierra de 0.70 por 0.70 mts, con profundidad en relación al nivel de las aguas subterráneas. Se construye una caseta y se coloca un tubo negro de pvc con diámetro de 4” para la ventilación, el cual debe salir por encima de la caseta 0.50 mts. __________________________________________________________
8.-
Costo del Proyecto:


Fondos externos 35%, para cubrir los materiales de lámina, plancha, taza de fibra de vidrio, y tubos negros  pvc de 4”, transporte al DAS.

Fondos MSPYAS 05%, para supervisión, seguimiento y educación sanitaria.


Fondos Municipales 35%, para cubrir parte en materiales como cemento, hierro, madera, pago de mono de obra calificas y transporte de materiales del DAS a la comunidad.


Fondos Comunitarios 25%,  para cubrir mano de obra en limpia, chapeo, excavación, forro e implementación de la letrina.


Presupuesto:


Aporte externo.
	No.
	Concepto:
	Costo Unitario
	Costo Sub Total

	1
	6 letrinas de fibra de vidrio de 1 mt x 1 mt
	Q500.00
	Q.3000.00

	2
	36  láminas de zinc de 6 pies, calibre 28
	Q.45.00
	Q.1620.00

	3
	3  tubos pvc color negro de 4” diámetro
	Q.100.00
	Q.300.00

	4
	1.50 mts de cedazo fino
	Q.06.00
	Q.09.00

	5
	 1  viaje de transporte de materiales al DAS
	Q.1500.00
	Q.1500.00


Aporte MSPYAS.
	No.
	Concepto:
	Costo Unitario
	Costo Sub Total

	1
	2  supervisiones, seguimiento y educación sanitaria
	Q.1200.00
	Q.2400.00



Aporte municipal.

	No.
	Concepto:
	Costo Unitario
	Costo Sub Total

	1
	18 reglas de madera de 1”x 3”x 8’ de largo
	Q.8.00
	Q.144.00

	2
	24  reglas para párales de 2” x 2” x 8’ de largo
	Q.10.67
	Q.256.04

	3
	12  sacos de cemento
	Q.42.00
	Q.504.00

	4
	12  varillas de hierro de ¼”
	Q.10.00
	Q.120.00

	5
	12  libras de clavo de lamina de
	Q.05.00
	Q60.00

	6
	9  libras de clavo normales de 3”
	Q.05.00
	Q.45.00

	7
	9  libras de clavo normales de 4”
	Q.05.00
	Q.45.00

	8
	3  metros de arena de río
	Q.120.00
	Q.360.00

	9
	72 blocks de 15 x 15 x 20 
	Q.03.00
	Q.216.00

	10
	12  libras de alambre de amarre No. 18
	Q.06.00
	Q.72.00

	11
	2 viajes de transporte de materiales del DAS 

   a la comunidad.
	Q.500.00
	Q.1000.00

	11
	12 jornales de mano de obra calificada
	Q.100.00
	Q.1200.00


Aporte comunitario.

	No.
	Concepto:
	Costo Unitario
	Costo Sub Total

	1
	12 jornales de mano de obra no calificada
	Q.50.00
	Q.600.00


Resumen del Costo y Aporte.
	No.
	Concepto:
	%
	Costo Sub Total

	1
	Fondos externos
	35       48
	Q.6429.00

	2
	Fondos MSPYAS
	05       18
	Q.2400.00

	2
	Fondos municipales
	35        30
	Q.4022.04

	3
	Fondos comunitarios
	25         04
	Q.600.00

	Costo Total del Proyecto
	100     100
	Q.13,451.04


www.geocities.com/cuencacopanchorti
          Agua y Saneamiento


