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CONSTRUA SUA TV PIRATA

Construa Sua Própria Transmissora de Televisão Utilizando Componentes Comerciais. 

Testes de Campo e Tradução para Língua Portuguesa por StGermain.
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Olá. Vimos que gostaram da qualidade de nossas informações anteriores, tanto é que houveram pedidos para que escrevêssemos outros textos. Aqui está um ótimo texto, que apesar de antigo continua totalmente atual, mas desta vez não é de nossa autoria, mas foi testado e funciona normalmente. Escrito em 1988 e atribuído a um grupo intitulado Outlaw Telecommandos – que foi retirado por nós, na época dos BBS’s – que se não me engano foi no extinto e ótimo “Virtual BBS” que operava em São Paulo. Somos velhos nessa história toda, somos da época em que Jenkitovski Pharlap tirava onda como courier! Aproveitamos muito na época das centrais analógicas, quando várias “box” funcionavam por terras tupiniquins.


Hacking e Phreaking andam juntos, quando o que se tem em vista é o modo de pensar. Fuçar é o termo principal das duas artes, assim como ousar é o segundo termo. Logo, fuce e vá além da sua rotina e construa e descubra coisas boas. Veja onde quero chegar, qual é o ponto: “Imagine um idiota que tem nas mãos uma rádio pirata. Ele consegue de alguma maneira colocar a rádio no ‘ar’. De que maneira ele faz isto não sabemos, mas os idiotas tem uma benção especial em conseguir as coisas na vida. Logo, o que ele faz depois? Ele não faz nada! O que faz é retransmitir uma outra rádio que talvez ele pegue pelo satélite ou pela Net. Ou ainda põe Madonna ou Elton John para tocar o dia todo, ou ainda sai contando para todo mundo que ele tem radio pirata. Mais cedo, mais tarde, ferram ele.” Agora, quando um pirata tem a mesma oportunidade, ele cria, usa o invento para dar seu recado ao sistema! Ele tem atitude. Pode até ficar rico... Se bem que muitas vezes o objetivo não é esse. Ele dá o recado de forma criativa e não destrói nada! Meu único medo está com o os traficantes e mafiosos que usam os recursos não para denunciar, mas para escravizarem, roubarem e matarem. Desses eu tenho receio porque raciocinam muito localmente, e pessoas que raciocinam localmente são pessoas fanáticas. Por isso se usar os recursos que abaixo são descritos, saiba que a responsabilidade é sua, é considerado crime transmissões clandestinas em R.F, podem interferir nos sinais de emissoras locais, atrapalhar o pouso de aviões, podendo gerar leituras confusas nos instrumentos de navegação e no altímetro, levando a catástrofes como as que ocorreram tempos atrás na Indonésia.


OBS: A não ser que seja um idiota, serão necessários conhecimentos intermediários de eletrônica analógica para a construção deste projeto.

AVISO:

Tenha em mente que este texto é de caráter puramente informacional e não estimula que o leitor ponha em funcionamento este projeto, senão respeitando as regras impostas para as comunicações segundo o Ministério das Comunicações/Dentel/Anatel e o caralho a quatro. Se não me engano o leitor deve manter seu “aparato” abaixo dos 4W! Mas esquenta não: se for preso, avisa, que a gente te manda cigarros e chocolate! 

“(...) Sim, de algum tempo prá cá já é possível construir uma estação clandestina de TV, a qual pode ser operada de seu ‘covil de telecomunicações’, ou modificá-la para campanhas móvel de guerrilha.


Nós intitulamos este dispositivo de Snow Box, devido a sua fria natureza, e à tela branca parecida com a neve que aparece nos canais livres, esperando por nosso comando.


Para colocar uma TV Pirata no ar você precisará do seguinte:

1. Um videocassete (VCR) ou uma camcorder com saídas normais para sinal de vídeo e/ou saída de R.F.

2. Um amplificador linear para a faixa dos 6 metros. (N.T: conseguirá este amplificador mais facilmente com os macanudos radioamadores PX ou PY. Pergunte se eles arrumam p/ você uma BOTINA=‘amplificador linear’, e prepare-se para desembolsar um dinheirinho bom!)

A função da botina é amplificar o sinal de rádio-frequência do VCR para ser transmitido. O amplificador deverá ter uma largura de banda de 6 MHz para melhores resultados, já que você sabe que o sinal de vídeo ocupa em VHF uma faixa de 4,5 MHz e o sinal de áudio 1,5 MHz, logo chamamos de sinal composto esta combinação; se diminuir a largura de banda, você debilitará a qualidade. Ah... um amplificador de distribuição do sinal usado em TVs a cabo, também pode ser usado!

3. Cabo coaxial com conectores UHF/VHF (conectará o amplificador linear à antena)

4. Um patch cable de TV a cabo com um conector-F e um conector UHF. (Para conectar o sinal de RF para o amplificador linear. Os conectores em F são aqueles pequeninos usados com TV a cabo. Conectores UHF são grandes, usados em rádio-amadorismo.) (NT: Na Sta. Efigênia em S.P você encontrará fácil, fácil, mas ao invés de gastar uma grana legal com todos esses componentes você pode improvisar com gambiarras, mas esteja certo do que está fazendo.) 

Se seu VCR não tem saída de RF...

... Um modulador externo para RF será necessário (ele converte o vídeo para os canais 3, 6, 12 etc.) Um cabo com conectores RCA (um cabo comercial-padrão funciona).

5. Uma antena calculada para a faixa dos 6 metros. Tente ½ onda ou ¼ de onda... como achar “melhor” hehe. Os idiotas americanos compravam tudo na Radio Shack. Até namorada eles arrumavam lá. O texto sugere que “se você não tem uma antena pré-fabricada você deve arrumar o seguinte:
Por volta de 20 Ft de fio firme. (À frente segue tabela ft-m)

3 isoladores cerâmicos para antena.

1 conector de UHF

Procure em lojas especializadas o amplificador linear, os conectores e cabos. Moduladores de RF estão disponíveis em lojas especializadas em vídeo, ou grandes distribuidores de equipamentos de vídeo.

Montando o Transmissor, utilizando um VCR com saída de RF:

 





Usando um Modulador de RF externo (NT: nem sei porque estou colocando isto. Qual vídeo hoje não tem saída de RF ???):




DIAGRAMA:

U – Conector UHF (loja de radio-amadorismo)

F – Conector F (TV a cabo)

R – Conector RCA (estéreo)

I -  Isolador de cerâmica (utilizado em antenas de Ondas Curtas)

(NT: O diagrama em blocos é muito claro. Ficará ao seu critério comprar os componentes ipsis leteris ou fazer gambiarra. Acreditamos que a primeira configuração é a mais indicada, por ser fácil de adquirir o material, de montar e diagnosticar falhas. Eu montei este projeto e funciona normalmente, só deverá tomar cuidado com a potência do amplificador (abaixo de 5W é o ideal, acima disso dá galho!), porque senão sua vizinhança poderá ter interferência de sua TV Pirata em vários canais.) 

Construindo a antena Dipolo:



(NT: Tá bom, tá bom! Eu sei que é óbvio o diagrama, sei que é desnecessário ilustrar com detalhes, mas a preguiça em pegar uma foto de uma antena dipolo na Rede é muito grande. Alias, pelo amor de deus, creio que qualquer um que estude eletrônica sabe o que é uma dipolo e sabe como se constrói uma. Prá neguinho chato, pela-saco, anta, e filho de uma puta, que vai ficar reclamando... abaixo segue uma tabela-guia.)


O comprimento dos fios é crítico na construção da antena. Para efeitos práticos vamos estabelecer uma relação: o comprimento de uma antena de meia-onda em pés (FT) é igual a 468 divido pela freqüência em MHz. A tabela abaixo foi projetada para antenas construídas utilizando meia-onda:


PORTADORA


CANAL
MHz
VÍDEO
SOM
COMPRIMENTO DA ANTENA EM FT. (Pés)
COMPRIMENTO DA ANTENA EM M.

2
54-60
55.23
59.75
8.47
2.58

3
60-66
61.25
65.75
7.64
2.32

4
66-72
67.25
71.75
6.95
2.11

5
76-82
77.25
81.75
6.05
1.84

6
82-88
83.25
87.75
5.62
1.71

7
174-180
175.25
179.75
2.67
0.81

8
180-186
181.25
185.75
2.58
0.78

9
186-192
187.25
191.75
2.49
0.75

10
192-198
193.25
197.75
2.42
0.73

11
198-204
199.25
203.75
2.34
0.71

12
204-210
205.25
209.75
2.28
0.69

13
210-216
211.25
215.75
2.21
0.67


Para informações adicionais: procure por  ARRL Handbook publicado pela American Radio Relay League para detalhes e diagramas funcionais assim como projetos para antenas, transmissores e amplificadores lineares. As informações deste livro podem ser utilizadas para construir uma estação de rádio pirata ou ainda uma tv.

Usos para uma estação pirata:

Educação Pública: Faça um vídeo passo-a-passo do processo de construção de um transmissor. Faça exibição do tape em suas transmissões, “Para efeitos informacionais apenas”, claro.

Transmissões Relâmpagos: De uma estação fixa ou móvel, transmita gráficos feitos por computador, grafitagem, mensagens subliminar, imagens e sugestões, ou dossiês phreakers, manifestos. Comerciais são oportunos para você “aparecer”.

Chamadas ao-vivo em shows: Utilizando uma Cheese box, ou outro dispositivo que permita receber ligações que não são rastreáveis e uma camcorder podem fazer um live call-in show. Encorajar pessoas a ligarem utilizando uma red, blue ou blackbox é viável (NT: red e bluebox no Brasil não são usadas em centrais CPA, em centrais crossbar a bluebox e black são úteis, aliás é mais negócio usar o bluebeep que uma bluebox).

Pirataria em tv a cabo: Com modificações no projeto, se torna possível injetar o sinal de RF diretamente num sistema de TV a cabo, sobrepondo seu sinal ou tomando controle em canais que estejam sem uso, mas abertos.

Operações Móveis: Usando baterias de carro ou caminhão mais um inversor de 110v, o transmissor pode ser modificado para uso móvel, evitando ser rastreado durante longas transmissões. Baterias para amplificadores lineares e câmeras portáteis estão disponíveis no mercado. (...)” 

RESUMO

Dicas do titio StGermain para você não falar que não ajudamos!

· A saída de RF de seu VCR é simples identificar. O cabo coaxial que você liga à sua televisão/monitor está conectado à saída de RF. Simples? Uh!

· Poderão querer te empurrar um amplificador linear para a faixa dos 11 metros ou outra qualquer: não compre. Se comprar ganha diploma de burro, porque precisamos de uma botina que amplifique qualquer sinal de entrada, ou seja, sem filtro de saída. Vamos fazer o seguinte: verifique a freqüência em que vai operar, eu lhe diria que é melhor usar de 60 a 72Mhz que correspondem aos canais livres 3 e 4 pois se tentar sobrepor seu sinal na de outra emissora, teu sinal terá que ter uma potência considerável, algo na casa de 15W no mínimo, beirando a casa dos 50W e subindo. Isto varia conforme a localidade, e a estação retransmissora. Então, agindo desta forma você cairia no campo da tentativa e erro, e para início é melhor não se arriscar a dar uma de MacGyver o.k.? Faça o básico depois vire o Ted Tunner de sua cidade. Voltando ao amplificador, procure por projetos (aquela série de revistas da Editora Saber, edita sempre uma coletânea de cctos que podem ser úteis.) Mas como a montagem é sempre crítica, recomendo comprar um amplificador para não se suicidar já de início! Isto é sério! É foda ajustar um amplificador linear na casa de seus 5W! Bom, na Sta. Efigênia (Ifigênia?) em S.P você acha. Peça para o babaca que te atender assim: “Ô sua anta! Seu Fiá da Puta: Você tem uma botina para a faixa dos 6 metros?”. Se ele piscar e continuar te olhando com cara de bobo, diga: “Tá bom seu Fiá da Puta! Brigado!”. Tente dizer “Eu quero um amplificador linear (um amp. de RF, não quero um amplificador de áudio!)para a faixa dos 6 metros!”, pronto! Se ninguém te ajudar daí você enfia o dedo no Cu e rasga! Porque daí você não procurou direito.

· Modelos de Dipolo podem ser comprados prontos, porém é mais gostoso construir. No www.yahoo.com busque por antenna dipole circuits e Voilá!

· Se prepare para interferências com os vizinhos. Por isso faça as coisas bem feitas. Para distorcer sua voz compre ou pegue emprestado um aparelho usado em estúdios de rádios e gravadoras conhecido por SPX (um dos mais simples é o SPX 900, mas tem o SPX 9000 e assim vai), aquela voz de Darth Vader você faz nele – em tempo real - tem muitos recursos e samplers, etc. Pode gravar também sua voz e usar um programa do tipo GoldWave ou Audioforge para efeitos.

· Tenha em mente que este texto é de caráter puramente informacional e não estimula que você ponha em funcionamento este projeto, senão respeitando as regras impostas para as comunicações segundo o Ministério das Comunicações/Dentel/Anatel e o caralho a quatro. Se não me engano você deve manter seu “aparato” abaixo dos 4W! Mas esquenta não: se for preso, avisa, que a gente te manda cigarros e chocolate para você não ser estuprado na cela! Hahaha.

Bem... aqui termina este texto. Esperamos ter derrubado mais um mito sobre eletrônica, pois se vê MMMMUUUUITO papo de neguinho que “faz e acontece” mas não mostra! Aqui a gente mostra e manda tomar bem no centro. Bem no centro prá não estragar as beiradas dessa galera de mentirosos e farsantes, que não sabem eletrônica, não sabem ler, não sabem traduzir, não sabem escrever e não sabem pensar, e NÃO SÃO NEM DE LONGE: PHREAKERS! 

Cumprimentos,

StGermain. 

stgermain@hushmail.com (Só respondo email de mulheres acima de 90 anos! 

HaNgMeNz Of NeT© América do Sul – Brasil.
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