UnidadeDestino

Transition between states

From | J4514B83A03DA | To | J4514B83A03DF

Transition code
// Só existem 10 unidades de software de destino,
//portnato, se esse valor for maior que 10, a
//mensagem chegou com erro e será descartada
if (((*rtdata)>=0)&&((*rtdata)<=10))
{
comunicacao_CDE.unidadeDestinoSoftware(*rtdata).send();
timer.informIn(RTTimespec(0,0));
}
Triggers:

Signals | unidadeDestinoSoftware

Ports | E_CNS