Seite 6
VSCW1
Bauanleitung
Die gesamte Schaltung kann man auf einer Euro-Platine (160 x 100 mm) leicht unterbringen. Ich baue gern auf einem einseitig beschichteten Board. Die Schicht ist die Bestueckungsseite und dient als Masseflaeche. Die Bohrungen werden mit einem 4mm-Bohrer durch Ausfraesen isoliert. Massedurchfuehrungen werden nicht ausgefraest. Fuer die Bohrung der ICs habe ich mir eine Schablone angefertigt. Dazu nimmt man eine Praezisionsfassung fuer DIL-16 und drueckt die Kontaktstifte heraus. Diesen flachen Kunststofftraeger presst man beim Bohren mit dem Finger fest auf die Platine und bohrt mit einem 0,6 bis 0,8 mm-Bohrer gegen einen kleinen Holzklotz als Unterlage. Groessere Bohrungen weitet man mit einem Schraubendreher mit 1 mm-Klinge auf, so z.B. fuer die Anschlussbeinchen der Trimmer oder Loetstifte fuer Versorgungsspannungen und Messpunkte. Das Bild zeigt meinen VSCW1, den ich als Prototyp auf diese Weise in 4 h angefertigt habe.

http://home.t-online.de/home/Bernd.Grupe/homepage.htm