Seite 7
VSCW1
Bauanleitung
Und hier die Ansicht der Loetseite:
Man erkennt die Bohrungen(rechts unten 2 x 3 und links 2 x 4) fuer die Aufnahme der Bausatz-Spulen T1 und T2 von Conrad. Ich hatte fuer T2 und L allerdings Ferrit-Schalenkerne verwendet, weil diese schon passend bewickelt waren. Die Verdrahtung der Flip-Flops CD4013 mit CuL ist deutlich erkennbar. Fuer den Antennenanschluss wurde eine BNC-Buchse angeloetet.
Hinweis
Wer in einer stoerungsarmen Region wohnt, kann den Widerstand am Antenneneingang versuchsweise weglassen oder verringern. Dadurch steigt die Empfindlichkeit, aber auch die Bandbreite. Im Rhein/Main-Gebiet wird der DCF39 durch die lose Kopplung wirksam bedaempft. Das Resultat ist besser als ohne Widerstand. Wer aehnlich schlechte Empfangsverhaeltnisse hat, kann die Eingangswicklung auch auf eine Windung reduzieren. Eine hochohmige Ankopplung des ersten Schwingkreises an den LM386 war nicht so guenstig.

http://home.t-online.de/home/Bernd.Grupe/homepage.htm