Seite 4
VSCW1
Bauanleitung
Conrad bietet z.Z. zwei unterschiedlich grosse Bausaetze an. Fuer T1 und T2 wurden die kleineren verwendet. Fuer die Induktivitaet des 950 bis 1000 Hz-Filters wird jedoch der Bausatz mit den groesseren Abmessungen benoetigt. Dieser hat eine waagerechte Einbaulage. Die beiden E-Kern-Haelften werden mit 1 mm Cu-Draht umwickelt und verroedelt, so dass sie fest zusammenbleiben und sich der Luftspalt nicht aendert. Sicherer ist ein Verkleben der Kerne vor der Feinabstimmung des VSCW1.

http://home.t-online.de/home/Bernd.Grupe/homepage.htm