Seite 3
VSCW1
Bauanleitung
Die Gesamtschaltung des VSCW1 ist nicht aufwendig. Alle Bauelemente koennen beim Versandhandel beschafft werden. Die Induktivitaeten wickelt man selbst. Dazu werden noch Einzelheiten genannt. Der Verstaerker mit dem LM386 bringt 60 bis 70 dB. Sollte die Gesamtverstaerkung nicht ausreichen, dann muss vor den Empfänger eine Vorverstaerkerstufe geschaltet werden. Diese ist aber unbedingt abgeschirmt auszufuehren. Am besten ist ein externer Verstaerker, der nicht in den Empfaenger einkoppelt, sonst kommt es zur Eigenerregung des VSCW1! Ich wuerde nur den LM386 auf eine Fassung setzen, um hier eventuell verschiedene Exemplare auszuprobieren. Nach der Abstimmung der beiden HF-Schwingkreise wird die Verstaerkung mit dem Gegenkopplungspoti (100 k) so eingestellt, dass gerade noch keine Eigenschwingungen auftreten. Zur Ueberpruefung der einzelnen Stufen sollte man die angedeuteten Messpunkte (Steckerstift mit Loetoese) einfuegen.

http://home.t-online.de/home/Bernd.Grupe/homepage.htm