Seite 10
VSCW1
Ergebnisse
Einige Aufnahmen mit dem VSCW1:
Am 12.02.2000 hatte ich die Gelegenheit, ein QSO zwischen DF6NM und I5TGC aufzuzeichnen. Das Signal von DF6NM(Markus) kam bei mir mit -90 dBm an. Leider war die Gegenstation nicht zu empfangen. Das Bild zeigt verschiedene Ausschnitte, die ich mit dem VSCW1 und dem LF1 gewonnen habe:
1 und 2 sind Originalaufnahmen mit dem VSCW1. Im Streifen 3 habe ich mal versucht, mit der hoereren Empfindlichkeit des LF1 OM Cesare zu sehen. Man erkennt hier, dass die Modulation des DCF39 erheblich mehr stoert als beim VSCW1. Ab Bild 5 sendet Markus im QRSS-Mode. Der linke Teil vom Streifen 6 wurde mit einer zusaetzlichen HF-Vorverstaerkung von +15 dB aufgenommen, der rechte Teil und alle folgenden mit nur +5 dB Zusatztverstaerkung vor dem VSCW1. Bild 7 bis 9 zeigen den weiteren Verlauf bis zum Abschied von DF6NM.
Im VSCW1 ist die Oszillatorfrequenz groesser als die Empfangsfrequenz. Das DFCW-Signal wird lagerichtig mit Morse-Strich unten und Morse-Punkt oben umgesetzt. Der LF1 (Streifen 3) zeigt die inverse Darstellung, da die Oszillatorfrequenz in diesem Rx unterhalb der Empfangsfrequenz liegt.
Uebersetzung
1) CQ DF6NM K 2) I5TGC DF6NM OO K Markus hat hier dem Cesare den Papport mit zweimal O gegeben, also empfing er sein Signal einwandfrei lesbar. 3)DF6NM K ...Markus hat hier wohl auf die Reaktion gewartet und eine zweite Aufforderung an Cesare gesandt. 4)I5TGC DF6NM K sicherlich eine dritte Aufforderung. 5)I5TGC DF6NM K offensichtlich konnte I5TGC die Zeichen im DFCW nicht gut lesen, daher ist Markus zum QRSS-Mode gewechselt. 6) R TGC GM OO GM CESARE K I5TGC hat reagiert und Markus wiederholt den Rapport mit OO 7)und 8)R TU FB QSO Roger...Dir auch alles Gute,... war ein schoenes QSO 9) GB TGC NM SK good bye TGC, NM schliesst die Verbindung mit SK

http://home.t-online.de/home/Bernd.Grupe/homepage.htm