Seite 12
VSCW1
Ergebnisse
Eine Zusammenstellung der Farbabstufungen in der Grundeinstellung der jeweiligen Bereichsmodi 30 bis 90 dB. Signale unter -80 dBm werden nicht mehr differenziert angezeigt. Im Bild mit dem Bereich 90 dB ist dieser umseitig bereits festgestellte Mangel zu erkennen. Ich kann aber nicht sicher ausschliessen, dass hierfuer auch Rauschspannungen, die ursaechlich aus dem Generator kommen(Brummschleifen oder indirekte Kopplung), verantwortlich sind und die Kombination Soundkarte/GRAM ohne Maengel ist. Der Messversuch sollte zeigen, mit welchen Mindestleistungen(-Spannungen) man die Soundkarte aus dem VSCW1 heraus ansteuern muss, um entsprechende Umsetzungen in farbliche Striche zu sehen. Deshalb wurden die Messungen auch mit der NF von 900 Hz gemacht, weil das die typische Ausgangsfrequenz des VSCW1 ist.

http://home.t-online.de/home/Bernd.Grupe/homepage.htm