Seite 9
VSCW1
Bauanleitung
Eine Aufnahme im QRS mit -115 dBm ( ca. 0,5 uV ):
Das Nutzsignal ist bei 950 Hz, die darunter liegende Linie ist bei 916 Hz und die ganz unten bei 896 Hz. Letztere ist nur zeitweilig zu sehen. Diese Empfangsfrequenzen wurden auch direkt an der Antenne gemessen. Mit einem hochwertigen Spektrumanalyzer konnte ich hier Traeger bei 137,736 kHz ca. -115 dBm und bei 137,758 -120 dBm ermitteln. Der Empfaenger war dabei nicht angeschlossen, so dass man davon ausgehen muss, dass hier tatsaechlich extern erzeugte Frequenzen empfangen wurden und kein Mischprodukt durch Intermodulation an Ferritkernen entstanden war. Insgesamt macht das Bild einen ruhigen Eindruck. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war keine Amateurfunkstation aktiv. Die schwachen senkrechten Linien kommen von der Modulation des DCF39. Man erkennt in der Mitte des Bildes die helle Zone der hoechsten Empfindlichkeit. Sie entsteht durch die Filterwirkung des LC-Kreises, der aktuell auf ca. 935 Hz abgestimmt ist. Hier ein Ausschnitt mit einer anderen Einstellung des spectrogram (30 dB). Oberes eingespeistes Hilfssignal von 137,700 kHz mit -120 dBm!

http://home.t-online.de/home/Bernd.Grupe/homepage.htm