Seite 11
VSCW1
Ergebnisse
In dem von mir bevorzugten Darstellungsmode ueber 90 dB habe ich die Messgenauigkeit des Programms gram 5.1.6 nachgeprueft. Ein Messgenerator mit Eichteiler war direkt an die Soundkarte angeschlossen. Ohne externes Rauschen ist die Grenze der Empfindlichkeit eines RX nur durch sein Eigenrauschen bestimmt. Jedoch bei der GAIN-Einstellung von GRAM mit 0 dB werden die kleineren Leistungen, die ausserhalb des eingestellten Bereiches sind, nicht mehr pegelrichtig angezeigt. Um schwache Signale dennoch sichtbar zu machen, muss man die zugefuehrte Spannung ueber 0 dB verstaerken oder dazu die Regelmoeglichkeit( +/- 15 dB) des GRAM nutzen. Die Software zeigt bei geringen Leistungen zu hohe Werte. Offensichtlich sind dafuer Rauschspannungen der Soundkarte verantwortlich.

http://home.t-online.de/home/Bernd.Grupe/homepage.htm