Seite 13
VSCW1
Ergebnisse
Aufnahmen des Rauschspektrums
Links ist der VSCW1 an die Antenne angeschlossen. Im mittleren Bild wurde die Antenne abgeklemmt. Der mittlere Rauschpegel ist jetzt 15 dB tiefer(Bild unten rechts). Allerdings wurde die Gain des GRAM um 15 dB erhoeht, so dass der mittlere Rauschpegel tatsaechlich 30 dB geringer ist. Um zu pruefen, ob der MOSFET-Mischer mit Dual-Gate-MOSFET einen deutlich erkennbaren Anteil am Rauschen beitraegt, wurde der LM386 entfernt. Das 1/f-Rauschen ist natuerlich bei der Arbeitsfrequenz 950Hz nicht zu bemerken. Es wird jedoch auf der naechsten Seite gezeigt, dass hierdurch keine Beeintraechtigung festzustellen ist. Ein Funkelrauschen war um 0 Hz herum nicht durch GRAM nachzuweisen, man konnte es aber auch nicht hoeren. Im dritten Bild ist trotz Steigerung der Gain um weitere 15 dB noch nichts zu sehen. Daher ist das Rauschen geringer als -120 dB(nach GRAM) und effektiv mindestens 70 dB unter der Grundeinstellung (Pegel mit Antennenrauschen = Bilder links).

http://home.t-online.de/home/Bernd.Grupe/homepage.htm