Fita DAT
João Marcelo
Júlio Cesar

A vista geral da tecnologia de DAT desenvolvida primeiramente para o mercado áudio da eletrônica. A tecnologia de DAT  utiliza um método de confiança : helicoidal da gravação da varredura, que fornece uma densidade de gravação elevada com uma taxa de erro muito baixa. Este método da gravação foi usado nos registradores profissionais do vídeo tape (VTR's) desde 1956 e nos registradores vídeo home do cartucho (VCR's) desde 1974. Em 1986, os produtos de DAT que usam a tecnologia helicoidal da varredura foram desenvolvidos primeiramente para aplicações áudio. Os produtos de consumidor de DAT são projetados especificamente para a gravação áudio digital e o playback. Este método da gravação resulta em uma densidade de gravação extremamente elevada, distante mais altamente do que pode ser conseguido com dispositivos da estacionário-cabeça tais como fitas adesivas do abr-carretel 1/2-inch ou de cartucho 1/4-inch. Na gravação helicoidal da varredura, leitura e escrita as cabeças  ficam situada em um cilindro girando   rapidamente. O cilindro é inclinado em um ângulo com relação à linha central vertical da fita adesiva. O movimento horizontal da fita adesiva em combinação com o movimento angular do cilindro faz com que as trilhas sejam gravadas diagonalmente através da fita adesiva. Os formatos de gravação todas as movimentações de fita adesiva DAT obedecem a indústria apropriada, os padrões DDS ( Digital Data Storage ).

       Padrõe DDS:
A mídia DDS (DAT) não tem proteção contra choques, poeira, umidade e desmagnetização. O cartucho de DAT não pode ser empilhado, ele desmagnetiza, ele deve ser armazenado lado a lado um do outro.
A fita DAT (Digital Áudio Tape), é utilizada  para fazer backup; Um cartucho de DAT é ligeiramente maior do que um cartão de crédito na largura e na altura. Quando você dá um comando de backup, o programa verifica a tabela de alocação de arquivos do disco rígido para encontrar aqueles que serão copiados. Em seguida, o programa copia os dados, arquivo por arquivo, para o buffer da unidade de fita de áudio digital (DAT), que geralmente comporta de 1MB a 8MB de dados. Como no caso da unidade de fita QIC, a unidade DAT aplica um algoritmo nos dados para criar um código de correção de erro que é acrescentado aos dados contidos no buffer.
O projeto singular das cabeças de leitura/gravação das unidades DAT que permite a cópia de grandes quantidades de dados em um pequeno cartucho de tamanho similar ao de uma caixa de fósforos. O mecanismo é um cilindro giratório com quatro cabeças separadas em ângulos de 90 graus. Duas delas, as cabeças de gravação A e B, gravam os dados que devem ser copiados, e as outras duas de leitura verificam os dados. O cilindro inclina-se levemente para que possa girar de acordo com o ângulo da fita. Ele gira 2.000 vezes por minuto enquanto a fita passa em frente ao cilindro na direção oposta ao giro a uma velocidade de 1/3 de polegada por segundo. 
Enquanto a cabeça de gravação A mantém contato com a fita, são gravados cerca de l28 KB de dados e códigos de correção de erro do buffer da unidade para uma trilha da fita. Como o cilindro está inclinado, a cabeça encontra uma extremidade da fita no início da cabeça de leitura e move-se diagonalmente pela fita até encontrar a outra extremidade. Isto faz surgir uma trilha estreita em diagonal oito vezes mais longa que a largura da fita. 

A tecnologia de DAT é uma fita adesiva de 4mm que emprega uma técnica chamada gravação helicoidal da varredura. Este é o mesmo tipo de gravação que aquele usado em registradores da videocassete. A fita adesiva em um sistema helicoidal da varredura é puxada de um cartucho e envolvido incompletamente em torno de um cilindro que contem duas cabeças de leitura e duas de escrita, arranjadas alternadamente. As cabeças de leitura verificam os dados escritos pelas cabeças de escrita. O  cilindro é inclinado ligeiramente com relação à fita adesiva, e gira em 2000rpm. A fita adesiva move-se no sentido oposto à rotação cilíndrica, em menos de uma polegada por o segundo mas porque está gravando mais de uma linha de cada vez. As trilhas diagonais curtas são escritas através da largura da fita adesiva, aproximadamente oito vezes mais por muito tempo do que a largura. Estes contêm sobre 128KB dos dados e de um código de correção de erro (ECC) cada um. Uma cabeça leitura verifica os dados. Se os erros estiverem atuais, os dados estão reescritos. A segunda  cabeça escreve dados em um ângulo de 40 graus em relação a primeira, realizando um  entrecruzamento. Mesmo que o primeiro e o segundo escrevam os dados sobrepostos, existe uma codificação magnética com polaridades diferentes, assim cada trilha é lida  somente pela cabeça de leitura correta. Desta forma os dados sobrepostos guardam mais informações por polegada e não são confundidos.