CEFET-CE
Prof. Elias Teodoro da S. Jr.
Dispositivos Periféricos	Lista 09: Dispositivos óticos

1.	Descreva as etapas do processo de fabricação do CD-ROM.
2.	O que é lead-in e lead-out?
3.	O que significa o termo “multi-sessões”?
4.	Descreva o processo de leitura de um CD.
5.	Uma pessoa está tentando ler um disco CD-RW em seu leitor CD-ROM e não está conseguindo. Já executou procedimentos de limpeza no drive e no CD e não obteve sucesso. Qual será o problema? Como resolver?
6.	No passado as unidades leitoras de CD-ROM, mesmo as IDE, eram conectadas à placa de som. Por que hoje em dia não fazemos mais isto?
7.	Faça um esboço de um corte transversal no CD-ROM mostrando as suas camadas e o lado por onde incide o laser de leitura.
8.	Por que o sistema de posicionamento do laser ao longo do CD usa servo motor ao invés de motor de passo (usado nos leitores de disquete)?
9.	Compare o DVD com o CD quanto à forma física de armazenamento de dados.
10.	O que é um drive de CD "multi-read"? Comente sobre a compatibilidade entre mídias e drives para CD-ROM, CD-R, CD-RW e DVD-ROM.
11.	Quais os padrões de DVD quanto à capacidade de armazenamento de dados? Em que eles diferem fisicamente?