SCANNERS

Introdução

Scanners são usados para capturar imagens impressas (fotografias, textos, etc.) e convertê-las em arquivos de computador, que podem ser manipulados através de programas específicos (aplicativos gráficos). Com um recurso chamado OCR (Optical Character Recognition, Reconhecimento Óptico de Caracteres), o scanner é capaz de capturar textos impressos (como livros e apostilas) diretamente de dentro do processador de textos. Nesse caso, o arquivo final, em vez de ser um arquivo gráfico, será um documento de texto comum, economizando horas de trabalho de digitação.
Existem basicamente três tipos de scanner:
•	Scanner de Mão: Nesse tipo de scanner é o próprio usuário quem deve fazer o processo de varredura, passando o scanner sobre a imagem a ser capturada. É o tipo mais barato de scanner. É conectado ao micro através da porta paralela ou então através de um interface proprietária. A tabela mostra alguns modelos disponíveis no mercado nacional e suas características.

Marca	Modelo	Conexão	Cores	Resolução Óptica	Resolução Máxima	
Logitech	Scanman2000	Porta paralela	24 bits	400 dpi	1600 dpi	
Genius	EasyScan/Color Deluxe	Interface	24 bits	400 dpi	3200 dpi	
Genius	ScanMate/Color Deluxe	Interface	24 bits	400 dpi	3200 dpi	
Genius	ScanMate/Color Portable	Porta paralela	24 bits	400 dpi	1600 dpi	
Artec	A-200D	Porta paralela	24 bits	400 dpi	1600 dpi	

•	Scanner de página: Já nesse tipo de scanner, o próprio aparelho se encarrega de fazer a varredura da imagem a ser capturada, lembrando um aparelho de faz. Possui um preço intermediário e é conectado ao micro através da porta paralela. Na tabela, você pode comparar os modelos mais comuns no mercado nacional.

Marca	Modelo	Cores	Resolução Óptica	Resolução Máxima	
Logitech	FreeScan	30 bits	600 dpi	4800 dpi	
HP	Scanjet 5s	24 bits	300 dpi	600 dpi	
Genius	ColorPage-Mobile	24 bits	300 dpi		

•	Scanner de mesa: Esse é o tipo de scanner mais preciso e mais rápido que existe. Nele o usuário coloca a imagem a ser capturada sobre uma área de captura, na qual o dispositivo digitalizador irá capturar a imagem. Em geral, é conectado ao micro através  de uma interface SCSI. Alguns modelos são conectados à porta paralela do micro. Na tabela, você confere alguns dos modelos de scanners de mesa mais vendidos no Brasil.

Marca	Modelo	Conexão	Cores	Resolução Óptica	Resolução Máxima	
Genius	ColorPage-CS	SCSI	24 bits	300 x 1200 dpi	4800 dpi	
Genius	ColorPage-EP	Pota Paralela	24 bits	300 x 600 dpi	4800 dpi	
Genius	ColorPage-HR3	SCSI	30 bits	600 x 1200 dpi	9600 dpi	
Genius	ColorPage-HR5	SCSI	30 bits	600 x 1200 dpi	9600 dpi	
Genius	ColorPage-HR5 Pro	SCSI	30 bits	600 x 1200 dpi	9600 dpi	
Genius	ColorPage-SP2x	SCSI	24 bits	300 x 600 dpi	4800 dpi	
Genius	ColorPage-SP3	Porta Paralela	24 bits	300 x 600 dpi	4800 dpi	
Genius	ColorPage-Vivid	Porta Paralela	30 bits	300 x 600 dpi	4800 dpi	
HP	Scanjet 5p	SCSI	24 bits	300 x 300 dpi	1200 dpi	
HP	Scanjet 6100C	SCSI	30 bits	600 x 600 dpi	2400 dpi	

Funcionamento

O funcionamento de um scanner é bastante simples: há várias células fotoelétricas alinhadas horizontalmente, lado a lado. Um feixe de luz ilumina a superfície de contato. Caso o ponto de um determinado sensor seja branco, haverá reflexão de luz, fazendo com que o sensor indique um “1”. Caso um ponto seja preto, haverá absorção de luz, fazendo com que o sensor indique um “0” por não ser captado luz.
A quantidade de cores simultâneas que um scanner consegue reconhecer dependerá da quantidade de sensores que ele possuir por ponto, como você pode observar na tabela abaixo.

Quantidade de bits por ponto	Cores simultâneas disponíveis	
1	2	
2	4	
4	16	
8	256	
15	32.768 (Hi Color)	
16	65.536 (Hi Color)	
24	16.777.216 (RGB True Color)	
30	1.073.741.824	
32	4.294.967.296 (CMYK True Color)	

Preto e Branco versus Tons de Cinza

Em scanners muito antigos, cada ponto tinha somente um sensor. Isso significa que esse tipo de scanner só consegue reconhecer se há um ponto “aceso” ou “apagado”, constituindo um scanner preto-e-branco que gerará imagens em preto-e-branco.
Scanners mais modernos conseguem fazer tons de cinza (grayscale), que não geram, em absoluto, imagens em preto-e-branco. Geram imagens em tons de cinza, o que é diferente. Em vez de utilizarem somente um sensor por ponto, scanners “tons de cinza” utilizam mais sensores por ponto, conseguindo diferenciar nuanças de preto e branco. Para um scanner que utiliza cinco sensores por ponto, ele conseguirá captar 25 = 32 tons de cinza. Já no caso de um scanner que utilize oito sensores por ponto, captará 28 = 256 tons de cinza.
Um scanner com 256 tons de cinza consegue reconhecer 256 variações de tonalidade desde o branco absoluto até o preto absoluto. Um scanner preto-e-branco só consegue reconhecer se um ponto é preto ou branco.
Em uma imagem em preto-e-branco, a sensação de tonalidade será dada pela aproximação e difusão dos pontos que estão sendo apresentados na tela ou no papel. Veja o caso de um jornal, por exemplo, cujo papel é branco e a tinta, preta. Nesse caso, fotos e desenhos possuem tonalidade não porque foi utilizado mais ou menos tinta em um determinado ponto, mas porque os pontos estão mais próximos uns dos outros ou mais separados.
Imagens em preto-e-branco podem ser convertidas, por software, para tons de cinza, conseguindo uma qualidade superior. No entanto, se essa mesma imagem fosse capturada com scanner “tons-de-cinza” a qualidade seria superior à imagem convertida por software.

Cores

Para capturar imagens coloridas, o scanner deverá possuir três máscaras (filtros), um para cada cor visual primária: vermelho (magenta), verde e azul (ciano). Cada ponto capturado será composto por três partes. A quantidade de vermelho, azul e verde utilizada em cada ponto nos dará a cor do mesmo.
Utilizando a mesma tecnologia dos scanners de 256 tons de cinza, podemos Ter oito sensores por ponto em cada máscara. Como cada ponto será formado simultaneamente pela sua posição nas três máscaras, isso nos dará um total de 8 x 3 = 24 sensores por ponto, ou seja, 224 variações possíveis por ponto – qualidade que chamamos “RGB True Color”.
Scanners de melhor qualidade utilizam mais sensores por ponto, conseguindo capturar mais variações de cores.

Resolução

A resolução é medida pela quantidade de pontos por polegada (dpi – dots per inch) que o sensor óptico do scanner é capaz de reconhecer. Essa resolução é chamada resolução óptica. Quanto maior a resolução óptica do scanner, melhor.
A resolução máxima que um scanner é capaz de atingir geralmente é bem maior que a sua resolução óptica. A “mágica” é feita pelo driver Twain, que executa um aumento da resolução da imagem capturada através de uma técnica de interpolação.
Ao comparar dois scanners, além da resolução máxima, você deverá levar em consideração a resolução óptica (aquela que o scanner realmente utiliza para capturar imagens), pois a resolução máxima é atingida através de software. Por exemplo, comparando o scanner HP 6100C com o Genius Colorpage-EP, vemos que o scanner da Genius possui uma resolução máxima bem maior (4800 dpi, enquanto o scanner da HP atinge a resolução máxima de 2400 dpi). A princípio, pode parecer que o scanner da Genius é melhor, porém não é isso que ocorre na verdade. Como o scanner HP possui uma resolução óptica maior, quando os dois scanners capturarem imagens com a mesma resolução (por exemplo 1200 dpi ou 2400 dpi), o scanner da HP apresentará uma imagem de melhor qualidade.
Além disso, devemos levar outros pontos em consideração quando falamos em resolução. A começar por uma pergunta básica: será que você precisa de tanta resolução? Pense no seguinte:
•	O monitor de vídeos não é capaz de apresentar tanta resolução: Na tela, mais ou menos resolução não adiantará nada.
•	A impressora não é capaz de imprimir com tanta resolução: impressoras jato de tinta em geral imprimem a 300 dpi. Outras de melhor qualidade chegam a 720 dpi ou um pouco mais. Como você conseguirá imprimir uma imagem de 9600 dpi?
•	Quanto mais pontos a imagem tiver, maior ela será: arquivos gigantescos não são muito bem vistos. 
•	Quanto maior for a imagem, mais tempo de edição será gasto (mais lento ficará o aplicativo gráfico) e mais demorada será a captura da imagem. 
É claro que esses pontos devem ser levados em conta somente pelo “usuário comum”. Se o objetivo é a utilização do scanner profissionalmente, o caso muda de figura. Profissionais, em geral, quando não possuem impressoras de alta resolução, utilizam os serviços de bureaux de impressão, empresas especializadas em impressão de imagens e alta resolução. Da mesma forma, geralmente profissionais relacionados com edição de imagens utilizam monintoes grandes (17 polegadas, no mínimo) e de melhor qualidade, que têm uma alta resolução.
O scanner Genius Colorpage HR-5 Pro, por exemplo, tem uma resolução máxima de 9600 dpi. Além de demorar um bocado capturar uma imagem com essa resolução, você só conseguirá imprimir em até 300 dpi com sua “possante” impressora. Portanto, do que adianta Ter muita resolução?

Driver Twain

Twain é uma padronização que permite que você utilize o seu scanner a partir de qualquer aplicativo gráfico. Isso quer dizer que você não precisa de nenhum programa específico para scanner.
Em outras palavras, você pode capturar imagens dentro do seu aplicativo gráfico preferido – como o PhotoStyler, PhotoShop, PhotoPaint, Paint Shop Pro, etc. – sem a menor complicação. Aliás, esta é uma dica importante. Todos os scanner vêm com um aplicativo gráfico junto, para aqueles usuário que não possuem nenhum aplicativo gráfico de qualidade. Se você já tiver um aplicativo gráfico instalado no micro, você simplesmente não precisa instalar o aplicativo gráfico que vem junto com o scanner, pois geralmente os programas que vêm junto com os scanner possuem pouco recursos de edição.
Quando o aplicativo solicita algum comando ao scanner, o driver Twain entra em ação. Na verdade, o driver é um subprograma responsável pela captura de imagem. Não importa de qual programa você utilizar o scanner, o driver Twain entrará em ação sempre (ou seja, você utilizará o sanner sempre da mesma maneira, não importando de qual aplicativo gráfico você está querendo capturar imagens). Nele você poderá configurar o scanner, ajustando a resolução pretendida e a quantidade de cores simultâneas, além de outros ajustes.
É muito importante entender o funcionamento desse driver para evitarmos problemas, sobretudo no Windows 9x. atualmente, todo scanner vem com duas versões do driver Twain, uma de 16 bits e outra de 32 bits. A princípio, fica parecendo que no Windows 9x é necessário apanas a instalação do driver Twain de 32 bits. Porém, não é isso o que ocorre. 
Como dissemos, o driver Twain não é um “driver” no sentido estreito da palavra; ele, na verdade é um subprograma que pode ser utilizado por qualquer aplicativo gráfico. Quando você instala um driver Twain no micro, a única coisa que ele faz é copiar seus arquivos para o diretório c:\windows\twain ou c:\windows\twain32, dependendo de sua versão (16 bits e 32 bits, respectivamente).
Se você instalar somente o driver Twain de 32 bits no Windows 9x, ocorrerá de aplicativos de 16 bits não reconhecerem o scanner. Portanto, no Windows 9x, você deverá instalar tanto o driver Twain de 16 bits quanto o driver Twain e 32 bits, assegurando, dessa forma, que todos os aplicativos gráficos conseguirão reconhecer o scanner. Não há qualquer problema nesse procedimento, pois o driver Twain é chamado somente no momento da captura de imagens (ao contrário de outros driver, ele não fica residente em memória).

Instalação De Scanners

Instalação De Scanners De Mesa

No caso de scanners de mesa para porta paralela, basta conectá-lo à porta do micro. A impressora deverá ser conectada a um conector apropriado existente no próprio scanner. Não deixe de habilitar o modo ECP no setup do micro para aumentar a taxa de transferência.
A grande desvantagem da utilização da porta paralela, além da baixa taxa de transferência é a impossibilidade de usar a impressora simultaneamente com o scanner.

Instalação De Scanners De Página

Scanners de página são conectados à porta paralela do micro. A impressora deverá ser conectada ao plug provido pelo scanner. Como dissemos, além da baixa taxa de transferência, o grande problema de se utilizar a porta paralela é a impossibilidade de se utilizar o scanner simultaneamente com a impressora. Habilite o modo ECP no setup do micro para aumentar a taxa de transferência.

Instalação De Scanners De Mão

Os scanners de mão podem ser conectados à porta paralela ou a uma interface própria, dependendo do modelo. No caso de scanner de mão para porta paralela, a instalação é idêntica à dos scanner de página. 
No caso de scanners de mão com interface proprietária, você deverá verificar se a placa é plug-and-play. Isso é feito facilmente olhando a placa e verificando se ela possui ou não jumpers de configuração. Se a placa não possuir jumpers, significa que ela é plug-and-play.
Você deve configurar corretamente a interface do scanner para que ele funcione corretamente. No caso de placas não-plug-and-play, isso é feito através dos jumpers de configuração. No caso de placas plug-and-play, a configuração será feita através do driver Twain. 
A interface utiliza um endereço de I/O, um nível de interrupção (IRQ) e um canal de DMA. A configuração “de fábrica” da placa geralmente apresenta conflitos, principalmente com a placa de som (geralmente as placas de scanner vêm configuradas para utilizar DMA1, que é utilizada pela placa de som).
Você poderá utilizar qualquer valor que não apresente conflito. Entretanto uma sugestão de configuração seria:
•	Endereço de I/O: 280h
•	Nível e interrupção: IRQ10
•	Canal de DMA: DMA7 ou DMA6
Basta você alterar os jumpers da placa de forma a obter essa configuração. Posteriormente você poderá conferir se a placa foi corretamente configurada através do driver Twain. No caso das placas plug-and-play, basta chamar o driver Twain (chamando o scanner através de algum aplicativo gráfico, após ter instalado o driver), alterando a configuração através do botão Settings ou similar. 
Existem ainda modelos muito antigos de scanner de mão que a placa não possui jumpers de configuração e o scanner não possui driver Twain, pois são scanners fabricados antes de a padronização Twain ter sido inventada, como, por exemplo, scanners preto-e-branco da Logitech ou os primeiro scanners tons de cinza.
Nesse caso, o scanner só funciona através de seu programa. A configuração do scanner deve ser feita adicionando-se uma linha ao config.sys do micro como:
DEVICE = C:\SCANNER\HHSCAND.SYS A=280 /I=10 /D=7 /H=4:8&:12:16 /W=103 /T=15
Repare que a configuração de endereço de I/O, nível de interrupção e canal de DMA é feita modificando-se, respectivamente, os parâmetros A=, I= e D=.
A interface do scanner de mão é proprietária. Isso significa que ela só funciona em conjunto com o scanner para a qual foi originalmente projetada.

Resumo Da Instalação De Scanners

1.	Instalação física do scanner ao micro, incluindo configuração, caso seja necessária.
2.	Instalação do driver Twain no sistema operacional. No caso do Windows 9x, instale tanto o driver Twain de 16 bits quanto de 32 bits, para evitar surpresas desagradáveis.
3.	Instalação de aplicativo gráfico. Caso você não tenha nenhum aplicativo comercial (como o Photoshop, PhotoStyler ou Photo Paint), instale o aplicativo g´rafico que vem em conjunto com o scanner.
4.	Instale  o programa de OCR que acompanha o scanner, caso queira utilizar o scanner para reconhecimento de textos. 		

OCR (Reconhecimento Óptico De Caracteres)

Uma das grandes utilidades do scanner é no reconhecimento óptico de caracteres – OCR, um tipo de aplicativo que utiliza o scanner para transformar documentos impressos (como livros e apostilas) em documentos do processador de textos, podendo o usuário editar posteriormente o texto livremente, como se ele tivesse realmente digitado letra por letra. Não é preciso fazer nenhuma conta para chegar à conclusão de que esse processo economiza, em poucos minutos, horas ou até mesmo dias de um cansativo trabalho de digitação.
Todo scanner vem com um programa de OCR que, para o uso corriqueiro, funciona sem maiores problemas. É claro que há alguns macetes para se utilizar o programa de OCR. O principal diz respeito ao tipo de scanner. Embora o OCR possa ser executado através de qualquer modelo de scanner, os scanners de mão não são muito apropriados, já que, como quem faz a varredura é o próprio usuário, a captura do texto nunca fica perfeitamente alinhada, o que faz com que o programa não reconheça o o texto corretamente. 
Você deverá configurar o programa de OCR de modo que ele consiga reconhecer corretamente o português. Para isso, configure “Portuguese” como língua e “850” como página de código.
Você também deverá configurar corretamente o driver Twain. Atualmente, os drivers Twain já têm uma opção OCR, que configura o scanner automaticamente com a resolução mais apropriada para o uso do OCR, além de colocar o scanner em modo preto-e-branco (o OCR só funciona com o scanner em modo preto-e-branco).
E o grande macete: utilizar o programa de OCR dentro do processador de textos. É normal que algumas letras não seja reconhecidas direito ou que o programa introduza espaços a mais entre duas palavras. Dentro do processador de textos, você terá a facilidade de edição, além do importantíssimo corretor ortográfico,  que rapidamente corrigirá as eventuais falhas de reconhecimento do OCR.
Para isso, você deve “conectar” o processador ao programa de OCR. Isso é feito através de uma opção chamada “Connect to” ou similar existente no programa OCR (em geral, o processador de textos deverá estar aberto para que o programa OCR consiga efetuar a “conexão”). Após o processador e o programa OCR estarem conectados, o processador de textos ganha comando do programa de OCR.