Από Ξυλουργό. Οδηγίες
Για τον  υδραυλικό. 
Ο σωλήνας για νερό και αποχέτευση από νιπτήρα, να είναι σε απόσταση 1.60 από τον τοίχο της πόρτας και σε ύψος πάνω από 40 cm από το δάπεδο.
Να πάει πίσω το πλυντήριο. Ιδιαίτερη προσοχή στην αποχέτευση του πλυντηρίου για να μπορεί να πάει πίσω και να μην προεξέχει.
Στο ντουλάπι που θα μπει ο εξαεριστήρας, η απόσταση από τον τοίχο θα είναι 64cm. Προφανώς η τρύπα θα είναι σε μικρότερη απόσταση για να μπει και ο σωλήνας, που θα παίρνει τον αέρα από το πλάι του ντουλαπιού.
 

