                                                              
     O MIC       <---- Sock2---->           O PTT          O  LS    O GND
     ³           Alleen voor portofoon     ³              ³        ³
     ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ²²²²²²ÄÄÄÂÄÄÄÄÄÙ              ³        ³
     ³                   R14 2.2k     \                   ³        Á
    ßßß C8                            c \²  b    R13      ³
    ÜÜÜ 100n                        T1   ²ÄÄÄÄÄÄ²²²²²²ÄÄÄÄ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
     ³                                e /ß BC548  10k     ³         ³
    ²²² R12                           /                   ³         ³
    ²²² 100k      R7         R8      Á                   ²²² R10    ³
    ²²²    OÄÄÄÄ²²²²²²ÄÄÂÄÄ²²²²²²ÄÄ´   +5V   R6          ²²²100     ³
     ³    +5V    15k    ³   33k         þÄÄ²²²²²²²²ÄÄÄ´  ²²²        ³
     ÀÄÄÄÂÄÄÄþb         ³      ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿  ³47k        ÃÄÄÄÄÄ¿   ³
         ³R11           ³  ÃÄÄÄ´ 9       8 ³ÄÄ³ÄÄÄÄ¿      ³     ³   ³
   ÚÄÄÄ²²²²²²ÄÄÄ¿       ³      ³           ³  ³    ³  C6 ßßß   ²²²R9³
   ³    10k     Á       ÀÄÄÄÄÄÄ³10   T   7 ÃÄÄÙ    ³100n ÜÜÜ   ²²²  ³
   ³       R15      C7         ³     C     ³       ³      ³ 100²²²  ³
   ÀÄÄÄÄÄÄ²²²²²²ÄÄÄÄÛ ÛÄÄÄÄÄÄÄÄ³11   M   6 ³Ä      ÀÄÄÄÄ¿ ³     ³   ³
           10k     100n        ³           ³            ³ ³     Á   ³
                           ÃÄÂÄ´12   3   5 ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ ³         ³8
                             ³ ³     1     ³          ³ ³ ³       ÛÛoÛÛ
        C5                   ÀÄ´13   0   4 ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ³Ä³ÄÙ       ÛÛÛÛÛ
     ÚÄÄÛ ÛÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿        ³     5     ³          ³ ³           ³9
     Á  33p           ³     ÚÄÄ³14       3 ³Ä         ³ ³           ³
      4.433 MHz ÝÜÞ   ³     ³  ³           ³   ÜÜÜÜ   ³ ³    D4     ³
             ÚÄÄÝÛÞÄÄÄÁÄÄÄÄÄ³ÄÄ³15       2 ³ÄÄÄÛÛÛoÄÄÄÙ ³ ÚÄÄ|<ÃÄÄÄÄ´
      C4 33p ³  ÝßÞ Q1      ³  ³           ³13 ßßßß 12  ³ ³  3.3M   ³
     ÚÄÄÄÛ ÛÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ³ÄÄ³16       1 ÃÄÄO         ³ ÃÄ²²²²²²ÄÄ´
     Á ÚÄÄÄÄÄÄÄÄ> +5V       ³  ÀÄÄÄÄÄßÄÄÄÄÄÙ +5V        ³ ³  R5     ³+
  10æF ÃÄ+Û ÛÄÄ´ C2         ³                           ³ ³   10æF ßßß
       ³                    ³                           ³ O   C3   ÜÜÜ
  100n ÃÄÄÛ ÛÄÄ´ C9         ³              ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ+5V        ³
    ÚÄÄ³ÄÄ¿                 ³2             ³5                 R4   ²²²
    ³ 78- ³               ÛÛoÛÛ          ÛÛÛÛÛ                100k ²²²
    ³ L05 ÃÄÄ´            ÛÛÛÛÛ          ÛÛoÛÛ                     ²²²
    ³     ³                 ³1             ³6            4          ³
    ÀÄÄ³ÄÄÙ           R1   ²²²       R3   ²²²          ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÙ
 100æF Ã+Û ÛÄÄÄ´ C1   100k ²²²       2.2k ²²²        ÛÛoÛÛ        ³
       ³                   ²²²            ²²²        ÛÛÛÛÛ        þa
  3x   Ã|<ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´              ³           ³ 3
 1N4148³D3                  ³              ³     R2   ²²²
       Ã|<ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿    ³     100k ²²²        ÚÄÄÄ´
       ³D2                  ³         ³    ³          ²²²        ³
       À|<ÃÄÄÄ¿             ³         ÀÄÄÄÄ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´         ³
        D1    O             O              O           O         O
             TXD           DTR            CTS         RTS       GND
                                 Sock1

                                     katode   anode
         ³ uitgang                        Ä|<ÃÄ  Diode
       ÛÛoÛÛ
       ÛÛÛÛÛ  Dit is 1/6 deel van 74HC04
         ³ ingang
                                           /ÄÄÄÄþb
                             R16 22k  b ²/ c
                            aþÄÄÄ²²²²ÄÄÄ²        Voor mute als dit
                                        ß \ e    nodig is.
Het "modem" voor Baycom                     \
                                             ³
                                             Á
                          100-200 ê
         ÄÄÄ|>ÃÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄ²²²²²²ÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ> +5 V.
                 ³      ³+          ÄÁÄ¿                 ßßß   ßßß+
         ÄÄÄ|>ÃÄÄ´     ßßß 100 æF      / Zenerdiode      ÜÜÜ   ÜÜÜ
                 ³     ÜÜÜ           / \   4.7 V of       ³     ³
         ÄÄÄ|>ÃÄÄÙ      ³           /ÄÂÄ\  5.1 V          Á     Á
                        Á             Á
                       De alternatieve voeding.

#############################################################################

                                    +5V       100 nF
                    ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿    O    ÚÄÄÄÄÄÛ ÛÄÄÄÄÄÄÄÄþ Lf.in
                    ³           ³13  ³    ³
                    ³   22 nFÚÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄ¿
                    ÀÄÄÄÄÛ ÛÄ´14     1    2 ³  þ +5 V
                         Co  ³      Vcc     ³  ³               Naar pen5
            ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´              ³ ²²²            þ 74HC04
       /    ÃÄÄÄ²²²²²ÄÄÄÄÄÂÄÄ´11            ³ ²²² 22k        ³
       ³   ²²²  R1 43k   ²²² ³   XR 2211    ³ ²²²            ³
       ³   ²²²       100k²²² ³             6ÃÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
       ³   ²²² 22k  ÚÄÄÄÄÄ³ÄÄ´8             ³               ²²²
  Ro  <     ³       ³    ²²² ³            5 ÃÄÄ          1k ²²²
       ³   ²²²      ³510k²²² ³              ³               ²²²
       ³   ²²²<Ä¿ 2.³2n   ÀÄÄ´7            3ÃÄÄÄÄÂÄÄÄÄ¿      ³
       ³10k²²²  ³  ßßß    ÚÄÄ´10   4 GND    ³   ²²²   ³      ³Van pen 8
       \    ³   ³  ÜÜÜ    ³  ÀÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÙ   ²²²  ßßß     þ TCM 3105
            ÃÄÄÄÙ   ³    ßßß         Á    470k  ²²²  ÜÜÜ 150 nF
            Á       Á    ÜÜÜ 100 nF              ³    ³
                          ³           DG3RBU     Á    Á
                          Á
   NB: Het punt R 100k - R 510k - C 2.2n en pin 8 is een verbinding.

                    Elektronische DCD met XR2211.
###########################################################################
