
DESCRIPCIÓN
-----------

Dos circuitos de "Phone Patch" o interfaces telefónicos automáticos,
útiles para para conectar la línea telefónica (fija) a un equipo de
radio u otro canal de comunicación de tipo simplex. De funcionamiento
semidúplex, esto es, sólo puede hablar un interlocutor o el otro al
mismo tiempo, el circuito realiza la conmutación automática del sentido
de transmisión en el canal de radio (emisión o recepción) según quien
hable en cada momento.

Son circuitos recuperados de viejas publicaciones de electrónica de
los años 70-80s.



PHONE-PATCH_AUTOMATICO

Phone Patch con posibilidad de contestar llamadas entrantes en la
línea telefónica y mantener la conversación desde el equipo de radio
conectado, y finalizar después la comunicación liberando la línea
telefónica.



SEMIDUPLEX_TELEFONICO

A diferencia del anterior, requiere que una persona en el domicilio del
usuario conteste las llamadas telefónicas, y actúe el phone Patch para
pasar la llamada al canal de radio.

