BANDA DE CB DE 476 MHz (UHF) EN AUSTRALIA
=========================================

(Actualizado: Enero 2023)


De acuerdo con la revisión de la CB en Australia en 1980.

Frecuencias en MHz, correspondientes a los centros de
los canales.

Separación entre centros de canales contiguos: 25 kHz.

 CANAL  FRECUENCIA   |   CANAL  FRECUENCIA
 -----  ----------   |   -----  ----------
  01     476,425     |    21     476,925
  02     476,450     |    22     476,950
  03     476,475     |    23     476,975
  04     476,500     |    24     477,000
  05     476,525     |    25     477,025
  06     476,550     |    26     477,050
  07     476,575     |    27     477,075
  08     476,600     |    28     477,100
  09     476,625     |    29     477,125
  10     476,650     |    30     477,150
  11     476,665     |    31     477,175
  12     476,700     |    32     477,200
  13     476,725     |    33     477,225
  14     476,750     |    34     477,250
  15     476,775     |    35     477,275
  16     476,800     |    36     477,300
  17     476,825     |    37     477,325
  18     476,850     |    38     477,350
  19     476,875     |    39     477,375
  20     476,900     |    40     477,400




AMPLIACIÓN DE LA CB UHF A 80 CANALES (AÑO 2011)
-----------------------------------------------

Se añaden 40 canales más intercalados entre los canales anteriores,
con lo que se reduce la separación entre centros de canales contiguos
a 12,5 kHz.

Hace un total de 80 canales, aunque en realidad están disponibles
77 canales (tres canales no deben ser utilizados).


 CANAL  FRECUENCIA   |   CANAL  FRECUENCIA
 -----  ----------   |   -----  ----------
  41     476,4375    |    61     476,9375
  42     476,4625    |    62     476,9625
  43     476,4875    |    63     476,9875
  44     476,5125    |    64     477,0125
  45     476,5375    |    65     477,0375
  46     476,5625    |    66     477,0625
  47     476,5875    |    67     477,0875
  48     476,6125    |    68     477,1125
  49     476,6375    |    69     477,1375
  50     476,6625    |    70     477,1625
  51     476,6875    |    71     477,1875
  52     476,7125    |    72     477,2125
  53     476,7375    |    73     477,2375
  54     476,7625    |    74     477,2625
  55     476,7875    |    75     477,2875
  56     476,8125    |    76     477,3125
  57     476,8375    |    77     477,3375
  58     476,8625    |    78     477,3625
  59     476,8875    |    79     477,3875
  60     476,9125    |    80     477,4125


La CB en UHF en 477 MHz está actualmente autorizada en Australia,
Nueva Zeland, Vanuatu y Malasia.

Están designados para el uso de estaciones repetidoras 32 canales:

  1-8  :  Canales de salida de repetidoras
  31-38:  Canales de entrada de repetidoras

 41-48 :  Canales de salida de repetidoras
 71-78 :  Canales de entrada de repetidoras

          Salto de repetidor: 750 kHz.

Los canales 5 y 35 están designados como canales de emergencia a
través de repetidoras en Australia, Vanuatu y Malasia, sólo deben
ser usados en caso de emergencias, en modo repetidor.

Canal 9 está designado como como canal de emergencias en Malasia

Canal 11 está designado como canal de llamada, y sólo debe ser
utilizado para llamar e iniciar una comunicación, la cual deberá
continuar en otro canal vacante. En Nueva Zelanda está asignado
como canal principal para transportistas.

Canales 22 y 23 están designados como canales para telemetría y
telecomando. No deberán ser usados para transmisión de voz y de
paquetes de datos (radiopaquete).

Canales 61, 62 y 63 no está permitido su uso debido a que interfieren
con el ancho de banda de las transmisiones en los canales 22 y 23.
Deberán ser reubicados en el futuro.

El resto de canales son de uso normal (para conversación).



No están asignados legalmente, pero su uso está consensuado por los usuarios,
los siguientes canales:

Canal 10 : Uso por los clubs 4WD (Tracción a 4 ruedas, 4x4) cuando se
           está en convoyes y parques nacionales. Se evita con ello interferir
           con las comunicaciones de seguridad vial en los canales 29 y 40.
           Si no se está en un convoy se recomienda utilizar solo el 29 o
           el 40, según sea el caso.

Canal 18 : Uso por convoyes de caravanas y autocaravanas que suelen
           utilizar los viajeros.

Canal 29 : Canal de seguridad vial en determinadas rutas de Australia (entre
           Brisbane y Sydney, en Nueva Gales del Sur). Se utiliza debido a una
           empresa de transporte que recorrió estas rutas que siempre utilizó
           este canal para sus comunicaciones. Otros conductores pasaron del
           40 a 29 para hablar con ellos y se convirtió en una costumbre.
           Esta costumbre prevalece a pesar de que la empresa de transporte que
           utilizó este canal ya no existe.

Canal 40 : Canal de seguridad vial para toda Australia. Más comúnmente utilizado
           por camiones, incluidos vehículos piloto/de escolta para cargas de
           gran tamaño.

