PRACTICA No. 2
DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS EN MUESTRA DE AGUA POTABLE ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO CON PROCESOS AVANZADOS
CONECTE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE AL ARREGLO DE FILTROS QUE SE ENCUENTRAN INTERCONECTADOS.

DETERMINE EN CADA UNA DE LA SECUENCIA DE PROCESOS, PARÁMETROS TALES COMO: pH, CONDUCTIVIDAD, ALCALINIDAD, TURBIDEZ CLORO RESIDUAL Y PRESENCIA DE SULFATOS.
PREGUNTAS

1) POR MEDIO DE UN DIAGRAMA REPRESENTE CADA UNO DE LOS PROCESOS QUE SE EFECTUARON EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA.
2) DESCRIBA EN QUE CONSISTE CADA UNO DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y QUE PARÁMETROS SON AFECTADOS EN CADA UNO DE ESTOS PROCESOS.

3) EXPLIQUE ESPECÍFICAMENTE QUE OCURRE EN EL TRATAMIENTO CON RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO EN CICLO SODIO. 

CUAL ES LA CONDUCTIVIDAD ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO?
A QUE SE DEBE ESTO?

4) EXPLIQUE ESPECÍFICAMENTE QUE OCURRE EN EL TRATAMIENTO POR MEDIO DE UNA MEMBRANA DE OSMOSIS INVERSA. 

CUAL ES LA CONDUCTIVIDAD ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO?

A QUE SE DEBE ESTO?

5) CUAL ES EL FLUJO DE PRODUCTO Y CUAL ES EL FLUJO DE RECHAZO.

6) CUAL ES LA RELACIÓN PRODUCTO RECHAZO.

7) LA MEMBRANA DE OSMOSIS INVERSA ES DE 2.5” DE DIÁMETRO Y 20” DE LARGO. CONSULTE EN LA LITERATURA CUAL ES EL ÁREA DE FILTRACIÓN DE UNA MEMBRANA DE ESTAS DIMENSIONES Y CALCULE EL FLUJO DE AGUA POR UNIDAD DE ÁREA DE MEMBRANA (LTS/MIN-MT2)  

