Como fazer um upgrade de BIOS
[01-set-99] 
Diversos casos de manutenção são resolvidos com um upgrade de BIOS. Por exemplo, quando um determinado periférico (uma unidade de DVD, uma placa de vídeo ou um processador novo, por exemplo) não é reconhecido em seu equipamento, mas é reconhecido quando é instalado em um micro mais moderno. Em geral, se o seu micro está funcionando bem, não é necessário realizar esse tipo de procedimento. 
O BIOS é um programa que está escrito na memória ROM do micro. A forma de se atualizar esse programa depende do tipo de circuito de memória ROM que o seu micro utiliza. Atualmente existem dois tipos de memória ROM: Mask-ROM e Flash-ROM. 
A memória do tipo Mask-ROM não pode ser atualizada através de software. Nesse caso, para atualizar o BIOS do micro, é necessário trocar o circuito da memória ROM. Esse circuito pode ser comprado pela Internet na página do fabricante da placa-mãe ou então em http://www.unicore.com. 
Já a memória Flash-ROM pode ser atualizada através de software, disponível no site do fabricante da placa-mãe. Em ambos os casos você precisará descobrir o fabricante e o modelo de sua placa-mãe, pois cada placa-mãe utiliza um modelo diferente de BIOS. Você pode usar o programa Ctbios (http://www.clubedohardware.com.br/download.html) para descobrir o fabricante e o modelo de sua placa-mãe. 
A atualização do BIOS em micros que usam Flash-ROM é feita através de dois arquivos: um arquivo programador (do tipo Exe) e um arquivo contendo os dados a serem gravados no circuito de memória ROM (normalmente um arquivo do tipo Bin ou Rom; a extensão varia de acordo com o fabricante). Esses dois arquivos devem ser copiados para um disquete de boot (formatado com o comando Format a:/s) e você deverá dar boot por esse disquete para poder atualizar o BIOS (é necessário habilitar o boot através de disquete, alterando a opção "Boot Sequence" para "A, C" no setup do micro). 
Vamos a um caso real para que essa idéia fique clara. A placa-mãe Soyo modelo 5BT possui BIOS da Award. O programa para a gravação desse BIOS chama-se Awdflash.exe e o arquivo contendo os dados atualizados do BIOS dessa placa-mãe chama-se 5bt-1b7.bin. Ambos os arquivos foram baixado através da página de suporte do site do fabricante da placa (no caso, http://www.soyo.com.tw). Basta dar boot através do disquete e executar o comando Awdflash 5bt-1b7.bin para atualizar o BIOS. 
Normalmente o programa de gravação de BIOS pergunta se você quer fazer backup do BIOS atual. Responda que sim (Yes) e dê um nome para esse arquivo (sugerimos Antigo.bin). Durante a gravação você não pode desligar o micro nem pressionar a chave de reset, ou os dados do BIOS serão corrompidos, fazendo com que você não consiga mais ligar o micro. 
Tenha certeza da marca e do modelo de placa-mãe que o seu micro possui, para que você baixe o arquivo correto, pois se você fizer uma atualização errada, há o risco de você não conseguir ligar mais o computador. 

© 1998-99, Gabriel Torres - Todos os direitos reservados. É expressamente proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo deste site e dos textos disponíveis, seja através de mídia eletrônica, impressa, ou qualquer outra forma de distribuição. Os infratores serão indiciados e punidos com base na lei nº 9.610 de 19/02/1998. 

Não nos responsabilizamos por danos materiais de qualquer espécie promovidos pelo uso das informações contidas no Clube do Hardware.