Amplificador Lineal de 160 Watt PEP
Para 10 y 11 Mts ( 27 y 28 MHz ) 

Este es un amplificador lineal, sacado de un circuito de fabricación comercial.
El condensador variable C2, es el que nos permite ajustar la roe 1:1 a la entrada del lineal con respecto al transmisor, C1 deberá de ser de alto voltaje para evitar problemas, en nuestro caso colocamos uno sacado de un televisor a válvula blanco y negro, con una excitación del transmisión de 15 vatios PEP en el punto IN, de esta manera usted podra alimentarlo con cualquier equipo QRP. 
La bobina L1 lleva una derivación al cátodo de la válvula, ver detalles mas abajo.
Los condensadores C6, C7, ajustan la salida del lineal a máxima potencia por medio de un medidor de potencia de RF o un medidor de roe, que bebería de ajustar este, a máxima escala.
Tenga precaución de poner el diodo D1, con el positivo a masa, esto es debido que actuara como si fuera un diodo zener de muy alta resistencia al paso de la corriente.
Las bobinas L2 y L3, se colocan en el gabinete colocadas 90º una de la otra, esto es para evitar las armónicas que se puedan generar y a la salida de L3 va conectada la antena del radio. 
Todas las rejas de las dos válvula van conectadas a masa y el voltaje de filamento es de 6.3 volt, el voltaje de placa es de 700 volt por medio de un choque de RF que se explica mas abajo. Las conexiones de las válvula son las siguientes, Patas 1, 2, 6, 7 y 8; son las rejas y van todos conectadas a masa; la Pata 3 es el cátodo de la válvula y va conectado a la bobina de entrada; 4 y 5 son el filamento de la lampara y por ultimo en la parte superior esta un capuchón metálico que es la placa ( ánodo ) de la válvula y va conectada a la fuente de alta tensión.
El circuito es el siguiente:


Estos son los materiales 

	C1 = 0,01 mF
	L1 = 4 ESPIRAS, ALAMBRE DE 1 mm SOBRE DIÁMETRO DE 15mm, DERIVACIÓN A LA PRIMERA ESPIRA DESDE C1, ESPIRAS SEPARADAS

	C2 = 100 pF VARIABLE, TRIMER
	L2 = 15 ESPIRAS, ALAMBRE DE 2 mm SOBRE DIÁMETRO DE 16mm, ESPIRAS SEPARADAS

	C3 = 0.01 mF
	L3 = 8 ESPIRAS, ALAMBRE DE 1.3 mm SOBRE DIÁMETRO DE 16mm, ESPIRAS SEPARADAS

	C4 = 750 pF / 2Kv
	CHRF1 = VER ABAJO

	C5 = 750 pF / 2Kv
	V1, V2 = 6JB6

	C6 = 100 pF VARIABLE
	D1 = 1N4007

	C7 = 450 pF VARIABLE
	


Choque de placa de las válvulas (CHRF1 )
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Las cinco bobinas van unidas entre si ( no corte el alambre, bobinelo todo de una sola vez ), se devanadas sobre un diámetro de 3/4 de pulgada en PVC, el alambre usado es de 0,50 mm ( alambre de bobinados ), las espiras son juntas y la separacion entre bobinas es de 1cm aprox.
Los datos de las espiras, son los siguientes: Bobina 1 = 16 espiras; Bobina 2 = 25 espiras; Bobina 3 = 30 espiras; Bobina 4 = 36 espiras y Bobina 5 = 42 espiras. 
El extremo inferior de la bobina 5, va conectado a la fuente de poder de 700 volt de corriente continua y el extremo superior de la bobina 1 va conectado a las placas de las válvulas
