1/m² =sqrt(0.03*Z²)*integrate(c,c);
m² = 1/(sqrt(0.03)*Z*integrate(c,c));
Z = sqrt((100*m)/(3*e));
c * integrate(c,c) = 1/m²;
c = sqrt(0.03 * Z²);
c * 4  = v * Z;
c = sqrt(0.6);
10² *m = 3 * Z²*e*integrate(Z,Z);
m = ((3*e*Z²)/100)*integrate(Z,Z);
e² = 1000/(9*sqrt(0.6*c)*Z *4);
c= (v*Z)/4 ;
c = sqrt(0.03 *Z²);
m = e * c² * integrate(Z,Z);
c = (c/t * integrate(c,c) * Z)/4;
c = m /(c² * integrate (Z,Z));
Z = (t * 8)/c²;
Z = sqrt ((10²*c²)/3);
m =( (3 * e * Z² * integrate (Z,Z))/10²);
c * integrate(c,c) = 1 / m*2;
e =( (m * 10² )/(3 * Z²));
c = (s/t * integrate(c,c) * Z ) /4;
Z = sqrt((10² * c²)/3);
m = (3 * e * Z²) / 10²;
t = (s/v )* integrate(c,c);
v= (s/t) * integrate (c,c);
s² = Z/m²;
m= e * c² * integrate(Z,Z);
10² * m = 3 * Z² * e ;
g = Z /(s² * m);
Z = sqrt ((10² * m )/(3 * e ));
(integrate (Z,Z))² = integrate(c,c) *2 ;
integrate (c,c) = 1/m²;
c = sqrt (0.3 * (Z² /integrate (Z,Z)));