PROTOTIPAÇÃO E CIRCUITO ELETRÔNICO DE CONTROLE PARA SISTEMAS TÉRMICOS
H. C. M. LIMA; J. V. C. GOMES; K. B. M. SOUSA; L. S. LEMOS; L. E. O. NUNES; L.O. PEREIRA; M. A. S. PEGADO

RESUMO
O dispositivo a ser construído possuirá um sensor eletrônico que capta as variações da temperatura e transforma-as em variações de resistência, podendo acionar um circuito elétrico conforme a sua programação. Utilizaremos, ainda, uma fonte de corrente contínua (bateria) para fornecer energia aos elétrons e propiciar o funcionamento dos radiadores que serão acopladas ao circuito. É necessário ressaltar que tais radiadores poderiam ser substituídos por qualquer outra carga – um robô, um braço mecânico, um sistema de transporte de produtos, um conjunto de máquinas – que precise de uma ativação rápida em uma oscilação térmica (guardando-se, é claro, as devidas proporções entre os equipamentos). Numa indústria, por exemplo, isto teria grande utilidade no caso,de uma baixa de temperatura, ele garantiria o funcionamento imediato de alguns aparelhos imprescindíveis na linha de produção até o reabastecimento da energia e, conseqüentemente, dos radiadores. Como a força eletromotriz proviria de um gerador químico, a atividade do dispositivo não dependeria de nenhuma energia elétrica externa, apenas da variação térmica. É claro que o uso industrial efetivo deste nosso circuito exigiria grandes modificações tanto nas dimensões dos componentes eletrônicos quanto nas associações entre eles; o princípio básico, porém, permaneceria o mesmo. Para efeitos de demonstração, como é o nosso caso, pode-se montar um dispositivo de tamanho reduzido, mas com as mesmas aplicações tecnológicas.
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