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	Bilaga 1 till Bilprovningens synpunkter på remiss angående nya och ändrade föreskrifter om bilar och släpvagnar

Förslag till Vägverkets föreskrifter (VVFS 2009:x) om bilar och släpvagnar som dras av bilar;

	I 2 kapitel 2 § ska beteckningen V införas och definieras, om den ska användas.

	Bilaga 1


	Generellt

	Inkonsekvens

Uttrycket ”gäller dessutom” används i vissa fall och ”får tillämpas” i andra fall. 

Exempel:
	

	32. Siktfält framåt

G(2) För campingbil, ambulans och likbil gäller dessutom S1.
	S1 Fordon av kategori M1 med en totalvikt som överstiger 2500kg som utgår från ett grundfordon av kategori N får uppfylla kraven som gäller för kategori N (baserat på högsta tekniskt tillåtna vikt).

	14. Sammanstötningsskydd för styrmekanismen

G(2) För campingbil, ambulans och likbil får S1 tillämpas.

	S1 Fordon av kategori M1 med en totalvikt som överstiger 2500kg som utgår från ett grundfordon av kategori N får uppfylla kraven som gäller för kategori N (baserat på högsta tekniskt tillåtna vikt).

	Föreskriftstext
	Remissynpunkt

	1. Ljudnivå
	

	S1 Ändring av avgassystemets längd upp till 2 meter efter den sista ljuddämparen är tillåten är tillåten utan ytterligare provning


	Ett ”är tillåten” för mycket

	S3 Provet ska endast utföras med det färdigbyggda/etappvis färdigbyggda fordonet. Fordonet kan provas i enlighet med direktiv 70/157/EEG, senast ändrat genom direktiv 1999/101/EG. Följande gränsvärden gäller för punkt 5.2.2.1 i bilaga I till direktiv 70/157/EEG:
1. 81 dB(A) för fordon med en motoreffekt som är lägre än 75 kW,
2. 83 dB(A) för fordon med en motoreffekt som är högre än 75 kW, men lägre än 150 kW,
3. 84 dB(A) för fordon med en motoreffekt som är 150 kW eller mer.
	I detta fall säger man kan provas enligt. Vilka alternativ kan finnas?

	U1. Prov får genomföras trots att provbanans ytbeläggning inte uppfyller kraven i Bilaga 8, ECE-reglemente 51. Ytbeläggningen får dock inte medföra att mer ljud absorberas av beläggningen än vad en ytbeläggning som uppfyller kraven i Bilaga 8, ECE-reglemente 51 gör.
	Vem får bedöma ytbeläggningens absorptionsegenskaper?. Bilprovningen saknar idag kompetens att göra den bedömningen.

	9.  Bromsutrustning
	

	Ersättningsbromsbelägg till monteras på fordon ska uppfylla alternativ E1,

E2 eller vara fordonstillverkarens originalutrustning.


	I föreskriftstexten under G (se till vänster) bör ordet ”till” ändras till ”som”

Dvs:

Ersättningsbromsbelägg som monteras på fordon ska uppfylla alternativ E1,

E2 eller vara fordonstillverkarens originalutrustning.



	fordonstillverkarens originalutrustning.
	På vilket sätt ska detta visas och vad innebär det.

	11. Föroreningar från dieselmotorer
	

	
	En punkt K2 bör läggas till då ECE-reglemente 24 saknas i förordningen.

	Trots kraven i förordning förordning (2001:1085) om motorfordons avgasrening får S1 tillämpas för campingbil, ambulans och likbil.
	I föreskriftstexten under G (se till vänster) bör ett av orden ”förordning” tas bort 



	Fordon ska uppfylla för fordonsmodellen relevanta avgaskrav enligt amerikanska federala bestämmelser.
	Om federala bestämmelser accepteras bör även andra likvärdiga kravsystem accepteras. Exempelvis:

· USA, Kalifornienkrav

· Japanska krav

· Kinesiska krav (nationella och regionala)

	12. Inredningsdetaljer
	

	K1 Uppfylla kraven enligt 74/60/EEG 090429-

ändrat genom 2000/4/EG 090429-
	Betyder detta att direktivet kan tillämpas i sin ursprungliga lydelse även efter 090429?

	13. Stöldskydd
	

	K1 Typgodkänt 74/61/EEG

ändrat genom
	Enligt saknas i texten.

dvs

K1 Typgodkänt enligt 74/61/EEG ändrat genom

	15.Sätens hållfasthet
	

	Fordon av kategori M2 av klass II, III och B ska beträffande säten, sätesfastsättning

och huvudstöd för passagerare uppfylla alternativ K4, K5 eller de

krav som gäller för fordon av kategori M1. Förarsäte ska uppfylla kraven i

alternativ K3 eller K6.
	Förslag att i stället för att hänvisa till kraven för kategori M1 skriva K1, K2, K4 eller K2 och komplettera med ett dock.

Förslag
Fordon av kategori M2 av klass II, III och B ska beträffande säten, sätesfastsättning

och huvudstöd för passagerare uppfylla alternativ K1, K2, K4 eller K5. Förarsäte ska dock uppfylla kraven i alternativ K3 eller K6.

	
	För bepansrade fordon ändra från är till än
(andra än kategori M1) 

	19. Förankring av bilbälten
	

	S6 
	S6 saknas i föreskriften. 

	20. Belysnings- och ljussignalanordningarnas installation
	

	U3 Buss får ha avstigningsbelysning…….
	U3 finns i 2 upplagor vilka inte kan anses ha något samband med varandra. Föreslås att numreras om till U7 och därmed hamna sist i undantagslistan.

U7 Fordon som på grund av sin användning förses med utrustning som döljer halvljusstrålkastarna får vara utrustat med fyra halvljusstrålkastare. Detta under förutsättning att strålkastarna är anslutna så att båda paren inte kan lysa samtidigt.

	U3 Fordon som på grund av sin användning….
	

	U4 Bil som används i taxitrafik får trots kraven i 3 kap. 76 § trafikförordningen (1998:1276 ha lykta som visar grönt ljus framåt (avsedd att markera att taxin är ledig)
	Parentes saknas.

U4 Bil som används i taxitrafik får trots kraven i 3 kap. 76 § trafikförordningen (1998:1276) ha lykta som visar grönt ljus framåt (avsedd att markera att taxin är ledig)

	A1
Skyltar typgodkända och installerade enligt ECE-reglemente 70

Skyltar behövs dock inte på fordon som är utrustade med reflexmärkningar (kontur- och linjemärkning) på tunga och långa fordon enligt K1 eller K2.
	Kommer det som sägs i andra stycket A1 att införlivas i kontrollbesiktningsföreskriften?

	24. Bakre skyltlyktor
	

	K2 Typgodkänd enligt ECE-reglemente 
	Här saknas reglementet. Borde vara ECE-reglemente 4 ?

	26. Främre dimljus
	

	K2 Typgodkänd enligt ECE-reglemente 19

02

eller senare ändringar.

090429
	Här avviker man från principen i övriga fall att ange ordet ändringsserie

K2 Typgodkänd enligt ECE-reglemente 19

”ändringsserie 02”

eller senare ändringar.

090429

	31. Bilbälten och fasthållningsanordningar
	

	S2 Fordon av kategori M1 med en totalvikt som överstiger 2500kg, M2 och M3

som utgår från ett grundfordon av kategori N får uppfylla kraven som gäller

för kategori N (baserat på högsta tekniskt tillåtna vikt). Dock är minsta kravet

höftbälten på all platser i baksätet.
	Stavfel. All ska vara alla

dvs

Dock är minsta kravet höftbälten på alla platser i baksätet

	S3 Undantag medges, om fordonets särskilda användning för det omöjligt att följa kraven helt.
	Stavfel. för ska vara gör
dvs

Undantag medges, om fordonets särskilda användning gör det omöjligt att följa kraven helt.

	33. Märkning av manöverorgan
	

	G(1) Fordon ska beträffande siktfält framåt uppfylla alternativ K1 eller K2.
	Detta grundkrav är felskrivet. Siktfält har inget med manöverorgan att göra.

	37. Hjulskydd
	

	Personbil (M1), buss (M2, M3), lastbil med en totalvikt av högst 7500 kg N1, N2 med en totalvikt av högst 7500 kg) och släpvagn av kategori O1 och O2
	Direktivet gäller bara M1



	39. Koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning
	

	S1 Någon ny mätning av som rör CO2-utsläpp behöver inte göras om det inte behöver göras några nya provningar av avgasutsläpp enligt punkt 2 , S5.
	Förslag till skrivning

S1 Om inget krav på nya provningar av avgasutsläpp följer av punkt 2 S5, behöver någon ny mätning rörande CO2-utsläpp inte göras.

	41. Gasformiga föroreningar från dieselmotorer
	

	K1 Fordon ska uppfylla för fordonsmodellen relevanta avgaskrav enligt amerikanska federala bestämmelser.
I de fall där uppgift av absorptionskoefficient för röktäthet i avgaserna vid fri acceleration för fordonet saknas ska funktionsgränsvärdet vara 1,5 m-1.
	Om federala bestämmelser accepteras bör även andra likvärdiga kravsystem accepteras. Exempelvis:

· USA, Kalifornienkrav

· Japanska krav

· Kinesiska krav (nationella och regionala)

	43. Stänkskyddsanordningar
	

	Lastbil med en totalvikt som överstiger 7500 kg (N2 med en totalvikt som överstiger 7500 kg, N3), släpvagn av kategori O3 och O4
	Alternativ skrivning

Lastbil med en totalvikt som överstiger 7500 kg (N2 med en totalvikt som överstiger 7500 kg och N3), släpvagn av kategori O3 och O4

	46. Däck
	

	G(2) Vid utbyte av däck ska kraven i K1 eller K2-K5 vara uppfyllda. Vid utbyte ska däck enligt E användas.
	Alternativ skrivning:

Vid utbyte av däck ska kraven i K1 eller K2-K5 vara uppfyllda och däck enligt E användas.

	K2(2) Fordon av kategori M2, M3, N2, N3, O3, O4 ska ha däck som minst är dimensionerade för den axelbelastning de har att uppbära då fordonet är lastat till totalvikt eller, ifråga om fordon med flytande N-värde , den axelbelastning som fordonstillverkaren garanterat. Däcken behöver dock inte vara dimensionerade för högra axel-/boggibelastning än den som fordonet får framföras med.


	Felstavning: ”högra” borde vara ”högre”:

dvs

K2(2) Fordon av kategori M2, M3, N2, N3, O3, O4 ska ha däck som minst är dimensionerade för den axelbelastning de har att uppbära då fordonet är lastat till totalvikt eller, ifråga om fordon med flytande N-värde, den axelbelastning som fordonstillverkaren garanterat. Däcken behöver dock inte vara dimensionerade för högre axel-/boggibelastning än den som fordonet får framföras med.

	K3(2) Fordon av kategori M2, M3, N2, N3, O ska ha däck som minst är dimensionerade för den högsta hastighet som fordonet får framföras med, dock inte högre än fordonets maximala hastighet.
	Förslag till skrivning

Fordon av kategori M2, M3, N2, N3, O ska ha däck som minst är dimensionerade för den högsta hastighet som fordonet får framföras med, Däcken behöver dock inte vara dimensionerade för högre hastighet än fordonets maximala hastighet.

	K5 Däck och fälg (hjul) ska ha fritt utrymme vid fjädringsrörelser och täckas av fordonets ursprungliga stänkskydd.
För fordon av kategori M och N gäller dessutom att däck och fälg (hjul) ska ha fri rörlighet i hjulhuset vid fulla manöverrörelser.


	Vad gäller för släpfordon med styrbara axlar/hjul?

	48. Mått och vikter
	

	K1
	Fel direktiv, ska vara 97/27 inkl ändringar 

	K2
	K2 finns med i tabellverket men innehåller ingen information. Det finns heller ingen hänvisning till K2.

	U2 Fordon av kategori N och O behöver inte uppfylla kraven på manövrerbarhet. Påhängsvagn ska dock klara av att göra en 90º sväng i ett gathörn som består av två korsande vägar där båda vägarnas filbredder inte överstiger 8,5 m, utan att någon del av fordonet går utanför detta körfält. Påhängsvagn ska vid
provet vara tillkopplad till ett dragfordon
	Text bör förtydligas:

Man blandar filbredd och körfält.

Man beskriver inte heller hur vägarna korsar varandra. Min åsikt är att man istället borde ha en bild med som visar provningsförfarandet. Kan vi ställa krav på att dragfordon är lämpligt för påhängsvagnen viktmässigt?

	50. Kopplingsanordningar
	

	G(2) Dragande fordon av kategori M2 med en totalvikt som överstiger 3500 kg, M3, N2, N3, O3, O3 som är utrustat med kopplingsanordning, med undantag av icke automatisk dragstångskoppling (klass T), ska uppfylla alternativ K1 eller K2. Undantaget i U2 får tillämpas. Dolly som är utrustad med vändskivekoppling (klass G) monterad i kombination med kulvändkrans ska dessutom uppfylla kraven i K3.


	O3 upprepas två gånger. Borde vara O3, O4 Alternativ text för att tydliggöra skillnader:

Dragande motorfordon av kategori M2 med en totalvikt som överstiger 3500 kg, M3, N2, N3 samt dragande släpfordon av kategori O3 och O4 som är utrustat med kopplingsanordning, med undantag av icke automatisk dragstångskoppling (klass T), ska uppfylla alternativ K1 eller K2. Undantaget i U2 får tillämpas. Dolly som är utrustad med vändskivekoppling (klass G) monterad i kombination med kulvändkrans ska dessutom uppfylla kraven i K3.

	G(4) Fordon inrättat huvudsakligen för transport av andra fordon, som är utrustat med icke automatisk dragstångskoppling (klass T), ska uppfylla kraven i K5. Fordon av kategori O3 och O4 ska dessutom uppfylla kraven i K4.
	Denna skrivning innebär att en kombinationsbeiktning ska utföras se K5 andra stycket nedan.

	K1 och K2
	Typgodkännande innehållande kopplingsanordning och installation

	K5(2) Dragfordon och släpvagn i fordonskombinationen ska godkännas tillsammans. I registreringsbeviset ska under övriga uppgifter anges ”Får endast sammankopplas med (dragfordonets/släpvagnens registreringsnummer)”
	Denna skrivning genererar frågan på vilket sätt kombinationen ska godkännas tillsammans. 

	U2
	Bör få tillämpas även för M1 och N1, vilket står i direktiv 92/21

	U3
	Ska bort, ingen hänvisning till denna. Nu hänvisas till K4

	57. Främre underkörningsskydd
	

	K3 Fordon typgodkänt enligt ECE-reglemente 93

ändringsserie 00

eller senare ändringar.

090429-
	K3 borde troligtvis vara K2 eftersom K3 inte nämns i föreskriftstexten under G

	U1 Fordon som uteslutande används av statlig brandkår eller kommunal brandstyrka

vid räddningstjänst undantas kravet på främre underkörningsskydd.
	U1 borde inte vara med eftersom detta nämns redan i grundkraven och ingen hänvisning till U1 finns.

	58. Fotgängarskydd
	

	Personbil (M1) med en totalvikt av högst 2500 kg och lastbil (N1) som bygger på personbil med en totalvikt av högst 2500 kg


	Alternativ skrivning: 

Lägg till ett och alternativt lägg texten ”som bygger på personbil” som en bisats.

Personbil (M1) med en totalvikt av högst 2500 kg och lastbil (N1) som bygger på personbil och med en totalvikt av högst 2500 kg.

Personbil (M1) med en totalvikt av högst 2500 kg och lastbil (N1), som bygger på personbil, med en totalvikt av högst 2500 kg.

	59. Återanvändning, materialåtervinning och återvinning


	

	G Fordon får beträffande återanvändning, materialåtervinning och återvinning uppfylla kraven enligt K1.
	Får bör ändras till ska.


Bilaga 2

Kommentarer och förslag till bilaga II om amatörbyggda fordon

Rätt kravnivå

Förslaget på bilaga 2 som ligger i remissen har mycket spridd kravnivå, ibland under krav för kontrollbesiktning och ibland över nivån för enskilt godkännande.

Föreslår att man borde hitta en rimlig nivå genom hela föreskriften.

Kravnivån bör ligga ovanför nivån för kontrollbesiktning och ombyggt fordon men under nivån för typgodkända fordon tillverkade i små serier och enskilt godkännande enligt bilaga 1.

Vilket Direktiv

Av inledningen till bilaga 2 framgår att man med ”väsentliga krav ” avser tekniska krav och ej administrativa krav.

I förslaget har en mängd ändringsdirektiv som ej innehåller tekniska krav tagits med som alternativ.

Föreslår att man bara tar med det senaste ändringsdirektivet, där en förändring av ett tekniskt krav finns och, som är rimlig att uppfylla.

Visa att väsentliga krav…

Blir svårt med nuvarande förslag att verifiera att krav är uppfyllda.

Föreslår att tillverkare får två alternativ:

Alt 1:
om egentillverkade eller ej godkända serietillverkade komponenter används skall tester enligt direktiv med dess metoder och krav utföras och testrapporter krävas.

Alt 2:
Om det kan visas att redan godkända komponenter tillsammans med väsentlig kringutrustning, som uppfyller ett ändringsdirektiv som är godtagbart, används skall det vara tillräckligt.

Donatorbil

Tanken med alternativ 2 ovan är att man skulle använda sig av komponenter, system, underenheter eller typgodkända eftermarknadsprodukter från eller till en ”donatorbil”.

Denna bil skall vara tagen i bruk utan undantag efter ett visst datum. Dessa komponenter kan vara t.ex. motor med tändsystem och avgasrening, avgassystem, rattstång med tändningslås, bromsystem etc. 

Provning

Föreslår att provningar som ligger till grund för att verifiera hållfastheten, hos vissa väsentliga komponenter som är av egen tillverkning eller serietillverkade men ej provade skall krävas in av SFRO efter deras regelverk.

Förslag på kravnivåer

Nedan följer förslag på krav som ändrats enligt ovan nämnda principer:

	Remiss
	


	19. Förankring av bilbälten

Personbil och lastbil (M1, N1)


	G

	Fordon ska beträffande förankring av bilbälten uppfylla kraven i K1


	K1

	K1 Tillverkaren ska visa att de väsentliga kraven i

särdirektivet har iakttagits

Ändrat genom
	76/115/EEG

96/38/EG

2005/41/EG

	090429-

090429-

		Bilbältens fästpunkter ska vara anordnade på ett från hållfasthetssynpunkt tillfredställande sätt och konstruktionen ska kunna kontrolleras vid kontroll hos SFRO


	V

	Bil ska uppfylla kraven i bilaga 1 p. 4.2, 4.3 utom 4.3.7 – 4.3.10, 4.4.2.1, 4.4.3,  4.4.4 utom 4.4.4.7 – 4.4.4.7.3.2, och 4.5

	U
	Om fordonets konstruktion inte medger att övre fästpunkt kan anordnas utan

mycket stor olägenhet får minsta antalet förankringspunkter reduceras till 2 (höftbälte)


	20. Belysnings- och ljussignalanordningarnas installation

Personbil och lastbil (M1, N1)

D1

Arbetsbelysning: Strålkastare avsedd att användas som extra belysning vid arbete i anslutning till fordonet. Till arbetsbelysning räknas även sökarljus.

G

Fordon ska beträffande belysnings- och ljussignalsanordningarnas installation uppfylla kraven i K1-K6. Provning ska genomföras och dokumenteras enligt kraven i P1.

Undantagen i U1-U2 får tillämpas.

Bestämmelser om användning av annat ljus som enligt 3 kap. 71 § trafikförordningen (1998:1276) är tillräckligt för att uppmärksamma andra trafikanter på finns i A1.

Bestämmelser om användning av skyltlyckta finns i A2.
K1

Tillverkaren ska visa att

de väsentliga kraven i

särdirektivet har iakttagits

ändrat genom
76/756/EEG

1997/28/EG
090429-
2007/35/EG
090429-
2008/89/EG
090429-
Med strålkastare, lyktor och reflexer som är typgodkända enligt respektive EG-direktiv eller ECE-reglemente undantaget skyltlyktor.

V1

1997/28/EG Bilaga 2

Alternativt 

2007/35/EG Bilaga

Alternativt

2008/89/EG Bilaga 2 punkt 1

K2

Strålkastare, lyktor, reflexanordningar och glödlampor får inte förses med färgskikt, oavsett färg. Detta gäller förändring av ett typgodkänt utförande.

K3

Fordon får inte ha strålkastare eller lyktor av annat slag än de som finns angivna i dessa eller andra av Transportstyrelsen utfärdade föreskrifter.

K4

Strålkastare och lyktor ska vara så placerade på fordonet att fordonets förare inte störs av ljuset.

K5

Stenskottskydd för föreskrivna lyktor eller föreskrivna strålkastare får inte finnas på fordon om skyddet påtagligt försämrar lyktans eller strålkastarens ljus. Detta gäller även stenskottskydd av material som lätt kan skadas så att det försämrar lyktans eller strålkastarens ljus.

K6

Fordon får inte ha anordning som kan medföra störande reflexer eller kan medföra risk för bländning av annan förare.

Fordon får inte heller ha anordning med vilken kan visas under färd rörliga bilder, texter eller motsvarande, synliga för trafikanter utanför fordonet.

U1

Fordon behöver inte uppfylla följande krav i ECE-reglemente 48 och bilaga

2 till direktiv 76/756/EEG.

1. 6.1.2 såvitt avser begränsningen till högst fyra helljusstrålkastare.

2. 6.1.9 (den högsta samlade ljusstyrkan).

3. 6.10.2 såvitt avser begränsningen till högst två bakre positionslyktor.

Antalet lyktor ska dock vara jämnt.

4. 6.4.2 såvitt avser begränsningen till högst två backningsstrålkastare.

Antalet strålkastare får vara högst fyra.

5. 6.5.3 såvitt avser begränsningen till högst två bakre körriktningsvisare av

kategori 2a eller 2b. Antalet lyktor får vara högst fyra.

6. 6.6.7.2 såvitt avser begränsningen till högst två stopplyktor av kategori

S1 eller S2. Antalet lyktor får vara högst fyra.
U2

Fordon får ha arbetsbelysning som avger vitt ljus.

Det ska finnas en från förarplatsen väl synlig kontrollampa som visar orangegult ljus när arbetsbelysningen är tillkopplad. Belysningen ska vara så monterad att den vid normal körning inte vibrerar eller ändrar läge.

Arbetsbelysning

1. får inte grupperas med annan strålkastare eller lykta,
2. får inte kombineras med annan strålkastare eller lykta,
3. får inte bilda flerfunktion med annan strålkastare eller lykta.
P1

De provningar som föreskrivs enligt direktivet ska vara fullständigt utförda. Dessa får utföras av tillverkaren och tillverkaren får utfärda den tekniska rapporten.
A1

Annat ljus får endast avges med varsellykta, dimstrålkastare eller spänningsreducerad halvljusljus. Endast två sådana lyktor eller strålkastare får samtidigt lysa.

Spänningsreducerad halvljusstrålkastare ska ha en spänning vid glödlampan av minst 5,5, 11 respektive 22 V vid 6, 12 respektive 24 V systemspänning vid full generatorladdning och utan någon ytterligare strömförbrukare inkopplad. Strålkastaren ska avge ljus vars färg uppfyller kraven i svensk standard SS 3110 utgåva 1 avsnitt 5 och sådan ljusstyrka att ljuset vid dagsljus och klar sikt är väl synligt på ett avstånd av 150 m.
A2

Utan hinder av 3 kap. 68 § trafikförordningen får fordon brukas utan att skyltlyktan är tänd. Detta gäller dock inte vid färd i mörker, i gryning eller skymning eller då väderförhållandena eller liknande omständigheter föranleder att skyltlyktan behöver vara tänd.
21. Reflexanordningar

Personbil och lastbil (M1, N1)

G

Reflexanordning ska uppfylla kraven i K1.

Installationskraven finns under bilaga 2 punkt 20
K1

Typgodkänd enligt

ändrat genom

76/757/EEG

1997/29/EG
090429-
2006/96/EG
090429-
22. Breddmarkeringslyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor, stopplyktor och varsellyktor

Personbil och lastbil (M1, N1)

G

Breddmarkeringslyktor, främre positionslyktor, bakre positionslyktor, stopplyktor och varsellyktor ska uppfylla kraven i K1.

Installationskraven finns under bilaga 2 punkt 20
K1

Typgodkänd enligt

ändrat genom

76/758/EEG

1997/30/EG

090429-
2006/96/EG
090429-
23. Körriktningsvisare

Personbil och lastbil (M1, N1)

G

Körriktningsvisare ska uppfylla kraven i K1.

Installationskraven finns under bilaga 2 punkt 20
K1

Typgodkänd enligt

ändrat genom

76/759/EEG

1999/15/EG
090429-
2006/96/EG
090429-
24. Bakre skyltlyktor

Personbil och lastbil (M1, N1)

G

Bakre skyltlyktor ska uppfylla kraven i K1.

Installationskraven finns under bilaga 2 punkt 20
K1

Tillverkaren ska visa att de väsentliga kraven i direktivet har iakttagits.
76/760/EEG

090429-
V1

Bil ska uppfylla kraven i bilaga 0, avsnitt 1-7  och bilaga 4.
25. Huvudstrålkastare (inklusive glödlampor)

Personbil och lastbil (M1, N1)

G

Huvudstrålkastare ska uppfylla kraven i K1.

Installationskraven finns under bilaga 2 punkt 20
K1

Typgodkänd enligt

ändrat genom
76/761/EEG

99/17/EG
090429-
2006/96/EG
090429-
26. Främre dimljus

Personbil och lastbil (M1, N1)

G

Främre dimljus ska uppfylla kraven i K1.

Installationskraven finns under bilaga 2 punkt 20
K1

Typgodkänd enligt

ändrat genom
76/762/EEG

99/18/EG
090429-
2006/96/EG
090429-
27. Bogseringsanordningar

Personbil och lastbil (M1, N1)

G

Fordon ska beträffande bogseringsanordningar uppfylla alternativ K1.

Undantaget i U1 får tillämpas.
K1

Tillverkaren ska visa att

de väsentliga kraven i

särdirektivet har iakttagits
77/389/EEG

Ändrat genom 96/64/EG
090429-

V1

Bil ska uppfylla kraven i bilaga 2.

U1

Bogseringsanordning krävs endast framtill.
28. Bakre dimljus

Personbil och lastbil (M1, N1)

G

Bakre dimljus ska uppfylla kraven i K1.

Installationskraven finns under bilaga 2 punkt 20
K1

Typgodkänd enligt

ändrat genom
77/538/EEG

99/14/EG
090429-
2006/96/EG
090429-
29. Backningsstrålkastare

Personbil och lastbil (M1, N1)

G

Backningsstrålkastare ska uppfylla kraven i K1.

Installationskraven finns under bilaga 2 punkt 20
K1

Typgodkänd enligt

ändrat genom
77/539/EEG

97/32/EG
090429-
2006/96/EG
090429-
30. Parkeringsljus

Personbil och lastbil (M1, N1)

G

G Parkeringslykta ska uppfylla kraven i K1.

Installationskraven finns under bilaga 2 punkt 20
K1

Typgodkänd enligt

ändrat genom 

77/540/EEG

1999/16/EG
090429-
2006/96/EG
090429-
31. Bilbälten och fasthållningsanordningar

Personbil och lastbil (M1, N1)

G

Fordon ska beträffande installation av bilbälten och fasthållningsanordningar

uppfylla i K1.
K1

Uppfylla kravet enligt

direktiv

ändrat genom
77/541/EEG
2005/40/EG

2006/96/EG
090429-
V

Bilbälte ska vara typgodkänt enligt direktivet direktiv 77/541/EEG inkl ändringsdirektiv och av typen i enlighet med bilaga 15 i direktivet direktiv 77/541/EEG inkl ändringsdirektiv

Kraven på montering i bilaga 1 p 3.1, 3.2 och 3.3 enligt direktivet 77/541/EEG ska vara uppfyllda 

Föraren ska, med väl åtdragna bältesband, utan problem kunna manövrera

bilen och dess väsentliga funktioner (strålkastare, körriktningsvisare,

vindrutetorkare, defroster etc.).
32. Siktfält framåt

Personbil och lastbil (M1, N1)

G

Fordon ska beträffande siktfält framåt uppfylla alternativ K1
K1

Tillverkaren ska visa att

de väsentliga kraven i

särdirektivet har iakttagits
77/649/EEG

Ändrat genom 90/630/EEG
090429-
V

Direktivets syfte är att säkerställa ett lämpligt siktfält.

Utöver de hinder som skapas av A-stolparna, stolpar för fasta eller

rörliga ventilations- eller sidofönster, utvändiga radioantenner, backspeglar och vindrutetorkare får det inte finnas några hinder inom

förarens direkta siktfält 180º framåt.
33. Märkning av manöverorgan

Personbil och lastbil (M1, N1)

G

Fordon ska beträffande märkning uppfylla K1.
K1

Tillverkaren ska visa att

de väsentliga kraven i

särdirektivet har iakttagits
78/316/EEG

-

Ändrat genom 94/53/EEG
090429-
V

De manöverorgan, kontrollampor och visare som anges i bilaga 2

och som monteras på fordonet skall identifieras med symboler. 
Symbolerna skall vara i överensstämmelse med dem som beskrivs i

nämnda bilaga.

Om symboler används för att identifiera de manöverorgan, kontrollampor och visare som anges i bilaga 3 skall dessa stämma överens med symbolerna i bilagan.

Andra symboler än de som finns med i bilagorna 2 och 3 får användas

för att identifiera manöverorgan, kontrollampor och visare som inte

finns uppräknade i detta direktiv, förutsatt att dessa symboler inte kan

förväxlas med symbolerna i bilagorna.
34. Avfrostnings- /avimningsanordningar

Personbil och lastbil (M1, N1)

G

Fordon av kategori M1 ska beträffande avfrostnings-/avimningsanordningar

uppfylla K1.
K1

Tillverkaren ska visa att 

de väsentliga kraven i

särdirektivet har iakttagits
78/317/EEG

090429-
V

Detta direktiv gäller för förarens synfält 180° framåt för fordon

Varje fordon skall vara utrustat med en anordning för borttagandet av frost och is från vindrutans yta. Vindrutans avfrostningsanordning skall vara tillräckligt effektiv för att säkerställa tillräcklig sikt genom vindrutan vid kall väderlek.

Varje fordon skall vara utrustat med en anordning för borttagning av imma från vindrutans insida. Avimningsanordningen skall vara tillräckligt effektiv för att återställa sikten genom vindrutan i fuktigt väder.
35. Vindrutetorkare och vindrutespolare

Personbil och lastbil (M1, N1)

G

G Fordon ska beträffande vindrutetorkare och vindrutespolare

uppfylla kraven i K1
K1

Tillverkaren ska visa att

de väsentliga kraven i

särdirektivet har iakttagits
78/318/EEG
-

Ändrat genom 94/68/EEG
090429-
2006/96/EG
090429-
V

Direktivets syfte är att säkerställa god sikt under svåra väderförhållanden

genom att särskilt ange kraven på vindrutetorkare

och vindrutespolare för fordon

Varje fordon skall vara försett med minst en automatisk vindrutetorkare,

dvs. ett system som, när motorn är igång, kan

arbeta utan annat ingripande av föraren än det som behövs

för att starta och stoppa vindrutetorkaren.

Vindrutetorkaren skall ha minst två svepfrekvenser:

En på minst 45 cykler/minut (varvid en cykel är vindrutetorkarens

fram- och återgående rörelse).

En på minst 10 och högst 55 cykler/minut.
U

Vindrutetorkare krävs endast på amatörbyggt fordon med vindruta.

36. Värmesystem

Personbil och lastbil (M1, N1)

G

G Fordon ska beträffande värmesystem uppfylla alternativ K1.
K1

Tillverkaren ska visa att

de väsentliga kraven i

särdirektivet har iakttagits

2001/56/EG

090429-
Ändrat genom 2004/78/EG
090429-
2006/96/EG
090429-
V1

Om fordonet är försett med värmesystem, får den uppvärmda luft som

kommer in i passagerarutrymmet inte vara mer förorenad än luften vid

intaget till fordonet.

V2

Fordonsföraren och passagerarna, då fordonet används på vägen, ska inte kunna komma i kontakt med någon del av fordonet eller med uppvärmd luft som kan orsaka brännskador.
37. Hjulskydd

Personbil och lastbil (M1, N1)

G

G Fordon ska beträffande hjulskydd uppfylla K1
K1

Tillverkaren ska visa att

de väsentliga kraven i

särdirektivet har iakttagits

78/549/EEG

090429-
Ändrat genom:

94/78/EG

090429-
V

Fordonet skall uppfylla de tekniska kraven i bilaga 1
39. Koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning

Personbil och lastbil (M1, N1)

G

Fordon ska beträffande bränsleförbrukning uppfylla K1 eller K2.

K1

Tillverkaren ska visa att

de väsentliga kraven i

särdirektivet har iakttagits

80/1268/EEG

Ändrat genom

090429-

89/491/EEG

090429-

93/116/EG

090429-

1999/100/EG

090429-

2004/3/EG

090429-

K2

Kraven i bilaga 1 får begränsas till att gälla för deklarerande av CO2 utsläpp vid blandad körning. Enhet g/km ska gälla.
U

CO2 utsläpp vid blandad körning får beräknas i enlighet med av Transportstyrelsens fastställd formel.
40. Motoreffekt

Personbil och lastbil (M1, N1)

G

Fordon ska beträffande motoreffekt uppfylla K1, K2 och K3.

Istället för K1 får undantaget i U1 tillämpas.
K1

Tillverkaren ska visa att

de väsentliga kraven i

särdirektivet har iakttagits
80/1269/EEG

090429-

V1

Bil ska uppfylla kraven i bilaga 1 undantaget Tillägg 1 & 2.

K2

Motoreffekten får inte vara högre än 12 kW EG /100 kg tjänstevikt.
K3

Motoreffekten ska anges i kW. Värdet får beräknas fram från annan enhet.

U1

Uppgift om motoreffekt får hämtas från motortillverkaren förutsatt att motorn är oförändrad. Mindre längdändringar av insugs- och avgasvägar ska inte anses påverka effekten.

44. Mått och vikter

Personbil (M1)

G

Fordon ska beträffande fastställande av mått och vikter uppfylla K1.
K1

Tillverkaren ska visa att

de väsentliga kraven i

särdirektivet har iakttagits

Ändrat genom
92/21/EEG
090429-

2006/96/EG
V

Bil ska uppfylla kraven i bilaga 1.

45. Säkerhetsglas

Personbil och lastbil (M1, N1)

G

Fordon ska beträffande montering av vindrutor och andra slags rutor uppfylla K1
K1

Tillverkaren ska visa att

de väsentliga kraven i

särdirektivet har iakttagits

Ändrat genom
92/22/EEG
090429-
2001/92/EG
V1
Vindruta ska finnas på bil med täckt kaross
V2
Rutor ska vara av material som inte ger skarpa spetsar vid krossning.
V3
Ruta får inte förses med färgskikt eller film som kan medföra störande reflexer

eller kan medföra risk för bländning av annan trafikant eller som medför

att kraven i U5 inte uppfylls.
V4
Ruta i bil ska i förarens siktfält ha en ljusgenomsläpplighet i båda riktningarna av minst 75 % för vindruta och minst 70 % för annan ruta.

V5

Bil ska uppfylla kraven i bilaga 2

46. Däck

Personbil och lastbil (M1, N1)

G

Fordon ska när det gäller montering av däck uppfylla kraven K1.

Däck som monteras på fordon ska vara avsedda för fordon av kategori M alternativt N.

Däckkombinationer som monteras på fordon ska dessutom uppfylla kraven i K2

K1

Uppfylla kraven enligt

92/23/EEG
ändrat genom

2001/43/EG

090429-

2005/11/EG     

090429-

i den omfattning som 
följer av V1 och V2

K2

Kombinationen av däck på fordon ska som helhet och i förhållandet mellan axlarnas däcksdimensioner, ge förutsättningar för säkra och förutsägbara vägegenskaper.


Skillnaden i profilbredd mellan däck på framaxel och bakaxel får inte överstiga 100 mm.

V1

Uppfyllande av krav enligt direktivet får begränsas till vad som sägs i Bilaga 4 i direktivet
V2

Eventuella provningar som föreskrivs enligt Bilaga 4 i direktivet skall vara fullständigt utförda och en teknisk rapport ska utfärdas. Provningarna och utfärdandet av den tekniska rapporten får utföras av tillverkaren själv. 
48. Mått och vikter

Lastbil (N1)

G

Fordon ska beträffande mått och vikter uppfylla K1.
K1

Tillverkaren ska visa att

de väsentliga kraven i

särdirektivet har iakttagits

Ändrat genom
97/27/EEG
2001/85/EG

2003/19/EG
090429-
V

Bil ska uppfylla bilaga 1.

50. Kopplingsanordningar

Personbil och lastbil (M1, N1)

G

Fordon ska beträffande kulkoppling uppfylla kraven i K1

Dragstångskoppling och monteringsblock samt vändskivekoppling får enbart monteras på fordon av kategori N1

K1

Kula 
typgodkänd enligt

Ändrat genom

94/20/EEG

090429-

2006/96/EG

090429-

V1

Monterad kopplingsanordning får inte dölja bakre registreringsskylten samt vara fastsatt i fordonets ram.

V2

Kopplingskula ska vara monterad på ett sätt som överensstämmer med de dimensioner för frigång och höjd som anges i figur 30 i Bilaga 7 till direktivet.

V3

Det ska vara möjligt att koppla ihop och koppla isär kulkopplingar

när den längsgående axeln på kopplingskulan i förhållande till

mittlinjen på kopplingskulan och monteringen

a) är horisontellt β = 60° till höger eller vänster (se figur 30),

b) är vertikalt α = 10° upp eller ner (se figur 30),

c) är axiellt roterande 10° till höger eller vänster.
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	6. Fordon utrustat med bår- eller sängplats
	

	P2, P4
	Krafterna bör anges i newton (N), inte i deka newton (daN).

	7. Mellanvägg i utryckningsfordon som är inrättat för transport av sjuka eller skadade
	

	K2.
	Med punkt 45 avses då punkt 45 i bilaga 1?


	Bilaga 5 
	

	Föreskriftstext
	Remiss

	Tilläggskrav för fordon avsedda att användas i färdtjänst
	Färdtjänst riktar sig åt det yrkesmässiga hållet. Gäller inte föreskriften både yrkesmässigt och privat. (Rubrik i VVFS 2003:22; ”Krav på fordon för ökad tillgänglighet för passagerare med nedsatt förflyttningsförmåga”)

	1. Passagerarutrymme inrättat med på- och avstigningsdörr samt

med gångutrymme från dörr till sittplats.

Personbil (M1)

2.Tilläggskrav fordon med rullstolsplats

Personbil (M1)
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