SEQ-Blaster (Version Beta)  (W95/W98/W3.1)
-----------------------------------------

La forma mas facil de componer musica MIDI!
SEQ-Blaster reune los conceptos de uso del Cakewalk con la facilidad
de creacion musical por canales y patrones de los trakeadores de MOD's

Requerimientos:

-Seq-Blaster no requiere de hardware especializado, sin embargo 
una CPU rapida y una buena tarjeta de audio compatible Sound Blaster 
preferentemente del tipo Wave Table (AWE) son muy recomendadas.
-Un requisito indispensable es contar con una resolucion en pantalla
de 800x600x256 colores o superior.

Un equipo adecuado podria ser:
PC Pentium 200MHz MMX o superior, placa de video PCI o AGP,
Sound Blaster AWE32 o AWE64.


Instalacion:

* Ejecute la fila Setup.exe
* Siga los pasos que le indique el programa instalador (Setup)
* Arranque SEQ-Blaster desde el Menu Inicio -> Programas 


NOTA IMPORTANTE!:

Si usted dispone de una tarjeta de sonido AWE con memoria RAM
incluida, puede cargar los bancos de instrumentos Sound Fonts.

En este paquete encontrara dos bancos de sonido Sound Font 2 
(HC-BNK03.SF2 y HC-BNK55.SF2) y dos secuencias SEq-Blaster
(PGUNN.SEQ y RAVE.SEQ) cada una de estas secuencias fue creada 
para usar uno de estos dos bancos de instrumentos)
Cuando abra una de estas secuencias con SEQ-Blaster se le informara 
el nombre del banco de instrumentos que debe cargar mediante el panel
de control de su tarjeta AWE.

Para mas detalles sobre como cargar los bancos SF2, refierase al
manual de uso de su tarjeta de audio


.HCC. ~Software~ -1997/2000-



