Resumen configuración VLAN

Para el Switch Cisco Catalyst 2950, y router 2600

Resumido por Hilmar Zonneveld, para el curso de CCNA

Notas:

· El material del curso CCNA-3, versión 2.1.2, enfatiza el modo de menú. Sin embargo, este modo menú ya no está disponible en switches más recientes. Es por eso que se debe aprender el CLI.

· Los comandos pueden variar para otros modelos de switches. Para una búsqueda en Google, sugiero las palabras Cisco Catalyst Switch 2950 VLAN, reemplazando 2950 por el modelo deseado.

· Lo siguiente es sólo para tener una referencia rápida de comandos relevantes. Las explicaciones detalladas las doy en el curso. También pueden buscar en los documentos de Cisco.

Configuración básica de VLAN

Para crear VLANs, el switch debe estar en modo VTP “Server”, o “Transparent”. “Server” es el default.

show vtp status

show vlan

vlan database

vtp server

vlan 2 name admin (crear la VLAN)

vlan 3 name contabil

...

exit

show vlan

configure terminal

interface f0/1

switchport access vlan 2 (asigna el puerto a la VLAN 2)

interface f0/2

...

end

Ver también: interface range, para configurar varias interfaces a la vez.

Para borrar una vlan:

vlan database
no vlan 2 (borrar la VLAN especificada)

Para quitar la asignación de VLAN a un puerto:

configure terminal

interface f0/1

no switchport access vlan 2
Para volver todo el switch al default de fábrica (ver http://www.cisco.com/warp/public/473/156.html):

erase startup-config (borra configuración, excepto VLAN)

delete flash:vlan.dat (borra la información de VLAN)

reload
Enrutamiento entre VLANs

Ejemplo: Configurar un solo switch con dos diferentes VLANs (con los comandos de arriba). Conmutar el tráfico entre las dos VLANs con un router.

Una troncal del switch se conectará a una interface FastEthernet del router, la cual se subdivide en dos sub-interfaces (una para cada VLAN).

Comandos para el switch:

vtp mode transparent

o también: vtp mode server

(El default es "server", que sirve para este ejercicio.)

interface F0/5

switchport mode trunk

(comandos para encapsulación)

switchport trunk allow vlan all

El switch 2950 sólo soporta un encapsulamiento, y no soporta comandos para cambiar el encapsulamiento. Sin embargo, es importante recordar que en otros switches posiblemente se tenga que seleccionar el encapsulamiento correcto (dot1q, o isl).

Comandos para el router:

interface F0 (o: F0/0)

no shutdown

interface F0.2 (o: F0/0.2) (selecciona una sub-interface)

encapsulation dot1q 2

ip address ...

interface F0.3

encapsulation dot1q 3

ip address ...

(Repetir para cada VLAN.)

Comandos para los hosts:
Obviamente, aparte de configurar el router y el switch, también se deben configurar los hosts conectados. Específicamente, se tiene que asignar:

· La dirección IP. Se debe recordar que (1) la dirección IP debe estar en la misma subred que la sub-interfaz correspondiente del router, y (2) para la configuración de VLANs en general, diferentes VLANs corresponden a diferentes subredes.

· La máscara de subred.

· La puerta de enlace, que debe apuntar a la sub-interfaz correspondiente de router.

Referencias:

VLANS en general: http://www.cisco.com/warp/public/793/lan_switching/3.html
Switching entre VLANs: http://www.cisco.com/en/US/tech/tk389/tk390/technologies_configuration_example09186a00800949fd.shtml
Para otros switches o routers, por favor buscar en la documentación de Cisco Systems. (Una búsqueda en Internet es muy útil en este caso.)

