	AGUA CALIENTE


RESERVA TOTAL DIARIA: Predimensionado

1. Cálculo:

 –  si hay unidades de vivienda: 100 l por unidad locativa.

· para otros usos: 20 l por canilla surtida con agua caliente.

2. Sistemas de Agua Caliente Central:

- Tanque Intermediario Central: asociado con la caldera. En el interior de este tanque el agua es calentada por medio de un serpentín intercambiador de calor alimentado por la caldera. El tanque es alimentado con bajada de Tanque de Reserva.
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- Termotanque Central de Alta Recuperación: es independiente de la Caldera. 
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