NUCLEO SANITARIO-CALCULO
	1- Nº Personas = Sup. (m2) / FO            donde, FO oficinas = 8 m2/pers.

	Nº Personas: 50% Hombres y 50 % Mujeres

	2- Servicio Sanitario:  Según Ley 19.587 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO-Síntesis Sanitaria

	El servicio Sanitario debe ser adecuado e independiente para cada sexo, proporcional a la cantidad de personas.

	- Calculo: 

	
	
	Inodoros
	Lavabos
	Duchas
	Mingitorios
	

	Servicio Mín.
	Hasta 5 pers.
	1
	1
	1
	
	

	
	5 a 10 pers.
	H
	1
	1
	1
	
	

	
	
	M
	1
	1
	1
	
	

	
	11 a 20 pers.
	H
	1
	2
	2
	1
	

	
	
	M
	1
	2
	2
	
	

	
	x c/10 pers. o fracc.
	
	1
	
	1
	

	
	x c/20 pers. o fracc.
	1
	
	1
	
	

	

	3- Vestuarios:  Según Ley 19.587 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO-Síntesis Sanitaria

	· hasta 10 H y hasta 10 M deben ser separados por sexo

· en subsuelo estarán integrados con el sector de sanitarios

· se proyectará un sector de cambiado con algunos lockers

· los sanitarios se dimensionarán según tabla del punto anterior

	4- Reserva de agua fría por artefactos

	

	
	
	Litros x día
	

	
	Vivienda
	600
	

	
	Baño o W. C.
	250
	

	
	Mingitorio
	150
	

	
	Lavabo
	100
	

	

	5- Reserva de agua caliente

	

	- 20 litros x canilla o artefacto surtido con agua caliente

	- 100 litros x vivienda

	

	

	

	

	

	

	

	

	


