INSTALACIONES II

                 CÁTEDRA: Arq. Jorge Benbassat






TRABAJO PRACTICO A DESARROLLAR DURANTE EL CUATRIMESTRE
1-Datos del Edificio 

Tomando como base las plantas de arquitectura proporcionadas por la Cátedra, terminar de diseñar el edificio teniendo en cuenta los siguientes datos proyectuales:

a-Cantidad de Niveles 
· 1 Planta Baja 

· 1 Un subsuelo con estacionamiento para 4/5 autos y área técnica (sala de máquinas)

· 7 plantas tipo (uso oficinas)

· 1 Azotea transitable

Planta Tipo: Altura de entrepiso nivel losa 3.50 m 

Planta Baja: h = 4.2 m         

Subsuelo: h = 3.5 m
Altura de la medianera: hasta el tercer piso inclusive.
b-Superficie por nivel  (sin contar el núcleo de servicios)
· Planta Baja: a definir por proyecto, máximo 100% de la sup. de la planta tipo, mínimo 20 % de la sup. de la planta tipo (en ambos casos el porcentaje no incluirá la sup. del núcleo de servicios)
· Plana Tipo: aprox. 500 m2, sin contar el núcleo de servicios 

· Núcleo de Servicios: su superficie no deberá superar el 20% de la sup. total de la planta

· Subsuelo: como máximo 500 m2

· Azotea: 500 m2

2-Sistema de abastecimiento de agua fría para consumo e incendio.

A cada grupo se le asignará alguno de éstos dos sistemas:
4.1= Tanque de bombeo-Tanque de reserva-Tanque de incendio separado en azotea

4.2= Tanque de bombeo-Tanque de reserva-Sistema de incendio presurizado
3-Consideraciones generales

· El núcleo de servicios contiene (por planta): batería de sanitarios para hombres y mujeres, baño para discapacitado (puerta abre hacia fuera), office, caja de escalera contra incendio, batería de ascensores, plenos de servicios (accesibles desde pasillos o depósitos o cuartos de servicios)
· En la planta de subsuelo se proyectarán vestuarios con sanitarios incluidos.
· La caja de escaleras contra incendio no deberá continuar hasta el subsuelo; a dicho nivel deberá accederse por otra escalera. Sólo puede continuarse la misma caja si en planta baja se realiza la correspondiente separación de puertas que llevan a cada nivel.

· La caja de escaleras contra incendio continúa hasta la azotea.

· La batería de ascensores llega hasta el subsuelo (estacionamiento) y hasta la última planta tipo.

· Para acceder al estacionamiento del subsuelo, se proyecta una rampa vehicular teniendo en cuenta las pendientes reglamentarias para las mismas (pend. máxima 1:12, es decir que baja 1 m cada 12 m de recorrido / pend. mínima 1:20, es decir que baja 1 m cada 20 m de recorrido). La altura libre de paso cuando la rampa ingresa debajo del edificio debe ser de 2,10 m como mínimo.
· Se debe colocar un portón de acceso vehicular al final de la rampa.

· En azotea, y sobre el núcleo de ascensores se proyecta una sala de máquinas para ascensores, cuya superficie es igual a 3 veces la superficie del pasadizo (y no superando los 8 m2 por máquina). La altura mínima deberá ser de 2 m. La puerta deberá abrir hacia fuera (medidas min. 0,7 m de ancho por 1,8 m de alto). Se deberá acceder a la sala de ascensores mediante 4/5 escalones (pedada min. 0,25 m y alzada max. 0,19 m) cuyo ancho deberá ser de 0,70 m con baranda. Este local deberá contar con ventilación natural cruzada en pared-pared o techo-pared. 
4-Primeras consignas a desarrollar
· Calcular la batería de sanitarios, según cantidad de personas por planta, y diseñar los sanitarios en las superficies destinadas a tal fin en cada una de las plantas.
· Calcular la escalera contra incendio según cantidad de personas por planta, y verificar la escalera existente en las plantas. De ser necesario, modificarla para ajustarla al calculo.
· Calcular la reserva sanitaria y la reserva de incendio.

· Dimensionar los tanques. Definir su ubicación en las plantas y dibujarlos con medidas.

· Calcular el colector y realizar un croquis del mismo, pensando en las bajadas necesarias para el esquema general.
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