LAPORAN I
MEMBANGUN JARINGAN

KONFIGURASI CROSS,PEER TO PEER (STRAIGHT) DAN MONITORING
A. Tujuan Praktikum
1. Instalasi kartu jaringan.
2. Melakukan setting TCP/IP (Secara statis dan dinamis (DHCP)).
3. Mengetahui MAC Addaress Network Adapter.

4. Memahami instalasi jaringan dengan Hub atau Switch.

5. Memahami fungsi pengkabelan model cross dan straight.

6. Mengerti langkah-langkah instalasi dengan Hub atau Switch.

7. Melakukan uji koneksi local dari jaringan.

8. Dapat melakukan monitoring lalu lintas jaringan dengan software utility.

B. Alat dan Bahan
1. Konektor RJ45

2. Kabel UTP

3. Krampling

4. LANTESTER

5. Kartu jaringan

6. Multimeter

7. Hub atau Switch

8. Sofware monitoring (Net Watcher,System Monitoring dll)

C. Dasar Teori
Membangun jaringan computer diperlukan media transmisi berupa kabel yang berfungsi sebagai media penghubung disebuah jaringan. Kabel dapat digunakan untuk menghubungkan dari pc ke pc, pc ke hub.Kabel yang digunakan terbungkus(CAT 5) dan tidak terbungkus (Cat 2).Tipe yang tidak terbungkus lebih rentan terhadap pengaruh electromagnet tetapi lebih kecil dan lebih lentur.
A.  Jaringan Kabel (Wired Network)  

Untuk membangun wired network, kabel yang digunakan adalah kabel jenis UTP (Unshielded Twisted Pair) CAT 5e yang dapat mencapai kecepatan 100 Mbps. Untuk menghubungkan dua komputer saja dapat digunakan kabel UTP dengan konfigurasi cross, sedangkan untuk menghubungkan tiga buah komputer atau lebih diperlukan switch/hub sebagai konsentratornya dan kabel UTP dengan konfigurasi straight. 

A.1. Konfigurasi Kabel Straight 

Untuk menyusun kabel straight ujung-ujung kabel UTP disusun dengan urutan warna sebagai berikut mengikuti standard EIA/TIA-568B kemudian di crimp dengan konektor RJ-45. 

A.2.  Konfigurasi Kabel Crossover  

Untuk menyusun kabel secara crossover ujung-ujung kabel UTP disusun sebagai berikut :  Susunan warna kabel dengan konfigurasi Crossover  

	Putih/orange
	Putih/Hijau

	Orange
	Hijau

	Putih/Hijau
	Putih/Orange

	Biru
	Biru

	Putih/Biru
	Putih/biru

	Hijau
	Orange

	Putih/Cokelat
	Putih/Cokelat

	Cokelat
	Cokelat


 Hubungan Network Alternatif

Untuk membangun sebuah network tidak harus selalu menggunakan BNC/UTP).Bagi yang tidak ingin jaringan kabel dirumah bertambah ruwet, dapat dipilih jaringan tanpa kabel.Selain cara yang biasa dengan kabel network card, kini tersedia 2 alternatif lainnya yang cukup penting.

1. Hubungan melalu port USB

Bila tidak ingin membuka casing,PC dapat  dihubungkan melalui port USB dengan USB khusus untuk membangun jaringan. Kelemahan semua port USB terpakai.Untuk computer yang banyak bias menggunakan topologi bintang dengan menggunakan hub USB.

2. Jaringan tanpa kabel
Jaringan tanpa kabel ada banyak macam saat ini diantara yang biasa kita jumpai ialah dengan radio, bluetoot. Pembangunan jaringan tanpa kabel memerlukan biasa yang tinggi .

3. Jaringan melalui kabel listrik 

Teknologi ini sudah ada di Amerika. Kabel listrik sebagai media transmisi jaringan computer.Salah satu perintisnya adalah Interlogis dan Corinex.Kecepatan transfernya cukup lumayan yaitu 10 Mbit/s 

D. Langkah Kerja dan Analisa

Menyiapkan peralatan terlebih dahulu :
a. Konektor RJ-45 [image: image1.jpg]



b. Crimping Tool [image: image2.jpg]



c. Line Tester [image: image3.jpg]



d. Kabel UTP [image: image4.jpg]



Membuat Kabel Cross 

Type Cross

Untuk tipe cross itu digunakan untuk menyambungkan langsung antar dua PC, atau yang umumnya digunakan untuk menyambungkan antar hub. (misalnya karena colokan di hubnya kurang). Cara pemasangannya juga sebenarnya mudah, sama seperti tipe straight, pin yang digunakan juga sebenarnya hanya 4 pin saja, yaitu pin 1, 2, 3 dan 6. Yang berbeda adalah cara pasangnya. Kalau pada tipe cross, pin 1 disambungkan ke pin 3 ujung yang lain, pin 2 ke 6, pin 3 ke 1 dan pin 6 ke 2. Praktisnya begini, pada ujung pertama bisa susun pinnya sesuai standar untuk yang tipe “straight”, sementara itu di ujung yang lain Anda susun pinnya sesuai standar buat tipe “cross”.Masih bingung? cara mudahnya:Ujung pertama:

1. oranye muda

2. oranye tua

3. hijau muda

4. biru muda

5. biru tua

6. hijau tua

7. coklat muda

8. coklat tua

Maka di ujung yang lain harus dibuat begini:

1. hijau muda

2. hijau tua

3. orange muda

4. biru muda

5. biru tua

6. orange tua

7. coklat muda

8. coklat tua


 Nanti jika dites menggunakan LAN tester, maka nantinya led 1, 2, 3 dan 6 akan saling bertukar. Kalau tipe straight menyalanya urutan, sedangkan tipe cross ada yang lompat-lompat. Tapi yang pasti harus menyalasemua setiap led dari nomor 1 sampai 8.
Pada percobaan ini akan disusun jaringan menggunakan dua buah komputer yang biasa disebut jaringan cross, dengan topologi sebagai berikut :  
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Gambar Diagaram model jaringan cross
Langkah- langkah percobaan dibwah ini akan dijelaskan menggunakan metode pemasangan ip dengan static mode dan dynamic mode :
Static Mode  

· Hubungkan kabel UTP dengan konfigurasi cross dari masing-masing NIC komputer satu dengan yang satunya.  

· Setting IP Address pada masing -masing komputer sesuai dengan Gambar diatas :  

· Pada desktop windows XP klik kanan icon My Network Places lalu pilih properties 

· Pilih Local Area Connection, klik kanan lalu pilih properties 

· Pada menu This connection uses the following items pilih Internet Protocol (TCP/IP) lalu klik properties  

· pilih Use the Following IP Address 

· Untuk komputer 1 isikan IP Address dengan 192.168.1.2 dan subnet mask 255.255.255.0 dengan gateway dikosongkan dan pilih Obtain DNS Server Address automatically 

· Untuk komputer 2 isikan IP Address dengan dengan 192.168.1.3 dan subnet mask 255.255.255.0 dengan gateway dikosongkan dan pilih Obtain DNS Server Address automatically 

· Klik OK  

[image: image6.jpg]Tnternet Protocol (1CP/IP) Properties

You can get [P setings assigned automatically f your network supports
this capabity. Otherwise, you need to ask your network administatorfor
the approprste P seftngs.

(O Obain an IP address automaticaly
@ Usethe following P adress:

1P address: [EERCEE|
Subret mask [ 2% 2% 0|
Defaut gateway: [ ]

(O Obtain DNS server aderess atomatically
(® Use thefolwing DNS server addresses:
Prefered DNS server [ |

Aamats DNS sever. [ ]





Gambar Cara mensetting IP Address pada Windows XP 

· Test koneksi komputer dari komputer 1 ke komputer 2 dengan menggunakan perintah ping 

· Dari komputer 1 klik start lalu pilih run.. 

· Ketik : ping 192.168.1.3 untuk mengetes koneksi ke komputer 2 

· Jika muncul tulisan Repply from ….. berarti koneksi telah berhasil 

· Test koneksi dari komputer 2 ke komputer 1 dan 3 menggunakan  perintah ping 

· Dari komputer 2 klik start lalu pilih run.. 

· Ketik : ping 192.168.1.2 untuk mengetes koneksi ke komputer 1 

· Jika muncul tulisan Repply from ….. berarti koneksi telah berhasil .
Dynamic Mode (Automatically Mode)
· Hubungkan kabel UTP dengan konfigurasi cross dari masing-masing NIC komputer satu dengan yang satunya.  

· Setting IP Address pada masing -masing komputer sesuai dengan Gambar diatas :  

· Pada desktop windows XP klik kanan icon My Network Places lalu pilih properties 

· Pilih Local Area Connection, klik kanan lalu pilih properties 

· Pada menu This connection uses the following items pilih Internet Protocol (TCP/IP) lalu klik properties  

· pilih Obtain IP Address Automatically 

· Untuk komputer 1 dan computer dua sama langkah - langakahnya 

· Klik OK  
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‘Aemate Configustion

You can get IP setings assigned automatically f your network supports
this capabity. Otherwse, you need to ask your etwork administetorfor
the approprate P setings

@ Obain an IP address automaticaly
(O Usethe following P address:

(O Obtain DNS server adcress automaticaly
(® Use thefollowing DNS server addresses:
Prefred DNS server: [ |

Aemats DNS sever [ |





Gambar Cara mensetting IP Address pada Windows XP 

· Test koneksi komputer dari komputer 1 ke komputer 2 dan 3 dengan menggunakan perintah ping 

· Dari komputer 1 klik start lalu pilih run.. 

· Ketik : ping 192.168.1.3 untuk mengetes koneksi ke komputer 2 

· Jika muncul tulisan Repply from ….. berarti koneksi telah berhasil 

· Test koneksi dari komputer 2 ke komputer 1 menggunakan  perintah ping 

· Dari komputer 2 klik start lalu pilih run..

· Ketik cmd, maka akan muncul sebuah dos promp. Ketikan net watch. Maka akan mucncul host dari computer kita dan computer yang terhubung dengan jaringan kita.

· Ketik : ping [nama host] untuk mengetes koneksi ke komputer 1

· Jika muncul tulisan Repply from ….. berarti koneksi telah berhasil .

E. Kesimpulan
a. TCP/IP merupakan standart yang berlaku global untuk jaringan computer berbasis internet
b. TCP/IP mempunyai 4 layer utama : Link layer. Network layer, Transport layer dan Aplication layer. 
c. Kabel yang digunakan dalam membuat jaringan ada 3 yaitu coaxial , fiber optic dan twisted
d. Type pengkabelan yang banyak dipakai ada dua yaitu cross, dan straight.
e. Type cross biasa digunakan untuk alat yang sejenis.
f. Type straight untu alat yang berbeda jenis.
g. Alat untuk membangun jaringan ialah criming tool, Line tester, Konektor
h. RJ 45 adalah nama konektor yang digunakan pada kabel UTP.
i. ST adalah nama konektor yang biasa digunakan untuk kabel fiber optic
j. BNC adalah nama konektor yang sering digunakan olrh kabel Coaxial.
F. Lampiran
G. Daftar Pustaka
a. http://danangyanto.web.id
b. http://google.com
c. http://ilmukomputer.com
