LAPORAN I

SETTING IP ADDRESS PADA 

SISTEM OPERASI BERBASIS LINUX
A. Tujuan Praktikum
1. Memahami proses instalasi jaringan (cross dan peer to peer)

2. Melakukan perubahan ip address.

3. Mengecek perubahan ip address.

B. Alat dan Bahan
1. Komputer

2. Sistem Operasi Linux

3. Kabel Cross

C. Dasar Teori
Alamat IP (Internet Protocol address) adalah suatu nombor unik yang digunakan oleh peranti sebagai pengenalan dan untuk berkomunikasi antara satu sama lain di dalam satu rangkaian komputer yang menggunakan piawaian Protokol Internet (IP). Kesemua peranti berkaitan — seperti penghala, komputer, pelayan-masa, pencetak, mesin faks internet, dan sesetengah telefon — boleh mempunyai alamat IP sejagat unik.

Alamat IP dicipta dan diuruskan oleh IANA. IANA biasanya akan menguntukkan blok-blok kepada pejabat pendaftaran Internet wilayah, yang akan mengagihkan blok-blok yang lebih kecil kepada ISP dan syarikat-syarikat.

Oleh kerana alamat IP tidak mudah diingati, Sistem Nama Domain menyediakan keupayaan untuk mengaliaskan nama domain (cth. www.danangyanto.web.id ) kepada alamat IP (219.83.63.56).

IP adalah satu protokol lapisan rangkaian di dalam set protokol Internet dan adalah protokol lapisan atasan yang menyediakan alamat sejagat yang unik (cth. alamat MAC untuk ethernet) tetapi kedua alamat ini tidak semestinya dapat berkomunikasi antara satu sama lain. IP menambah satu servis di atas protokol lapisan pautan data — melalui penggunaan alamat IP — yang menyediakan keupayaan untuk pengenalan secara unik dan berkomunikasi dengan peranti lain di dalam rangkaian.

Dengan kata lain, alamat IP adalah seperti alamat penuh untuk mel pos sementara alamat MAC sekadar nombor rumah. Contohnya terdapat banyak alamat dengan nombor rumah 123 tetapi hanya ada satu alamat untuk 123, Jalan Utama, Cyberjaya, Malaysia. Hanya sekadar pos kepada "123" tidak akan sampai ke mana tetapi "123, Jalan Utama, Cyberjaya, Malaysia" adalah alamat sejagat yang unik. Contoh kedua adalah seperti nombor telefon, alamat MAC cuma sekadar nombor telefon biasa (contoh 12345678), manakala alamat IP ialah nombor telefon yang lengkap dengan kod negara dan kod kawasan (contoh +603 12345678). Namun satu perbezaan ketara dengan dua contoh di atas ialah alamat IP seseorang itu bukan maklumat awam.

Sifat unik alamat IP membolehkan dalam banyak situasi untuk menjejak komputer mana — dan berkemungkinan, pengguna mana — yang menghantar mesej atau berkecimpung dalam suatu aktiviti di Internet. Maklumat ini digunakan oleh pihak berkuasa untuk mengenali penjenayah yang disyaki; walau bagaimanapun perkongsian alamat IP atau penggunaan alamat IP dinamik (seperti di Malaysia), menyukarkan proses ini.

Alamat IP boleh kelihatan dikongsi oleh beberapa peranti kerana mereka sama ada berkongsi persekitaran pelayan web hos atau pelayan proksi (contohnya ISP atau perkhidmatan ketanpanamaan) yang bertindak sebagai perantara bagi pihak pelanggannya. Dalam kes ini alamat IP sebenar pengguna tidak dapat dikesan oleh pelayan. Analogi kepada sistem telefon ialah kegunaan nombor dail keluar (proksi) dan nombor sambungan (kongsi).

Versi IP

1. IP versi 4

IPv4 menggunakan alamat 32-bit (4 bait), yang menghadkan ruang alamat kepada 4,294,967,296 (232) alamat unik. Piawaian IPv4 boleh dikelaskan kepada lima iaitu: A, B, C, D dan E. Hanya kelas A, B dan C sahaja yang biasanya digunakan. Manakala yang lain disimpan untuk untuk tujuan khas. Walau bagaimanapun telah muncul kaedah untuk menulis IP dengan tidak terikat dengan kelas dipanggil CIDR (Class-less Inter Domain Routing).

Contoh: 127.0.0.1

2. IP versi 6

Disebabkan alamat IPv4 dikhuatiri habis tidak lama lagi, piawaian IPv6 sedang giat dijalankan. Alamat IPv6 adalah sepanjang 128 bit (16 bait), yang akan memberikan 2128, atau kira-kira 3.403 × 1038 alamat unik. Ini difikirkan cukup untuk tempoh yang lama.

Contoh: 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334

D. Langkah Kerja dan Analisa

Untuk melihat konfigurasi ip address pada system operasi linux kita menggunakan perintah(ifconfig).Sebagai contoh output yang dikeluarkan ialah sebagai berikut.


riadan (danangyanto) ~ $ ifconfig

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:04:EC:6C:6B

          inet addr:192.168.77.1  Bcast:192.168.77.3  Mask:255.255.255.252

          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:4

          collisions:0 txqueuelen:1000

          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:240 (240.0 b)

          Interrupt:26 Base address:0x3400

eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:8B:E9:05:86

          inet addr:124.81.116.5  Bcast:124.81.116.15  Mask:255.255.255.240

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          RX packets:1718579 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:1089474 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 txqueuelen:1000

          RX bytes:197704371 (188.5 Mb)  TX bytes:908581194 (866.4 Mb)

          Interrupt:17 Base address:0x2000 Memory:b0500000-b0500038

eth2:0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:8B:E9:05:86

          inet addr:219.83.63.56  Bcast:219.83.63.63  Mask:255.255.255.240

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          Interrupt:17 Base address:0x2000 Memory:b0500000-b0500038

lo        Link encap:Local Loopback

          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0

          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1

          RX packets:104239 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:104239 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 txqueuelen:0

          RX bytes:23076177 (22.0 Mb)  TX bytes:23076177 (22.0 Mb)

 
Sedangkan untuk mengubah ip address pada system operasi linux ada beberapa cara,kita bisa mengaliaskan akan tetapi ip tersebut bisa kita buat permanent maupun sementara. Untuk menyeting ip address pada system operasi Linux dibagi beberapa cara berdasarakan peletakan file yaitu style Redhat Corp,Slackware,Debian,Novel(Suse)


Kebanyakan dari berbagai system operasi menginduk pada system operasi diatas.Berikut beberapa contoh cara mengubah dan menyeting ip address.

Cara 1

riadan (root) ~ $ ifconfig eth0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0

riadan (root) ~ $ ifconfig

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:04:EC:6C:6B

          inet addr:192.168.0.1  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0

          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:4

          collisions:0 txqueuelen:1000

          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:240 (240.0 b)

          Interrupt:26 Base address:0x3400

Cara diatas merupakan cara yang paling mudah, akan tetapi konfigurasi ip tersebut hanya bersifat sementara,maksudnya setelah direstart ip address tersebut akan hilang.
Cara2

riadan (root) ~ $ vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
isi file :

DEVICE=eth0

BOOTPROTO=static

BROADCAST=192.168.0.255
IPADDR=192.168.0.1

NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.0.0

ONBOOT=yes

Cara diatas akan memberikan konfigurasi linux bersifat peranent sehingga apabila sitem operasi linux tersebut direstart maka settingan ip address tidak akan hilang.

Cara 3
riadan (root) ~ $ netconfig
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Sebuah pertanyaan apakah kita akan melakukan seting ip address.
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Please enter the IP configuration for this machine.
item should be entered as an IP address in dotted-decimal
notation (for example, 1.2.3.4).

IP address:
Netmask:
Defa

cateua:





Kita masukan IPaddress,Netmask,Gateway dan Primary nameserver sesuai konfigurasi kita.
E. Kesimpulan
1. Untuk mengkonfigurasi jaringan pada linux kita harus masuk sebagai root, karena root mempunyai hak akses untuk mengkonfigurasi system kita. Apabila kita terlanjur masuk sebagai user gunakan perintah su
2. Untuk mengeset IP, pada dasarnya dapat melalui GUI di Option Network di Linux, akan tetapi lebih baik mengeset IP itu melalui console. Dalam linux dapat menggunakan ifconfig atau netconfig

F. Lampiran

G. Daftar Pustaka
a. http://danangyanto.web.id
b. http://google.com
c. http://ilmukomputer.com
