SE-DF	Centro de Ensino Médio 03	
		
Disciplina : Química	Professores: Cláudio e Jair	

Experimento: Análise da qualidade da gasolina
Leia a reportagem que segue, para compreender a importância da experiência que faremos

Adição de álcool traz perigo para o motor

   Começou a vigorar, ontem, a nova mistura de álcool anidro na gasolina. O percentual , que é alterado pela segunda vez este ano , passou de 24% para 25%, podendo variar 1% para cima ou  para baixo.
   A Mudança autorizada pelo governo visa aumentar a produção de álcool  e reduzir a de açúcar. Segundo ao engenheiro mecânico  Élcio Luiz Farah, diretor da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, a principio , a alteração não deverá causar grandes danos aos veículos. Ele lembra , contudo, que ainda é muito cedo para qualquer avaliação. "Os veículos calibrados para 22%, como determina a legislação , ao sair do padrão de otimização		original pode haver algum problema de desempenho", explica. 
   Entre as conseqüências da mudança está a perda de potência ( velocidade ) e torque ( capacidade de subida em uma pista), além de um aumento de consumo na ordem de 2%.
   Os veículos antigos, que ainda têm carburador , poderão emitir menos monóxido de carbono e hidrocarbonetos. Por outro lado , aumentarão a emissão de óxidos de nitrogênio. Os carros com injeção eletrônica não deveram sofrer alteração na emissão de poluentes. Quanto aos importados , Farah acredita que os fabricantes sérios exportam com  as adaptações necessárias ao combustível.

Tente driblar a corrosão	
•	Ficar atento ao desempenho em velocidade e subidas	
•	Observar a resposta do motor que pode demorar mais para esquentar	
•	Estar atento a possíveis corrosões e deteriorações de borrachas, por exemplo	
•	Se perceber grandes alterações no desempenho procurar um mecânico sério ou oficina autorizada e verificar se há deterioração ou corrosão que justifique troca  de peças 	
•	Como são as distribuidoras que fazem a mistura do álcool à a gasolina , pode-se tentar uma mudança de posto para ver se melhora o desempenho do veículo.	

Fonte : Jornal de Brasília 02/07/2002

Desenvolvimento:
Material: 
•	Amostras de gasolinas de postos diferentes.
•	1 proveta de 50 ml 
•	1 proveta de 10 ml
•	1 piceta com água
•	1 pipeta de 10 ml
•	1 pêra de borracha

Procedimento:

1.	Com auxílio da pipeta colete uma amostra de 10 ml de gasolina e transfira para a proveta de 50 ml;
2.	Com a outra proveta meça um volume de 10 ml de água;
3.	Despeje a água desta segunda proveta; dentro daquela que contem gasolina;
4.	Agite levemente a mistura e meça o volume final de gasolina;
5.	Anote na tabela abaixo os valores obtidos .

Amostra A	Amostra B	
Vi		Vi		
Vf		Vf		
Va		Va		
Vi  = volume inicial de gasolina
Vf  = volume final de gasolina
Va  = volume de álcool na amostra de gasolina
Va = Vi - Vf    

Questões

1)	As amostra de gasolina podem ser classificadas como homogêneas ou heterogêneas?
2)	Após misturar a água  com a gasolina que tipo de mistura é obtida? Faça um desenho do que você observou.
3)	Determine a porcentagem de álcool em cada uma das amostras.
4)	Segundo a reportagem , qual é o teor máximo de álcool, permitido por lei , que se pode adicionar a gasolina?
5)	 Nas amostras de álcool quais seriam os volumes máximos de álcool permitidos? Qual delas se encontra fora das especificações?