Por favor modificar las conclusiones al final, para que el profesor no nos truene por tenerlo igual.

<!--Espero que les sirva-->

LEY DE OHM | APARATOS DE MEDICION

REPORTE PRACTICA #5

1.- TITULO:  Ley de ohm y aparatos de medicion.

2.- OBJETIVO:  

  El alumno calculara los valores de corriente, resistencia, y voltaje de un circuito simple así como también tomara mediciones con su debido aparato de medicion.

3.- TEORIA:

Ley de ohm.

  La corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. 
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donde  I es la corriente eléctrica, V la diferencia de potencial y R la resistencia eléctrica. 
Voltímetro:



  El voltímetro es un instrumento destinado a medir la diferencia de potencial (ddp). La unidad de medida es el Voltio (V).

    La ddp puede ser medida en CC o AC, según la fuente de  alimentación utilizada. Por ello, antes de utilizar el instrumento lo primero que se debe verificar es qué tipo de señal suministrará la fuente de alimentación, y constatar que el selector de escala se encuentre en la posición adecuada, AC o CC. 

    Luego se debe estimar o calcular por medio analítico el valor de ddp a medir y con ello seleccionar el rango de escala adecuado, teniendo en cuenta que el fondo de escala sea siempre superior al valor a medir. 

    En el caso que no sea posible estimar ni calcular la ddp a medir, se deberá seleccionar la escala de mayor rango disponible y luego de obtener una medición adecuar el rango de esca-la, si fuera necesario. Para el caso de instrumentos de aguja, es aconsejable que la lectura se efectúe siempre en la segunda mitad de la escala, ya que allí se comete menor error. 

    Cuando se debe medir en CC se deberá tener en cuenta la polaridad del instrumento, observando que para ello los cables del mismo se hallan diferenciados por su color siendo, por convención, el color rojo para la polaridad positiva y el color negro para la polaridad negativa; los bornes del instrumentos están indicados con los signos + y  -  o COM  respectivamente. 

    Para el caso de instrumentos de aguja (analógicos), al conectarlos con la polaridad incorrecta se observará que la aguja deflecionará en sentido contrario (de derecha a izquierda), lo que puede causar deterioro del mecanismo de medición del instrumento. 

    En caso de desconocer la polaridad de la fuente de alimentación, o ante cualquier duda sobre la selección de escala, consultar con el personal de laboratorio. 

    Cuando se vaya a medir en AC no se tendrá en cuenta la polaridad debido a que se trata de corrientes no polarizadas. 

Amperímetro:




    Es un instrumento destinado a medir intensidad de corriente, tanto en corriente continua como en alterna. La unidad de medida es el Ampere (A). 

    Para el manejo de éste instrumento se deberán observar las mismas precauciones que para el uso del voltímetro. 
Ohmetro:




    Instrumento destinado a medir valores de resistencias. La unidad de medida es el Ohm (Ω). 

    Este instrumento no posee polaridad. La medición de resistencia debe efectuarse siempre con al menos uno de los bornes del elemento resistivo desconectado del resto del circuito. 

Uso del multimetro:
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    En esta parte se presentan instrucciones generales de manejo del Multímetro (Tester) analógico, ya que conociendo éste, el empleo del digital es mucho más sencillo.   

Perilla selectora de Función / rango: 

    Como se mencionó anteriormente, con el Multímetro se puede medir tensión y corriente en CC y AC además de resistencia. Con la perilla selectora de Función / rango se elige la función y el rango deseado. 

    En el multímetro de la figura se observa que en CC tenemos diferentes rangos : 1 V - 2,5 V - 10 V - 25 V - 100 V - 250 - 1000 V. 
  Considerando que el valor de fondo de escala correspondiente a la escala de voltaje en CC es 5 (Fig.1), al valor indicado por la aguja habrá que afectarlo del factor de escala adecuado. Este factor se obtiene aplicando una simple regla de tres simple al caso en cuestión, por ejemplo: 
 

  Rango seleccionado :   250 V (fondo de escala).   
 Graduación a fondo de escala :  5  


 Posición de la aguja :   3

    Esto es, cuando la aguja se encuentre en el fondo de escala, a la graduación de 5 le corresponderán 250 V. Para cualquier otra posición de la aguja, la medición de voltaje se obtiene multiplicando la graduación correspondiente por un factor 250/5. 
  

    Si la perilla selectora de Función / rango se posiciona en voltaje en AC, se tendrán los rangos: 10 V - 25 V - 100 V - 250 V - 1000 V, y para corriente en CC, los rangos: 5 mA - 50 mA - 500 mA – 50 mA  - 500 mA. Algunos instrumentos presentan un rango extra de 10 A. Para acceder a los rangos extendidos (1000 V CC/AC o 10 A a fondo de escala) se debe conectar el Terminal de prueba rojo en el orificio marcado con la graduación de fondo de escala correspondiente. 

    En la función ohmetro tenemos los siguientes rangos: x1 - x10 – x100 x1K 

Esquema del Multímetro analógico.
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4.- MATERIAL UTILIZADO:

· Fuente regulada.

· Lámpara de 100, 75 y 60 watts.

5.- PROCEDIMIENTO:

1. Tomar de la fuente regulada un voltaje de 9.5v.

2. Para cada una de las lámparas realice la medición de voltaje, corriente y resistencia.

6.- OBSERVACIONES Y MEDICIONES:

Lámpara de 100w.

	Corriente(A)
	Voltaje(v)
	Resistencia(ohm)

	0.23
	0.26
	20.6


Lámpara de 75w.

	Corriente(A)
	Voltaje(v)
	Resistencia(ohm)

	0.20 
	0.2
	24


Lámpara de 60w.

	Corriente(A)
	Voltaje(v)
	Resistencia(ohm)

	0.16
	0.1
	30.6


  Observando los resultados obtenidos en las mediciones tomadas podemos observar que en orden como van descendiendo los valores de watts en las lámparas La caída de tensión en cada lámpara baja y su resistencia aumenta así que podemos decir que el voltaje es inversamente proporcional al voltaje.
Por favor modificar las conclusiones
7.- CONCLUSIÓN:

Concluimos que en los resultados obtenidos a través de la medición de cada lámpara se tiene que cumple la ley de Ohm y que la utilización de aparatos de medición nos otorga un rango de error mínimo gracias a su gran exactitud. También personalmente puedo decir que la utilización de este tipo de aparatos, a nosotros como ingenieros en Sistemas Computacionales, es de gran ayuda en nuestras pruebas, simulaciones y en la creación de prototipos de cómputo.

Las computadoras requieren auditorías y sobre todo las microcomputadoras que son utilizadas en los centros estratégicos de Información, requieren funcionar en perfecto estado ya los instrumentos de medición que han surgido del estudio de la electricidad y el magnetismo nos auxilian en esa importantísima labor.
