NUEVAS NOVEDADES DE LA FIRMA SHARK

El Ingeniero Julio OMAÑA, responsable de la firma de armas a CO2 de la prestigiosa marca SHARK, en la última exposición de ARMAS ARGENTINAS realizada durante el mes de octubre del 2003, presentó en sociedad un viejo clásico de hace más de 20 años atrás, pero reciclado y por sobre todo mejorado. 

Se trata de la escopeta de perdigones calibre 13 mm de ánima lisa , en donde el primer modelo era con depósito de gas carbónico incorporado al arma, de gran autonomía y con posibilidad de intercambio con un cañón del 5,5 mm. La novedad era que disparaba perdigones con eficacia pudiendo abatir sin inconveniente perdices al vuelo.  Hubo un aficionado que le adaptó un cañón de .43 Spanish y disparaba “balitas generosas” con efectos devastadores.

El Ingeniero, “revivió este modelo”, del cual suprimió el depósito que poseía para colocar la práctica bombona, permitiendo que cuando uno vaya al campo pueda llevar éstas de repuesto, además lleva un regulador de potencia (fuerza de gas) en la parte posterior, el cañón los hace ahora de calibre 5,5 (.22) y 6,35 (.25), además hizo un cañón del 13 mm con un estriado de banda ancha sumamente prolijo que permite disparar flechas mortíferamente efectivas si se las utiliza en caza mayor. 

Ahora bien, lo que sorprendió al autor de esta nota es que me exhibió y luego me obsequió una vaina plástica de nylon la que colocándole dentro un proyectil del calibre 9mm (.355) de 124 grain (8 gramos) podía dispararlo a una velocidad de ¡170 metros por segundo! (550 fps). Este se lo conoce con el nombre de SABOT donde dentro de un proyectil plástico que se corresponde al calibre del arma a dispararlo se coloca una submunición. Al no ser el proyectil a disparar metálico, lo cual origina fricción y consecuentemente pérdida de velocidad, se logra un incremento considerable de esta. El ejemplo lo tenemos en menor escala con la munición SKENKO (AIRGUN ILUSTRATED) en calibre .177

Según el Ingeniero OMAÑA hasta el momento era tan solo un proyecto producir esas cartuchos SABOT para su rifle de caño estriado del calibre 13mm, (esperemos que se haga realidad), ya que personalmente he cargado esas bombonas que el trae en sus armas que son de hierro, bastantes robustas por cierto, y las llenaría de aire con un inflador PCP a 90 bar (con CO2 se llenan a 70 bar), pondría el regulador a la máxima potencia esperando superar la marca de los 170 mts. X segundo.

Ahora les adjunto fotografías del SABOT proyectado por el Ingeniero OMAÑA para conocimiento:
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VISTA GENERAL

VISTA DESDE ARRIBA
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VISTA DE LA BASE (nótese que es hueca)

MEDIDAS DEL SABOT

ALTO: 25,77 mm (con proyectil engarzado)

ALTO: 20,20 mm (sin proyectil)

DIAMETRO MAXIMO: 13,40 mm

DIAMETRO MINIMO: 13,20 mm

AREA DE FRICCION: 3,50 mm (ancho superficie de fricción) x D. MAXIMO DEL SABOT = 46,90 mm2
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Se destaca que el SABOT con el proyectil colocado, al ser arrojado aleatoriamente hacia arriba esperando atajarlo con las manos, el buen balance hace que caiga siempre de punta, lo cual habla bastante bien de su equilibrio.

Pues bien, ahora solo falta que SHARK entre a producir los SABOT para que comience la diversión.

KANION
