********** Rezultati termičkog proračuna ekranskih površina sušare **********

--------------------------- Polazni podaci ---------------------------

1.	Unutrašnji prečnik sušare	dg	m	1.66
2.	Dužina sušare	L	m	12
3.	Debljina prvog ekrana	d1	m	0.05
4.	Debljina drugog ekrana	d2	m	0.05
5.	Debljina trećeg ekrana	d3	m	0.05
6.	Unutrašnja temperatura sušare	Tg	°C	172.6
7.	Pretpostavljena temperatura prvog ekrana	T1	°C	120
8.	Pretpostavljena temperatura drugog ekrana	T2	°C	80
9.	Pretpostavljena temperatura trećeg ekrana	T3	°C	60
10.	Temperatura ambijenta	T0	°C	5
11.	Brzina strujanja okolnog fluida	wf	m/s	2.5
12.	Kinematska viskoznost fluida	n	m2/s	1.372E-05
13.	Termička provodnost vazduha na temperaturi T1	l1	W/mK	0.02475
14.	Termička provodnost vazduha na temperaturi T2	l2	W/mK	0.02475
15.	Termička provodnost vazduha na temperaturi T3	l3	W/mK	0.02475
16.	K-jent emisije u pravcu normale za unutr. sušare	eg	-	77
17.	K-jent emisije u pravcu normale za prvi ekran	e1	-	0.3
18.	K-jent emisije u pravcu normale za prvi ekran	e2	-	0.3
19.	K-jent emisije u pravcu normale za prvi ekran	e3	-	0.3
20.	K-jent zračenja apsolutno crnog tela	CC	W/m2K4	5.67
21.	Željena tačnost proračuna	e	-	0.01

------------------------- Rezultati proračuna--------------------------

1.	Prečnik prvog ekrana	d1	m	1.76
2.	Prečnik drugog ekrana	d2	m	1.86
3.	Prečnik trećeg ekrana	d3	m	1.96
4.	Površina omotača unutrašnjeg dela sušare	Ag	m2	62.58052
5.	Površina omotača prvog ekrana	A1	m2	66.35043
6.	Površina omotača drugog ekrana	A2	m2	70.12035
7.	Površina omotača trećeg ekrana	A3	m2	73.89026
8.	Reynolds-ov broj	Re	-	357142.8
9.	Koeficijent prelaska toplote	a0	W/m2K	7.735596
10.	Koeficijent K1	K1	N/A	571.5852
11.	Koeficijent P1	P1	N/A	1.256873E-06
12.	Koeficijent K2	K2	N/A	35.63447
13.	Koeficijent P2	P2	N/A	7.166721E-07
14.	Koeficijent K3	K3	N/A	33.76792
15.	Koeficijent P3	P3	N/A	6.789246E-07
16.	Koeficijent K4	K4	N/A	31.90131
17.	Koeficijent P4	P4	N/A	1.602857E-06

-------------------------- Konačni rezultati---------------------------

1.	Temperatura prvog ekrana	T1	°C	152.8062
2.	Temperatura drugog ekrana	T2	°C	99.00275
3.	Temperatura trećeg ekrana	T3	°C	21.15018
4.	Toplotni fluks	F	W	16.68672

Copyright © 2000 QUATTOR , All rights reserved