************ Rezultati proračuna Pogonskog zupčanika ************

1.	Usvojeni k-jent visine temenog dela alata	ha0/mn	-	1.25
2.	Usvojeni k-jent zaob. temenog dela alata	ra0/mn	-	0.375
3.	Broj zuba zupčanika	z	-	17
4.	Širina zupčanika	b	mm	80
5.	Broj zuba fiktivnog zupčanika	zn	-	18.07
6.	Standardni modul	mn	mm	6
7.	Modul u čeonoj ravni	mt	mm	6.13404
8.	Standardni profil	JUS M.C1.016
9.	Korak standardnog profila	tn	mm	18.84956
10.	Podeoni korak profila zubaca	t0	mm	19.27067
11.	Korak zavojnice	L	mm	1541.24304
12.	Ugao nagiba profila	at	°	20.4103118
13.	Ugao nagiba bočne linije	b0	°	12
14.	Smer zavojnice	_______________
15.	Ugao dodirnice	aWt	°	21.3570816
16.	Koeficijent pomeranja profila	x	-	0.28646
17.	Pomeranje profila	x×m	mm	1.7188
18.	Prečnik podeone kružnice	d0	mm	104.279
19.	Prečnik podnožne kružnice	df	mm	92.716
20.	Prečnik temene kružnice	da	mm	119.645
21.	Koeficijent skraćenja glave zupca	K	-	0.01158
22.	Prečnik osnovne kružnice	db	mm	97.732
23.	Ugao zavojnice na osnovnom cilindru	bb	°	11.26652
24.	Prečnik kinematske kružnice	dW	mm	104.938
25.	Ugao zavojnice na kinematskom cilindru	bW	°	12.0736761
26.	Kontrola kvaliteta	_______________
27.	Merni broj zubaca	ZW	-	3
28.	Mera preko zuba	W	mm	46.9792
29.	Odstupanje mere preko zuba	AWg	mm	_____
	AWd	mm	_____
30.	Lučna debljina zuba na podeonoj kružnici	sn	mm	10.676
31.	Tetivna debljina zuba na podeonoj kružnici	sntet	mm	10.6573
32.	Tetivna visina	h	mm	7.956
33.	Lučna debljina zupca na temenoj kružnici	san	mm	3.2221
34.	Tetivna debljina zupca na temenoj kružnici	santet	mm	3.2217
35.	Osno rastojanje	a	mm	250
36.	Odstupanje osnog rastojanja	Aag	mm	_____
	Aad	mm	_____
37.	Nulto osno rastojanje	ad	mm	248.4288
38.	Kružni zazor	Jtg	mm	_____
	Jtd	mm	_____
39.	Broj zuba spregnutog zupčanika	z	-	64
40.	Prenosni odnos zupčastog para	u	-	3.765
41.	Parcijalni stepen sprezanja	e1	-	0.853
	e2	-	0.655
42.	Stepen sprezanja profila	ea	-	1.508
43.	Stepen sprezanja bočnih linija	eb	-	0.882
44.	Stepen sprezanja bokova	eg	-	2.39
45.	Max. koeficijent pomeranja profila za sa=0	xmax	-	0.90428
46.	Min. koeficijent pomeranja profila	xmin	-	-0.05361
47.	Max. teor. vred. jed. krutosti para zub. u sprezi	cth	N/mmmm	17.6996

************ Rezultati proračuna Gonjenog zupčanika ************

1.	Usvojeni k-jent visine temenog dela alata	ha0/mn	-	1.25
2.	Usvojeni k-jent zaob. temenog dela alata	ra0/mn	-	0.375
3.	Broj zuba zupčanika	z	-	64
4.	Širina zupčanika	b	-	80
5.	Broj zuba fiktivnog zupčanika	zn	-	68.026
6.	Standardni modul	mn	mm	6
7.	Modul u čeonoj ravni	mt	mm	6.13404
8.	Standardni profil	JUS M.C1.016
9.	Korak standardnog profila	tn	mm	18.84956
10.	Podeoni korak profila zubaca	t0	mm	19.27067
11.	Korak zavojnice	L	mm	5802.32666
12.	Ugao nagiba profila	at	°	20.4103118
13.	Ugao nagiba bočne linije	b0	°	12
14.	Smer zavojnice	_______________
15.	Ugao dodirnice	aWt	°	21.3570816
16.	Koeficijent pomeranja profila	x	-	-0.01874
17.	Pomeranje profila	x×m	mm	-0.1124
18.	Prečnik podeone kružnice	d0	mm	392.579
19.	Prečnik podnožne kružnice	df	mm	377.354
20.	Prečnik temene kružnice	da	mm	404.283
21.	Koeficijent skraćenja glave zupca	K	-	0.01158
22.	Prečnik osnovne kružnice	db	mm	367.932
23.	Ugao zavojnice na osnovnom cilindru	bb	°	11.26652
24.	Prečnik kinematske kružnice	dW	mm	395.062
25.	Ugao zavojnice na kinematskom cilindru	bW	°	12.0736761
26.	Kontrola kvaliteta	_______________
27.	Merni broj zubaca	ZW	-	8
28.	Mera preko zuba	W	mm	138.4972
29.	Odstupanje mere preko zuba	AWg	mm	_____
	AWd	mm	_____
30.	Lučna debljina zuba na podeonoj kružnici	sn	mm	9.3429
31.	Tetivna debljina zuba na podeonoj kružnici	sntet	mm	9.3421
32.	Tetivna visina	h	mm	5.908
33.	Lučna debljina zupca na temenoj kružnici	san	mm	4.6959
34.	Tetivna debljina zupca na temenoj kružnici	santet	mm	4.6958
35.	Osno rastojanje	a	mm	250
36.	Odstupanje osnog rastojanja	Aag	mm	_____
	Aad	mm	_____
37.	Nulto osno rastojanje	ad	mm	248.4288
38.	Kružni zazor	Jtg	mm	_____
	Jtd	mm	_____
39.	Broj zuba spregnutog zupčanika	z	-	17
40.	Prenosni odnos zupčastog para	u	-	3.765
41.	Parcijalni stepen sprezanja	e1	-	0.853
	e2	-	0.655
42.	Stepen sprezanja profila	ea	-	1.508
43.	Stepen sprezanja bočnih linija	eb	-	0.882
44.	Stepen sprezanja bokova	eg	-	2.39
45.	Max. koeficijent pomeranja profila za sa=0	xmax	-	2.29025
46.	Min. koeficijent pomeranja profila	xmin	-	-2.97553
47.	Max. teor. vred. jed. krutosti para zub. u sprezi	cth	N/mmmm	17.6996