Delta Loop
[image: image1.png]



Dimenciones de la Antena, en Mts.

20 Mts
15 Mts
10 Mts
Diametro de los Caños

A=
7.23
4.95
3.67
30~20~10 mm.

B=
7.22
4.50
3.38
1.5 mm.

C=
4
2.8
2.0
50~55 mm.

D=
7.4
5.08
3.77
Como "A"

E=
7.5
4.69
3.47
Como "B"

F=
1.8
1.4
1
10 mm.

G=
0.8
0.6
0.55
10 mm.


Para construir una monobanda, el tubo "G", lo sustituiremos por un cable coaxial RG-213 que actuara de condensador 

AJUSTE DE LA ANTENA:
Los brazos Delta, están cortocircuitados todos entre sí, la impedancia en el punto de alimentación es de 120 ohms, por este motivo para alimentarla, se utiliza un adaptador Gama Much. Es ideal para las bandas de 10, 15 y 20mts., por su baja captación de ruidos esporicos.

Los elementos son de una longitud de onda completa.

El caño F, es un simple adaptador gama much.

Para el ajuste de este, deberemos colocar entre el gama y el cable coaxil, un condensador variable de unos 160 pF, en serie con la antena.

Moviendo la varilla F y el condensador variable, hasta que el ajuste de la antena nos quede 1:1. Por último, retiramos el condensador variable y ponemos en su lúgar un pedazo de cable coaxil RG-213 o RG-8/u, según la longitud que aparece en la tabla sección " G ", esto depende de la banda que vamos a trabajar la antena.

El adaptador " G ", ira en serie con la línea de alimentación, en caso contrario, se perderá el efecto de condensador.

La malla, del cable coaxil de alimentación, ira conectado directo a la antena, sección " A ".

Aca les brindo los detalles del adaptador " G ", como condensador. 
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