0x18	read in at 0x7F0C02B4
LW	T7,0018 (T6)
LUI	A0,8009
ADDIU	A0,A0,C48E
SLL	T8,T7,0x2
MULTU	T8,A3
ADDIU	A1,A1,0004	//increment rom address by 4
MFLO	A2
JAL	70005C44
NOP
LUI	V1,8005
LW	V1,846C (V1)
LUI	AT,8005
SW	V0,8470 (AT)
LBU	A3,0001 (V1)
