Sisiliumdiodens virkemåte

Mål:

•	lære om sisiliumdioden
•	ansvar for egen læring(å lære og lære)

Teori:

en sisiliumdiode fungere sånn at den ikke leder når spenningen er under et visst punkt, men når den har kommet over det punktet så øker strømmen ganske raskt i forhold til spenning.

Utstyr:

2. stk måleinstrument(universal, ett til å måle spenning og et til å måle strøm)
1. stk koblingsbrett
6. stk ledninger
1. stk sisiliumsdiode
1. stk powersupply
1. stk motstand

Fremgangsmåte:

du har koblingsbrettet, kobler på en ledning fra pluss til motstanden, fra motstanden til Ampmeteret. Fra ampmeter til sisiliumdioden og fra den til minus. Så paralellkobler du voltmeteret til  foran og bak sisilimdioden(se tegning nr1; vedlegg).

Tok så å stilte på volt fra 0 og oppover, fulgte skjema(se vedlegg).

Figurer: Se vedleggene.

Resultater:

Reusltatet var som ventet: etter jeg gav dioden ca. 0.6V så begynte strømmen å øke  raskt i forhold til spenningen.

Prøvde også å snu dioden og oppdaget at det var det samme som om det hadde vært brudd i dioden; den stengte veien.

Konklusjon:

funka som det sko