RECARGA NOS CARTUCHOS Xerox 8R12728, 8R7971, 8R7972, 8R7973, 8R7974
1) Sem removê-la completamente, levante a etiqueta do cartucho (o orifício de recarga está embaixo dela).
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2) Introduza a agulha no orifício de recarga
3) Deixe descer por gravidade:

- 10ml de tinta para todos os cartuchos coloridos (8R7971/72/73/74) 

- 28ml para o preto 8R12728

- 47ml para o preto 8R7971 






4) lacre o orifício de enchimento, e torne a colar a etiqueta. 
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                                                                                                 saídas de tintas

            Top and body of cartridge (Parte de cima dos cartuchos)

Filling hole (Furos de enchimento)                                                                                                                                

