Recarregando cartuchos Canon BJI-201BKHC, BJI-201BK,  BJI-201C,  BJI-201M,  BJI-201Y  

Série 600
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figura 1                                        figura 2                                        figura 3

drill here = fure aqui com a broca

sponje = esponja

tank = tanque
steel ball bearing = rolamento de esferas de aço 

outlet hole = furo de saída da tinta

filling hole = furo de enchimento

1. Faça um furo com uma broca, com diâmetro suficiente p/entrar a agulha, como mostrado nas figuras 1 e 2

2. Cubra o furo de saída de tinta (cabeça) com uma fita adesiva para evitar perda de tinta durante a recarga.

3. Ponha a agulha no orifício feito com a broca, e encha o tanque com 12 a 15 ml (cartuchos pretos) e 5 a 9 ml (cartuchos coloridos) de tinta própria para este cartucho, até a câmara estar quase cheia. 

4. Sele o furo de enchimento com cola quente. 

5. Remova a fita adesiva do furo da saída de tinta.

6. Limpe o cartucho e deixe descansar algumas horas.

7. Faça o teste de impressão.
NOTA: Nos cartuchos mais antigos  dessa série da Cânon, o furo de enchimento está no alto do cartucho sob a etiqueta, entretanto, em alguns cartuchos mais antigos existe uma esfera que sela o furo de enchimento, nesse caso, basta empurrar esta esfera p/dentro do cartucho, com um objeto de ponta, e fazer a recarga por esse orifício.

Nota Adicional: Em alguns casos, a esponja estará deteriorada, e mesmo com a fita adesiva tampando o furo de saída da tinta, haverá uma falsa impressão que a tinta está sendo segura na esponja, e isto fará com que a tinta escape para fora do furo de saída da tinta. Se isto acontecer, um método alternativo de recarregar este cartucho, é gotejar a tinta sobre a esponja pelo furo da saída da tinta (caberá pouca tinta).

Recarregando cartuchos da Cânon série 3000/6000 Pretos e coloridos
BCI-3BK, BCI-3C, BCI-3M, BCI-3Y 
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figura 1                                                                                    figura 2
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                                   make a filling hole = faça um furo de enchimento

                                       outlet hole = furo de saída da tinta 
1. Faça um furo com uma broca, com diâmetro suficiente p/entrar a agulha, como mostrado na figura 3

2. Cubra o furo de saída de tinta (cabeça) com uma fita adesiva para evitar perda de tinta durante a recarga.

3. Ponha a agulha no orifício feito com a broca, e encha o tanque com 13 a 25 ml (cartuchos pretos) e 6 a 15 ml (cartuchos coloridos) de tinta própria para este cartucho, até a câmara estar quase cheia. 

4. Sele o furo de enchimento com cola quente. 

5. Remova a fita adesiva do furo da saída de tinta.

6. Limpe o cartucho e deixe descansar algumas horas.

7. Faça o teste de impressão.
Figura 3

DRILL HERE = FURE AQUI COM A BROCA

SPONJE = ESPONJA

TANK = TANQUE
