5.4 Exemplo Aplicado

As disposições ordenadas, na tabela a seguir, lidam com a vida útil (em horas) de uma amostra de 40 lâmpadas de 100 watts, produzidas pelo fabricante A, e uma amostra de 40 lâmpadas de 100 watts produzidas pelo fabricante B.

	FABRICANTE A
	FABRICANTE B

	684
	697
	720
	773
	821
	819
	836
	888
	897
	903

	831
	835
	848
	852
	852
	907
	912
	918
	942
	943

	859
	860
	868
	870
	876
	952
	959
	962
	986
	992

	893
	899
	905
	909
	911
	994
	1004
	1005
	1007
	1015

	922
	924
	926
	926
	938
	1016
	1018
	1020
	1022
	1034

	939
	943
	946
	954
	971
	1038
	1072
	1077
	1077
	1082

	972
	977
	984
	1005
	1014
	1096
	1100
	1113
	1113
	1116

	1016
	1041
	1052
	1080
	1093
	1153
	1154
	1174
	1188
	1230


a) Forme a tabela de distribuição de freqüências para cada fabricante de lâmpada.

(Dica: Para fins de comparação, escolha amplitudes de intervalos de classe de 100 horas para cada distribuição)

Solução: 
Para o Fabricante A:
	Vida Útil (horas)
	Fi
	fi
	%
	Fac
	fac
	%ac

	600 – 700
	2
	2/40=0,05
	5
	2
	2/40=0,05
	5

	700 – 800
	2
	2/40=0,05
	5
	4
	4/40=0,10
	10

	800 – 900
	13
	13/40=0,325
	32,5
	17
	17/40=0,425
	42,5

	900 – 1000
	16
	16/40=0,4
	40
	33
	33/40=0,825
	82,5

	1000 – 1100
	7
	7/40=0,175
	17,5
	40
	40/40=1
	100

	Total
	40
	40/40=1
	100
	
	
	


Para o Fabricante B:
	Vida Útil (horas)
	Fi
	fi
	%
	Fac
	fac
	%ac

	800 – 900
	4
	4/40=0,10
	10
	4
	4/40=0,10
	10

	900 – 1000
	12
	12/40=0,30
	30
	16
	16/40=0,40
	40

	1000 – 1100
	15
	15/40=0,375
	37,5
	31
	31/40=0,775
	77,5

	1100 – 1200
	8
	8/40=0,20
	20
	39
	39/40=0,975
	97,5

	1200 – 1300
	1
	1/40=0,025
	2,5
	40
	40/40=1
	100

	Total
	40
	40/40=1
	100
	
	
	


b) Forme a tabela de distribuição de freqüências, para cada fabricante, de acordo com o seguinte esquema (caso você já não o tenha feito no item (a) deste problema):


(1) Fabricante A: 650 porém inferior a 750, 750 porém inferior a 850, e assim por diante.


(2) Fabricante B: 750 porém inferior a 850, 850 porém inferior a 950, e assim por dinate 
Solução: 

Para o Fabricante A:
	Vida Útil (horas)
	Fi
	fi
	%
	Fac
	fac
	%ac

	650 – 750
	3
	3/40=0,075
	7,5
	3
	3/40=0,075
	7,55

	750 – 850
	5
	5/40=0,125
	12,5
	8
	8/40=0,20
	20,00

	850 – 950
	20
	20/40=0,50
	50,0
	28
	28/40=0,70
	70,0

	950 – 1050
	9
	9/40=0,225
	22,5
	37
	37/40=0,925
	92,5

	1050 – 1150
	3
	3/40=0,075
	7,5
	40
	40/40=1
	100

	Total
	40
	40/40=1
	100
	
	
	


Para o Fabricante B:
	Vida Útil (horas)
	Fi
	fi
	%
	Fac
	fac
	%ac

	750 – 850
	2
	2/40=0,05
	5
	2
	2/40=0,05
	5

	850 – 950
	8
	8/40=0,20
	20,0
	10
	10/40=0,25
	25

	950 – 1050
	16
	16/40=0,40
	40,0
	26
	26/40=0,65
	65

	1050 – 1150
	9
	9/40=0,225
	22,5
	35
	35/40=0,875
	87,5

	1150 – 1250
	5
	5/40=0,125
	12,5
	40
	40/40=1
	100

	Total
	40
	40/40=1
	100
	
	
	


c) Tomando por base os dados do item b, desenhe os histogramas e os polígonos de porcentagem para cada um dos Fabricantes.

d) Tomando por base os dados do item b, desenhe os polígonos de porcentagem acumulada (ogivas) para cada um dos Fabricantes.

e) Que Fabricante produz lâmpadas com maior vida útil – O Fabricante A ou o Fabricante B( Explique.

As respostas das letras c, d e e serão apresentadas em sala de aula












