MONTAGEM DE ATÉ 4 JOYSTICKS DE PLAY E LEITOR DE MEMORY CARDS DO PLAY (DEXDRIVER)
Vou mostrar agora como montar um adaptador de até 4 joysticks (na verdade pode ser até 5) de playstation utilizando a mesma porta paralela e com funcionamento total de todos eles. De quebra também pode ser utilizado a montagem para se fazer um leitor de memory cards do playstation para converter jogos para serem usados nos emuladores e vice-versa ou como back-up. Apesar de a montagem parecer simples, exige um pouco mais de paciência e investimento. Materiais extras para utilização: Na verdade, as peças são praticamente os mesmos da montagem com 2 joys, e a seqüência também, que podem ser vistos aqui, você só terá que substituir os cabos ou controles por um desses dois itens: Frente de Playtation (difícil de achar, mas pode-se encontrar em assistências técnicas de videogames) ou Adaptador Multipad de playtation (aquele que você conecta 4 joys no play. Acha em qualquer loja). Pode-se usar outras alternativas, caso tenha, mas aconselho a analisar circuito e a peça antes de fazer a adaptação para não ter erro e não estragar a peça. Circuito para adaptação de 2 joys e leitor de memory card (dexdrive) Note que as configurações dos fios nos pinos 2, 4, 10, 12, 18, 19 do DB25 é igual a do outro adaptador, porém os pinos 3 e 5 mudam, indo cada um para o pino 6 do conector do play. Embora não mostre na figura, o pino 5 do conector do play (5V+ for the movement) pode ser ligado no pino 6 do DB25 que ele vai ser alimentado do mesmo jeito, não requerendo fonte externa para isso (alias, pode-se utilizar o pino 6 ao pino 9 para isso). Não é necessário o uso dos diodos!!! (Se quiser colocar 1 diodo apenas para proteção eu acho que não tem problema...) O outro 5V+ do pino 3 do conector do play é para alimentação externa do forcefeedback (tremer) igual ao outro esquema. Lembre-se, as cores do fios mostrados acima podem não corresponder as cores do adaptador!!! Adaptando até 4 joysticks O circuito é basicamente o mesmo do acima, somente acrescentando a conexão do pad3 (em amarelo) ao pino 6 do DB25 e o pad4 (em verde escuro) ao pino 7 do DB25. A alimentação (nesse caso mostrado como +3V5DC - fio cinza) pode ser feita no pino 8 ou 9 do DB25. Pode-se colocar os dois primeiros pads no pino 8 e os dois últimos no pino 9 para não sobrecarregar os pinos. O +7V6DC (fio branco) é usado para o forcefeedback usando uma fonte externa. Esses tipos de conexões de joys mostrados acima chama-se MULTITAP (ou MEGATAP). Esse nome será usado na hora de instalar e configurar o joystick no windows. Configurando o joystick no widows 9x Após ter instalado o programa do joystick (veja aqui como instalar), selecione o joystick e clique no botão propriedades (conforme mostrado na figura). Localize a aba ADVANCED e clique nela, marque o quadrado escrito PSX Mega Tap... e clique no botão APPLY!. Volte para CONFIGURE, selecione o tipo de controle (PSX Digital ou PSX POV) e logo após selecione o número do joytick em ID. Pronto, agora é só instalar os outros joysticks usando o mesmo procedimento. Instalando e configurando o joy no win2kxp Por melhor entendimento e aproveitamento de espaço, decidi colocar numa outra página a instalação e configuração dos dois principais programas de joys para esse sistema, o NTPAD e o PSXPAD. Clique aqui para ir direto para a página. Vantagens e Desvantagens desse tipo de conexão Vantagens: - Uso de até 4 joysticks simultâneos, tanto digital como analógico (ótimo para jogar N64) - Todas as funções dos joyticks, inclusive forcefeedback (tremer) - Serve tanto emuladores como jogos do computador - Não necessita estragar o controle e pode ser usado o controle tanto no play como no PC - Possibilidade de usar os memory cards do play para jogar nos emuladores - Pode usar os saves do emulador do pc para jogar no play - Backup dos saves do memory card no computador (desocupando espaço nos memory cards) Desvantagens: - Caso utilize a impressora paralela, terá que ficar desconectando a impressora toda a vez que for jogar ou terá que usar um chaveador de impressora (encontrado em lojas de informática) - Nem todas as marcas de controle funcionam - Nem todos os memory cards funcionam - Precisa de adaptador (fonte) externa para funcionar o forcefeedback (tremer) - Gasta um pouco mais para fazer esse tipo de adaptador - Dá muito trabalho fazer uma caixinha decente para a frente do play Bom, apesar dessas desvantagens, se você gosta de juntar a galera para jogar emulador de Nintendo64 ou algum outro jogo de 4 jogadores simultâneos ou possui gostaria de passar seus jogos salvos de play para o computador, eu acho que vale muito a pena. =) Nesse link, pode-se ver algumas montagens que eu fiz, inclusive o adaptador que uso no meu computador. VOLTAR AO MENU