[image: image1.jpg]



Instituto Tecnológico de Aeronáutica - Departamento de Pós Graduação
Engenharia Eletrônica e Computação
CE-235 Sistemas Embarcados de Tempo Real
Prova
1º. Bimestre
2º Semestre 2008 
(Tipo Home Take Lab Take Test)

2 Parte
Aluno: Rafael Ferreira Conrado

Professor: Adílson Marques Cunha

Data:
15/09/2007
 
Versão 1.0
Prova do 1oBim CES-63 e CE-235 do Tipo Take Home / Take Lab Test
(2ª Parte –Warm Up 8 –Valendo 1 ponto adicional na Nota do 1oBim)
Warm-Up 8: RQA-RT
Neste Warm-Up foram criados dois testes para duas aplicações Cliente/Servidor, onde junto com o RRRT iremos utilizar o Rational Quality Architect – RealTime. 
As principais funcionalidades deste exercício são:

· Criamos um diagrama de colaboração onde fazemos a associação do Cliente com o Servidor;
· Através do diagrama de colaboração criamos um diagrama de seqüência;

· Configuramos as mensagens assíncronas, colocando detalhes das portas;

· Executamos a verificação do comportamento deste diagrama.
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Figura 8.1 – Execução do teste do Warm-Up 8.

[image: image3.png]Number of test that passed: 1 j
Double-click for tests that failed.

Test number 1 (HappyPath)
Sequence Diagram: Logical View | RQARTSingleClient_Rest





[image: image4.png]Number oftests that failed: 0

Double-click for tests that Dzlassed.





Figura 8.2 – Mensagens após a execução do teste
.
Drivers and Data

As principais funcionalidades deste exercício são:

· Criamos um diagrama de colaboração onde fazemos a associação de dois Clientes com um Servidor;

· Através do diagrama de colaboração criamos um diagrama de seqüência;

· Configuramos as mensagens assíncronas, colocando detalhes das portas;

· Executamos a verificação do comportamento deste diagrama;

· Depois de executarmos o teste com sucesso, o exercício nos pede para fazermos algumas modificações nas mensagens; Conforme figuras abaixo;
· Configuração de Ações Locais no diagrama de seqüência.

[image: image5.png]+/ serverPort
ClientToServerProtocol

+/ serverPort
ClientToServerProtocol

+ / clientPort
ClientToServerProtocol™




Figura 8.3 – Diagrama de colaboração
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Figura 8.4 – Diagrama de seqüência criado a partir do diagrama de colaboração
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Figura 8.5 – Diagrama de seqüência executado
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Figura 8.6 – Alteração nas configurações das mensagens
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Figura 8.7 – Configuração de uma ação local
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Figura 8.8 – Alterações nas mensagens
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Figura 8.9 – Diagrama de seqüência após as alterações das mensagens

Execução do tutorial RTRT

Neste Tutorial aprendemos a configurar a ferramenta RTRT que nos permite analisar nosso código fonte com o uso da memória, seu desempenho e sua execução. Automatizando todo este processo da Engenharia de Software, economizando tempo e garantindo uma melhor qualidade. 
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Figura 9.1 – Configuração feita na ferramenta
Figura 9.1 – Configuração feita na ferramenta
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Figura 9.2 – Resultado do Teste
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Figura 9.3 – Resultado do Teste
Síntese do Warm-UP 8 e RTRT na Unidade de Software de Computador – Visualização de Informações em Tempo Real (C-VTR)

A USC C-VTR deverá exibir informações em tempo real fornecidas pelas demais USC que compõem o Componente de Software de Computador (CSC), Gerenciamento do Monitoramento e Controle (GMC):

· Carga e Descarga de Dados Hidro/Operacionais (C-CDD);

· Interrogação da PCD (C-IDP);

· Configuração da PCD (C-CDP);

· Visualização de Informações em Tempo Real (C-VT).

Estas informações se constituem basicamente da visualização de dados operacionais, hidrológicos, meteorológicos e eventos de falha, visando melhorar o acompanhamento do status de funcionamento da PCD em tempo real, e reduzir a defasagem da aquisição para o monitoramento.
A aplicação do Warm-Up 8 e do RTRT ao C-VTR se dará principalmente nas seguintes funcionalidades utilizados durante estes tutorias:
· Desenvolvimento da modelagem do diagrama de colaboração na USC e entre as demais USCs do CSC GMC; 

· Utilização dos diagramas de seqüência gerados através dos diagramas de colaboração e execução de testes;

· Testar a troca de mensagens entre as demais aplicações e suas cápsulas.
Em suma, este Warm-Up serve de base para os principais conceitos de uma parte importante no processo da Engenharia de Software que é a Fase de Testes Unitário e de desempenho. Sempre voltado para o conceito de desenvolvimento voltado a modelo (MDD – Model Driven Development).

